

PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

I PIRKIMO DALIS 

RINKINIŲ PIRKIMAS
(DIDŽIŲJŲ ELEKTROS EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ PIRKIMAS)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Tiekėjo el. pašto adresas
	

	Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p)
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:
	Eil. nr.
	Kiekybės kriterijai 
	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės[footnoteRef:1] [1:  Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.] 

	Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“

	1.
	Papildomas prekių garantijos terminas (eksperimentų rinkiniams elektronika, įtampos jutikliams, srovės jutikliams, elektronikos rinkiniams)
	0 mėn.
	

	
	
	6 mėn.
	

	
	
	12 mėn.
	



Siūlome šias prekių kainas:
	Eil. nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis, mato
vnt.
	Vnt. kaina EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1.
	Eksperimentų rinkinys elektronika
	15 vnt.
	
	

	2.
	Įtampos jutiklis
	15 vnt.
	
	

	3.
	Srovės jutiklis
	15 vnt.
	
	

	4.
	Elektronikos rinkinys
	15 vnt.
	
	

	Bendra kaina EUR be PVM
	

	PVM
	

	Bendra kaina EUR su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Eil. nr.
	Partnerio pavadinimas
	Kokias veiklas partneris atliks
	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
	Eil. nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Kokias veiklas subtiekėjas atliks
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:2] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [2:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	

	
	...
	
	



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:


	[bookmark: _Hlk181603164]I PIRKIMO DALIS: Didžiųjų elektros eksperimentų rinkiniai

	[bookmark: _Hlk181713051]Nr. 
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Tiekėjų siūlomi parametrai 

	[bookmark: _Hlk15545810]1.
	Eksperimentų rinkinys elektronika - 15 vnt.
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
....
....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. spausdintinė plokštė
	rinkinyje yra ______ vnt. spausdintinė plokštė 
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. 25 cm jungiamasis laidas, juodas
	rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, juodas
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, raudonos spalvos
	rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, raudonos spalvos
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 50 cm, mėlynos spalvos
	rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, mėlynos spalvos
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, raudonos spalvos
	rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, raudonos spalvos
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. jungiamasis laidas 75 cm, mėlynos spalvos
	rinkinyje yra _______ vnt. _______ cm jungiamasis laidas, mėlynos spalvos
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. saulės elementų statybinis blokas
	rinkinyje yra _____ vnt. saulės elementų statybinis blokas
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. dinaminis mikrofonas
	rinkinyje yra ______ vnt. dinaminis mikrofonas
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kaitrinė lempa E10 / 10 V / 0,05 A
	rinkinyje yra ____ vnt. kaitrinė lempa E10 / 10 V / 0,05 A
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 2 vnt. cilindriniai magnetai, D = 10 mm, L = 50 mm
	rinkinyje yra ______vnt. cilindriniai magnetai, 
D = ____ mm, L = _____ mm

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	Rinkinyje turi būti ne mažiau nei 1 vnt. kietoji geležies šerdis, L = 50 mm 
	rinkinyje yra ______ vnt. kietoji geležies šerdis, 
L = ____ mm

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	[bookmark: _Hlk181713042]2.
	Įtampos jutiklis - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
....
.....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Matavimų diapazonas: ne mažesnis nei ±10 V
	matavimų diapazonas: ______V

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Matavimo tikslumas: ne didesnis nei ±9 mV
	matavimo tikslumas: ______ mV

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	[bookmark: _Hlk181713259]3.
	Srovės jutiklis - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
.....
.....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Matavimo diapazonas: nuo ne daugiau kaip -500 iki ne mažiau kaip +500 mA
	matavimo diapazonas: nuo ______ iki ______ mA

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Skiriamoji geba ne mažesnė nei 0,30 mA
	skiriamoji geba ___ mA
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Tikslumas ne mažesnis nei 0,8 mA
	tikslumas _____ mA
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Įvesties varža ne mažesnė nei 350 kΩ
	įvesties varža ______ kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4.
	Elektronikos rinkinys - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
(įrašyti)
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
....
....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Skirtingų pratimų/projektų kiekis, kurį galima atlikti su įranga ne mažiau kaip 20 vnt.
	skirtingų pratimų/projektų kiekis, kurį galima atlikti su įranga _____ vnt.
	[bookmark: _GoBack]įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Mikrovaldiklis:
darbinė įtampa turi būti ne mažiau kaip 5V,    
turi būti ne mažiau kaip 50 I/O (įvesties / išvesties) jungčių,     
neištrinama, perrašoma atmintis turi būti ne mažiau kaip 256 kB,
taktinis dažnis ne mažiau kaip 15 MHz
	darbinė įtampa ______V    

turi būti ______ I/O (įvesties / išvesties) jungčių     

neištrinama, perrašoma atmintis turi būti ______ kB  

taktinis dažnis ______ MHz

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Skaitmeninių IO kanalų kiekis ne mažiau kaip 50 vnt. iš kurių ne mažiau kaip 12 su impulso pločio moduliacija
	skaitmeninių IO kanalų kiekis _____ vnt., iš kurių _____ vnt. su impulso pločio moduliacija
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Analoginių IO kanalų kiekis ne mažiau kaip 15 vnt.
	analoginių IO kanalų kiekis _____ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Laikrodžio greitis ne mažesnis kaip 15 MHz
	laikrodžio greitis ______ MHz
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Atmintis ne mažesnė kaip 250 kB, SRAM ne mažesnė kaip 8 kB
	Atmintis ____ kB, SRAM _____ 8 kB
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Maksimali įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 20 V
	maksimali įėjimo įtampa ______ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	IO kanalų nuolatinės srovės srovė ne mažesnė kaip 40 mA
	IO kanalų nuolatinės srovės srovė _______ mA

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Sistemos nuolatinės srovės srovė ne mažesnė kaip 50 mA
	sistemos nuolatinės srovės srovė _____ mA

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Komplekte turi būti akumuliatoriaus laikiklis
	taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	Komplekte turi būti nuotolinis valdiklis
	taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	14. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skaitmenų elementas
	komplekte yra _____ skaitmenų elementas
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	15. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. skaitmeninių elementų
	komplekte yra _____ vnt. skaitmeninių elementų
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	16. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. 8x8 šviesos diodų matrica
	komplekte yra ____ vnt. 8x8 šviesos diodų matrica
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	17. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. potenciometras
	komplekte yra ____vnt. potenciometras
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	18. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. RGB šviesos diodas
	komplekte yra ____ vnt. RGB šviesos diodas
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	19. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 vnt.  šviesos diodų
	komplekte yra ____ vnt.  šviesos diodų
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	20. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. buzeriai
	komplekte yra ____ vnt. buzeriai
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	21. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. foto rezistoriai
	komplekte yra ____ vnt. foto rezistoriai
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	22. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 15 vnt. varžų
	komplekte yra _____ vnt. varžų
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	23. 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. poslinkio registras
	komplekte yra _____ vnt. poslinkio registras
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.



*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	



Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________
Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė
