PASIŪLYMO FORMA

20___-___-___

II PIRKIMO DALIS 

RINKINIŲ PIRKIMAS
(TRANSFORMATORIAUS RINKINIŲ PIRKIMAS)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Tiekėjo adresas
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Tiekėjo el. pašto adresas
	

	Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p)
	



Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.


Pateikiame siūlomų prekių kiekybės kriterijų aprašymą:
	Eil. nr.
	Kiekybės kriterijai 
	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės[footnoteRef:1] [1:  Nurodomas tik papildomas prekių garantijos terminas, kuris viršija būtiną techninėje specifikacijoje nustatytą prekės garantijos terminą – 12 mėn.] 

	Tiekėjas prie prisiimamo įsipareigojimo įrašo žodį „TAIP“

	1.
	Papildomas prekių garantijos terminas (elektros eksperimentų rinkiniams, analoginiams multimetrams, elektronikos eksperimentinėms plokštėms)
	0 mėn.
	

	
	
	6 mėn.
	

	
	
	12 mėn.
	



Siūlome šias prekes:
	Eil. nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis, mato
vnt.
	Vnt. kaina EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1.
	Elektros eksperimentų rinkinys
	15 vnt.
	
	

	2.
	Analoginis multimetras
	15 vnt.
	
	

	3.
	Elektronikos eksperimentinė plokštė
	15 vnt.
	
	

	Bendra kaina EUR be PVM
	

	PVM
	

	Bendra kaina EUR su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina su PVM  ...................................................... EUR (skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: .................................................................

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Eil. nr.
	Partnerio pavadinimas
	Kokias veiklas partneris atliks
	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
	Eil. nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Kokias veiklas subtiekėjas atliks
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija[footnoteRef:2] (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) [2:  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.] 

	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	

	
	...
	
	



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
	II PIRKIMO DALIS: Transformatoriaus rinkiniai

	Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Tiekėjų siūlomi parametrai 

	1.
	Elektros eksperimentų rinkinys - 15 vnt.
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
....
....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Turi būti grandinės plokštė
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm, juodi
	Jungiamieji laidai ______vnt. ______ cm, juodi
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, raudoni
	Jungiamieji laidai _____ vnt. _____ cm, raudoni
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, mėlyni
	Jungiamieji laidai ____ vnt. ____ cm, mėlyni
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, raudoni
	Jungiamieji laidai _____ vnt. _____cm, raudoni
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Jungiamieji laidai ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, mėlyni
	Jungiamieji laidai _____ vnt. _____ cm, mėlyni
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Turi būti įjungimo/išjungimo (ang. ON/OFF) jungiklis
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Rezistoriai – 3 vnt.:
Ne mažiau kaip 100 Ohm 
Ne mažiau kaip 500 Ohm
Ne mažiau kaip 1 kOhm
	Rezistoriai – ______vnt.:
______ Ohm 
______ Ohm
_____ kOhm
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. \
	Baterija:
Ne mažiau kaip 1 V įtampa
Ne mažiau kaip 2 vnt.
	Baterija:
_____ V įtampa
_____ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Ritės ne mažiau kaip 3 vnt. 
	Ritės ____ vnt
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	Elektrodai ne mažiau kaip 8 vnt.
	Elektrodai _____ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	14. 
	Turi būti elektrolizės talpa
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	15. 
	Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	16. 
	Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	17. 
	Dėžutės dangtis turi būti nuimamas
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	18. 
	Galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 vnt.
	Taip/ne
____vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	2.
	Analoginis multimetras - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
....
....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Ekrane esančios skalės: 
I-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 3
II-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 10
III-a skalė nuo ne daugiau kaip -5 iki ne mažiau kaip 5
IV-a skalė nuo ne daugiau kaip -1 iki ne mažiau kaip +1
I-oje ir II-oje skalėse nulinis taškas turi būti iš kairės skalės pusės
III-oje ir IV-oje skalėse nulinis taškas turi būti per skalės vidurį
	Ekrane esančios skalės: 
I-a skalė nuo ____ iki ___
II-a skalė nuo ____ iki ____
III-a skalė nuo ____ iki ____
IV-a skalė nuo ____ iki ____
I-oje ir II-oje skalėse nulinis taškas _______
III-oje ir IV-oje skalėse nulinis taškas ________

	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Nuolatinės srovės įtampos tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %
	Nuolatinės srovės įtampos tikslumas ______ %
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Kintamosios srovės įtampos tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %
	Kintamosios srovės įtampos tikslumas ______ %
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Vidinė varža ne mažesnė kaip 100 kOhm/V
	Vidinė varža ______ kOhm/V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Dažnio atsakas ne mažesnis kaip -2 dB esant 20 kHz
	Dažnio atsakas _____ dB esant 20 kHz
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Matavimo diapazonai:
Nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos ne mažesnės kaip 1 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V
Nuolatinė ir kintamoji srovės ne mažesnės kaip 100 μA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 10 A
	Matavimo diapazonai:
Nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos ________ 
Nuolatinė ir kintamoji srovės _______
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Apsauga nuo perkrovos turi būti elektroninė su kontroline lempute
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Nulio korekcija turi būti galimybė mechaniškai koreguoti
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	3.
	Elektronikos eksperimentinė plokštė - 15 vnt. 
	Siūlomo gaminio
parametro
reikšmės
	Pateikiamas
dokumentas
	Nurodyti
failo
pavadinimą
ir parametro
vietą jame
(lapo Nr.)

	1. 
	Nurodyti gamintoją (visus gamintojus)
	įrašyti
....
....

	2. 
	Nurodyti modelį (visus modelius)
	įrašyti
....
....

	3. 
	Komponentai turi būti integruoti stende
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	4. 
	Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas fotorezistorius ____ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	5. 
	Integruotas termistorius ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas termistorius _______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	6. 
	Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruota relė ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	7. 
	Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt.
	Skirtingi varžų elementai ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	8. 
	Integruota varža:
Ne mažiau kaip 100 Ω
Ne mažiau kaip 200 Ω
Ne mažiau kaip 450 Ω
Ne mažiau kaip 650 Ω
Ne mažiau kaip 1 kΩ
Ne mažiau kaip 4.5 kΩ
Ne mažiau kaip 10 kΩ
Ne mažiau kaip 30 kΩ
Ne mažiau kaip 100 kΩ
	Integruota varža:
______ Ω
_______ Ω
_______ Ω
_______ Ω
_______ kΩ
_______ kΩ
________ kΩ
_______ kΩ
_______ kΩ
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	9. 
	Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V
	Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo ____ V iki ____ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	10. 
	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V
	Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ______ V
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	11. 
	Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt.
	Integruotos lempos _____vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	12. 
	Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas tranzistorius ______, _____ 1 vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	13. 
	Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas potenciometras ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	14. 
	Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt.
	Integruotas šviesos diodas ______vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	15. 
	Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt.
	Integruoti perjungiami mygtukai ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	16. 
	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt.
	Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ______ vnt.
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	17. 
	Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF
	Kondensatorių talpa _____µF
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	18. 
	Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	19. 
	Galimybė plokštę sujungti su (komplekte neturi būti) matavimo sąsaja
	Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.

	20. 
	Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę. Sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą
	[bookmark: _GoBack]Taip/ne
	įrašyti pateikto dokumento pavadinimą
	įrašyti lapo Nr.


	
*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	



Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________
Tiekėjas  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė
