Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL MODULINIŲ KOMPIUTERIŲ PIRKIMO 
(1 lentelę pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

Pirkimu siekiama įsigyti modulinius kompiuterius mokytojų ir mokinių darbo vietoms naujai statomai Kauno r. Domeikavos gimnazijos pradinei mokyklai (perkančioji organizacija), į. k. 191090122, adresas Bažnyčios g. 3, Domeikavos k., Kauno r.

1 lentelė. „Reikalavimai moduliniams kompiuteriams“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	Eil.
Nr.
	Parametro / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	



Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės 

(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes; o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą taip, kaip nurodyta reikalavime)
Plačiau žr. šios lentelės 
pabaigoje pateiktas pastabas*  

(pildo tiekėjas) 

	Įrodantys dokumentai

(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
         (pildo tiekėjas)

	1. Moduliniai mokytojo kompiuteriai  – 27 vnt.

	1.1
	Kompiuterio tipas
	Modulinis sprendimas – ne mažiau nei 27“ monitorius su specialia įranga mini kompiuteriui integruoti arba dedikuota mini PC montavimo vieta monitoriuje ir Mini PC. Turi būti galimybė pagal poreikį atskirai keisti monitorių nekeičiant PC arba PC nekeičiant monitoriaus. Visas sprendimas turi būti to paties gamintojo. 
	Prekės (tiek monitoriaus, tiek Mini PC) gamintojas (įrašyti): _______________________________ .

1. Monitoriaus modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ______________________________________________________.
Nuoroda į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį (įrašyti): ________________________________ .


2. Mini PC modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ______________________________________________________.
Nuoroda į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį (įrašyti): ________________________________ .

	

	1.2
	Mini PC
	Kompiuterio procesorius ne mažiau 6 branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. 
Ne mažiau kaip 20700 taškų pagal testą Passmark CPU Mark.  Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius siūlomo gamintojo testų duomenis. Turi būti pateiktas našumą konkrečiam procesoriui įrodantis dokumentas/ekrano kopija (screenshot‘as).
Procesorius turi būti ne senesnės nei 2024 metų Q2 laidos.
	



(įrašyti tiksliai ir aiškiai visas reikalaujamas technines charakteristikas ir jų reikšmes ir kitus reikalaujamus duomenis, nurodytus kairiajame stulpelyje)

	



(įrašyti)


	1.3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne blogiau kaip 16GB DIMM 5200MHz DDR5.
	(įrašyti)

	(įrašyti)


	1.4
	Operatyviosios atminties (RAM) lizdai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. atminties lizdų, 1 vnt. iš jų turi būti laisvas.
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.5
	Operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės
	Ne mažiau kaip 64 GB.
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.6
	Vaizdo plokštė
	Integruota.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.7
	Vidinis standusis diskas
	Ne blogiau kaip 512GB PCIe NVMe SSD; 
Turi būti galimybė įdiegti antrą SSD diską. 
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.8
	Garso plokštė
	16 bitų arba geresnė; Vidinis garsiakalbis;
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.9
	Tinklo plokštė
	Integruota 10/100/1000, UTP; PXE, Wake-On-LAN, arba lygiaverčių technologijų palaikymas
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.10
	Bevielio ryšio adapteris
	Turi būti galimybė diegti vidinį Wi-Fi + BT adapterį. 
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.11
	Korpusas
	Itin mažų gabaritų ,,Mini, Tiny, USFF” tipo; korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (SSD diskų kaupikliai, operatyvinė atmintis ir t. t.) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; 
Korpuso tūris ne daugiau 1 L.
Metalinis korpusas.  
	

(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.12
	Triukšmingumas
	Ne daugiau kaip 1,9 B („idle“ režime). Turi būti pateikiama ISO 7779 arba ISO 9296 ar lygiaverčių standartų sklaidos deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	1.13
	Būtini integruoti prievadai
	6 vnt. USB, iš jų bent vienas USB Type C; 
Ausinių ir mikrofono prievadai arba kombinuota jungtis; 
1 x RJ-45; 
1 vnt. DisplayPort 1.4; 
1vnt. HDMI 2.1;
Tūri būti gamintojo numatyta galimybė diegti papildomus USB-C, Serial, HDMI, VGA ar DP prievadus; 
Šių prievadų išpildymui negali būti naudojami papildomi įrenginiai ar adapteriai.
	

(įrašyti)

	

(įrašyti)

	1.14
	Ekranas
	To paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris.
Pritaikytas pritvirtinti siūlomą kompiuterį prie monitoriaus tik naudojant to paties gamintojo sprendimą bei detales. 
Įstrižainė nemažesnė kaip 27“, 
raiška ne mažesnė kaip 2560 x 1440, 
žiūrėjimo kampas ne prastesnis nei +/-89º, kontrastas ne blogiau kaip 1000:1, 
ryškumas ne blogiau kaip 350 cd/m2. 
Spalvų gama atitinkanti ne prasčiau nei 99% sRGB formatą. 
Monitoriuje turi būti sumontuota ne prastesnė nei RGBIR vaizdo kamera ir dvigubas mikrofonas. 
Monitoriaus stovas turi turėti šias funkcijas: pasukimo (+/-45º), pasvirimo (-5/+30º), pakėlimo (110 mm).
Integruoti 2x2 W galios garsiakalbiai.
Turi būti galimybė pajungti papildomą monitorių.
	



(įrašyti tiksliai ir aiškiai visas reikalaujamas technines charakteristikas ir jų reikšmes ir kitus reikalaujamus duomenis, nurodytus kairiajame stulpelyje)

	



(įrašyti)


	1.15
	Klaviatūra ir pelė
	Su lietuviškos abėcėlės ženklais. Pelė turi būti optinė, dviejų mygtukų su slinkties ratuku.
	
(įrašyti)

	
(įrašyti)


	1.16
	Operacinė sistema ir programinė įranga
	Operacinė sistema: MS Windows 11 Professional 64bit (kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai).
	
(įrašyti)

	
(įrašyti)

	1.17
	Valdymo ir administravimo programinė įranga
	Kompiuterio gamintojo programinės įrangos komplektas operacijų sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija šios funkcijos realizavimui, arba lygiaverčių technologijų priedai.
Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga.
	

(įrašyti)

	

(įrašyti)

	1.18
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą apsaugos kabeliu Kensington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu; 
Įjungimo, administratoriaus, kietojo disko  slaptažodžiai;  
Individualus USB prievadų įjungimas/išjungimas;
Išmanus USB prievadų valdymas – galimybė blokuoti visas USB laikmenas, arba leisti naudotis tik skaitymo režime. 
Integruota TPM 2.0 arba lygiaverčius standartus atitinkanti mikroschema. 
	


(įrašyti tiksliai ir aiškiai visas reikalaujamas technines charakteristikas ir jų reikšmes ir kitus reikalaujamus duomenis, nurodytus kairiajame stulpelyje)

	



(įrašyti)


	1.19
	Surinkimo reikalavimai
	Visos kompiuterių dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietas diskas, optiniai nuskaitymo įrenginiai ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir/arba markiruotos gamintojo kodais.
	

(įrašyti)

	

(įrašyti)


	1.20
	Gamintojo suteikiama garantija
	Kompiuteriui  turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, prižiūrima įrenginio buvimo vietoje.  Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	

 (įrašyti)

	


(įrašyti)


	1.21
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Kompiuteris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 2 priedo 4 skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus:

1) prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

2) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;















3) bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

	







1) Prekė atitinka 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: _____________ (įrašyti taip/ne),
pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Dokumentai pridedami________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, ar c) yra teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą).




2) įranga turi ______ (įrašyti) vnt. USB C™ tipo lizdą (prievadą), atitinkantį nurodytus reikalavimus,
pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Dokumentai pridedami________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, c ar d) teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą).


3) baterijos būklė po 300 ciklų yra ______ (įrašyti) proc.,
pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Dokumentai pridedami________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, c) teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą).
 
	Pildyti nereikia, nes tokią informaciją tiekėjas turi nurodyti kairėje pusėje esančiame stulpelyje. 

	2. Moduliniai mokinio kompiuteriai – 24 vnt.

	2.1
	Kompiuterio tipas
	Modulinis sprendimas – ne mažiau, nei 23“ monitorius su specialia įranga mini kompiuteriui integruoti arba dedikuota mini PC montavimo vieta monitoriuje ir Mini PC. Turi būti galimybė pagal poreikį atskirai keisti monitorių nekeičiant PC arba PC nekeičiant monitoriaus. Visas sprendimas turi būti to paties gamintojo. 
	Prekės (tiek monitoriaus, tiek Mini PC) gamintojas (įrašyti): _______________________________ .

1. Monitoriaus modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ______________________________________________________.
Nuoroda į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį (įrašyti): ________________________________ .


2. Mini PC modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ______________________________________________________.
Nuoroda į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį (įrašyti): ________________________________ .

	

	2.2
	Mini PC

Procesorius (CPU)
	Kompiuterio procesorius ne mažiau 6 branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. 
Ne mažiau kaip 20700 taškų pagal testą Passmark CPU Mark.  Nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį.
Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius siūlomo gamintojo testų duomenis. Turi būti pateiktas našumą konkrečiam procesoriui įrodantis dokumentas/ekrano kopija (screenshot).
Procesorius turi būti ne senesnės nei 2024 metų Q2 laidos.
	

(įrašyti tiksliai ir aiškiai visas reikalaujamas technines charakteristikas ir jų reikšmes ir kitus reikalaujamus duomenis, nurodytus kairiajame stulpelyje)

	



(įrašyti)


	2.3
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne blogiau kaip 16GB DIMM 5200MHz DDR5.
	(įrašyti)

	(įrašyti)


	2.4
	Operatyviosios atminties (RAM) lizdai
	Ne mažiau kaip 2 vnt. atminties lizdų, 1vnt. iš jų turi būti laisvas.
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.5
	Operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės
	Ne mažiau kaip 64 GB.
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.6
	Vaizdo plokštė
	Integruota.
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.7
	Vidinis standusis diskas
	Ne blogiau kaip 512GB PCIe NVMe SSD; 
Turi būti galimybė įdiegti antrą SSD diską. 
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.8
	Garso plokštė
	16 bitų arba geresnė; Vidinis garsiakalbis;
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.9
	Tinklo plokštė
	Integruota 10/100/1000, UTP; PXE, Wake-On-LAN, arba lygiaverčių technologijų palaikymas
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.10
	Bevielio ryšio adapteris
	Turi būti galimybė diegti vidinį Wi-Fi + BT adapterį. 
	(įrašyti)

	(įrašyti)

	2.11
	Korpusas
	Itin mažų gabaritų ,,Mini, Tiny, USFF” tipo; korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (SSD diskų kaupikliai, operatyvinė atmintis ir t. t.) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; 
Korpuso tūris ne daugiau 1 L.
Metalinis korpusas.  
	

(įrašyti)

	(įrašyti)


	2.12
	Triukšmingumas
	Ne daugiau kaip 1,9 B („idle“ režime). Turi būti pateikiama ISO 7779 arba  ISO 9296  arba lygiaverčių standartų sklaidos deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
 (įrašyti)

	(įrašyti)


	2.13
	Būtini integruoti prievadai
	6 vnt. USB, iš jų bent vienas USB Type C; 
Ausinių ir mikrofono prievadai arba kombinuota jungtis; 
1 x RJ-45; 
1 vnt. DisplayPort 1.4; 
1vnt. HDMI 2.1;
Tūri būti gamintojo numatyta galimybė diegti papildomus USB-C, Serial, HDMI, VGA ar DP prievadus; 
Šių prievadų išpildymui negali būti naudojami papildomi įrenginiai ar adapteriai.
	


(įrašyti)

	


(įrašyti)


	2.14
	Ekranas
	To paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris.
Pritaikytas pritvirtinti siūlomą kompiuterį prie monitoriaus nenaudojant papildomų tvirtinimo elementų ir įrankių.
Monitorius turi užtikrinti elektros tiekimą prijungtam kompiuteriui, bet ne mažiau kaip 90 W galios, 88% efektyvumo koeficientas.
Įstrižainė nemažesnė kaip 23.8“, 
raiška nemažesnė kaip 1920 x 1080, 
žiūrėjimo kampas ne prastesnis nei +/-89º,
kontrastas neblogiau kaip 1000:1, 
ryškumas neblogiau kaip 250 cd/m2. 
Spalvų gama atitinkanti ne prasčiau nei 99% sRGB formatą.
Monitoriuje turi būti sumontuota ne prastesnė nei FHD vaizdo kamera ir mikrofonas. 
Monitoriaus stovas turi turėti šia funkcijas: pasukimo (+/-45º), pasvyrimo (-5/+23º), pakėlimo (155mm).
Integruoti 2x3 W galios garsiakalbiai.
Turi būti galimybė pajungti papildomą monitorių.
	


(įrašyti tiksliai ir aiškiai visas reikalaujamas technines charakteristikas ir jų reikšmes ir kitus reikalaujamus duomenis, nurodytus kairiajame stulpelyje)

	


(įrašyti)


	2.15
	Klaviatūra ir pelė
	Su lietuviškos abėcėlės ženklais. Pelė turi būti optinė, dviejų mygtukų su slinkties ratuku.
	(įrašyti)

	(įrašyti)


	2.16
	Operacinė sistema ir programinė įranga
	Operacinė sistema: MS Windows 11 Professional 64bit (kompiuteris turi būti sertifikuotas šiai operacinei sistemai). 
	
(įrašyti)

	(įrašyti)


	2.17
	Valdymo ir administravimo programinė įranga
	Kompiuterio gamintojo programinės įrangos komplektas operacijų sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija šios funkcijos realizavimui arba analogiškų technologijų priedai.
Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga.
	

(įrašyti)

	

(įrašyti)


	2.18
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą apsaugos kabeliu Kensington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu; 
Įjungimo, administratoriaus, kietojo disko  slaptažodžiai;  
Individualus USB prievadų įjungimas/išjungimas;
Išmanus USB prievadų valdymas – galimybė blokuoti visas USB laikmenas, arba leisti naudotis tik skaitymo režime. 
Integruota TPM 2.0  arba lygiaverčius standartus atitinkanti mikroschema.
	
 (įrašyti)

	
(įrašyti)


	2.19
	Surinkimo reikalavimai
	Visos kompiuterių dalys (sisteminis blokas, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietas diskas, optiniai nuskaitymo įrenginiai ir kt.) turi būti komplektuojamos įrangos gamintojo ir/arba markiruotos gamintojo kodais.
	
(įrašyti)

	
(įrašyti)


	2.20
	Gamintojo suteikiama garantija
	Kompiuteriui  turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, prižiūrima įrenginio buvimo vietoje.  Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	
(įrašyti)

	

(įrašyti)


	2.21
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Kompiuteris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 2 priedo 4 skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus:

1) prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;


2) įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
















3) bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

	







1) Prekė atitinka 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: _____________ (įrašyti taip/ne),
pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Dokumentai pridedami________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, ar c) yra teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą).





2) įranga turi ______ (įrašyti) vnt. USB C™ tipo lizdą (prievadą), atitinkantį nurodytus reikalavimus,
pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Dokumentai pridedami________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, c ar d) teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą).


3) baterijos būklė po 300 ciklų yra ______ (įrašyti) proc.,
pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai:
a) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
b) I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Dokumentai pridedami________ (nurodyti pagal kurį punktą (a, b, c) teikiami dokumentai ir nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą).
 
	Pildyti nereikia, nes tokią informaciją tiekėjas turi nurodyti kairėje pusėje esančiame stulpelyje. 



Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“ (ten kur užbrūkšniuota, pildyti nereikia), nurodant siūlomos Prekės pavadinimą, gamintoją, modelį, seriją, kodą ar numerį (jeigu toks yra suteiktas), ir konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. [bookmark: _Ref42851742]Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas, pvz.: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“.   
4. Bendros nuostatos dėl įrodančių dokumentų pateikimo (jeigu Techninės specifikacijos lentelėje nurodytas konkretus dokumentas, kurį reikia pateikti, tai vadovautis lentelėje nurodyta informacija). 
Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams t. y.:
4.1. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją (sertifikatai, techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar 
4.2. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  
4.3. ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pvz. trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentai (informacija) ir kt.), įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.  
Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją). 
5. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Teikiant pasiūlymą, pasiūlymą ir visus su pasiūlymu teikiamus dokumentus reikia suarchyvuoti („suzipinti“) ir šį suarchyvuotą failą dar kartą suarchyvuoti („suzipinti“), tam, kad CVP IS sistema neiškraipytų dokumentų failų pavadinimų. 



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)



