Rinkos konsultacijos dalyviams
Teikiama CVP IS priemonėmis

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) kvietė tiekėjus pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos nuostatų.
Perkančioji organizacija, gavusi rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus.

	Eil. Nr.
	Klausimas/pasiūlymas
	Atsakymas

	1
	2.3.5.3.3 Skyriuje minimas skaičiavimų pagrindimas tarptautinėmis duomenų bazėmis, tačiau Ecoinvent ir kitų duomenų bazių licencijų sąlygos neleidžia atskleisti tretiesiems asmenims rodiklių duomenų.  

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:
2.3.5.3.3.	Pagrįsti skaičiavimus tarptautiniais, laisvai prieinamais šaltiniais ir, jei įmanoma, Lietuvos duomenimis.



	2
	Neaišku kam keliami reikalavimai punkte 2.3.1.8 – SGC skaičiuotojui, ar tikrintojui? 

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:

2.3.1.8. Remiantis užsienio praktika, pasiūlyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus SGC skaičiuotojui

	3
	Punkte 2.3.1.16, kokie ekonominio naudingumo ir techninių įgyvendinimo galimybių įrodymai turi būti pateikiami.
	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:

2.3.1.16.	VAP skaičiavimo detalumo ekonominis naudingumas ir techninės įgyvendinimo galimybės turi būti pagrįsti faktais, tyrimais ir (arba) logine argumentacija.

	5
	Nurodytai paslaugų apimčiai numatytas terminas yra per mažas. Metodikos parengimo laikotarpiui mažiausiai siūlytume 9 mėn., nes reikia surinkti duomenis iš antrinių šaltinių, konsultacijos su užsienio ekspertais, kitomis suinteresuotomis šalimis (perdirbėjais, atliekų tvarkytojais, gamintojai, rangovai ir pan.). 
	Paslaugų teikimo terminas bus patikslintas, atsižvelgiant į visų rinkos dalyvių pastabas ir rekomendacijas dėl paslaugų suteikimo termino bei projekto galimybes. Bus pateikiama galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:
4.1.	Paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.


	6
	Pastaba dėl galimos rizikos planuojamam paslaugų teikimui.
Per mažas duotas terminas, labai plati apimtis, nacionalinių ŠESD rodiklių nebuvimas.

	Paslaugų teikimo terminas bus patikslintas, atsižvelgiant į visų rinkos dalyvių pastabas ir rekomendacijas dėl paslaugų suteikimo termino bei projekto galimybes. Bus pateikiama galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:
4.1.	Paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.
.

	7
	[bookmark: _Hlk200013366]Pastaba dėl kvalifikacijos reikalavimo: Specialistas Nr. 2: Certified LCA Practitioner (ACLCA) yra itin retas, labiau Australijos rinkoje pripažįstamas sertifikatas. 
Rinkoje nėra mokymų skirtų konkrečiai EN 15804 ar ISO 21930 

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:

Turi turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo su SGC vertinimo  programine įranga (pvz., One Click LCA, SimaPro, OpenLCA, Tally) ir/arba poveikio vertinimo metodais, įskaitant visuotinio atšilimo potencialo skaičiavimus pagal Level(s), IPCC, ILCD, PEF ar lygiavertę metodiką patirtį (bendra darbo patirtis minėtoje srityje, nesumuojant vienu metu vykdomų veiklų/sutarčių trukmių);

	8
	Pastaba dėl vertinimo etapo A4: 2.3.2.2. Surinkti ir pateikti duomenis, reikalingus A4 etapo emisijoms apskaičiuoti, įskaitant: 2.3.2.2.1. Realius duomenis apie medžiagų transportavimą Lietuvoje (atstumai, transporto rūšys, kroviniai). Kadangi ne visi reikiamų produktų gamintojai yra Lietuvoje, siūloma taikyti lankstesnį požiūrį ir vertinti hierarchiškai: a) jeigu nustatoma, kad medžiagos gaminamos Lietuvoje – naudoti Lietuvos duomenis (bus sukurti duomenų įverčiai); b) jei gamybos lokacijos reikšmingai skiriasi – remtis prekybos duomenų baze ir nustatyti preliminarius transportavimo km (skaičiuojant atstumą tarp gamybos 
	Į pastabą dalinai bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:
2.3.2.2.	Surinkti ir pateikti duomenis, reikalingus A4 modulio emisijų apskaičiavimui, įskaitant:
2.3.2.2.1.	Realius duomenis apie medžiagų transportavimą Lietuvoje (atstumai, transporto rūšys, kroviniai).
2.3.2.2.2.	Esamus tarptautinius ir lokalizuotus šaltinius, skirtus numatytųjų emisijų reikšmių (kg CO₂e/tkm) skirtingoms transporto priemonėms.
2.3.2.2.3.	Nurodyti klasifikavimo sistemą medžiagų tipams, kuri būtų tinkama transporto emisijų skaičiavimui ir taikymui projektinėje praktikoje, pritaikant NSIK medžiagų ontologiją.
2.3.2.2.4.	Jei duomenys nėra prieinami, pagrįsti jų trūkumą ir pateikti rekomendacijas duomenų prieinamumui užtikrinti.

	9
	Pastaba dėl paslaugų suteikimo termino: 
Būtų naudinga šiek tiek prailginti terminą arba numatyti galimas išlygas. 
Kadangi darbų apimtis yra didelė, o sprendimų testavimas rinkoje gali pareikalauti papildomo laiko, reikalingas tam tikras laiko rezervas. Esant poreikiui, siūlytina terminą pratęsti iki 1,5 mėnesio, suderinus tai su užsakovu. 
	Paslaugų teikimo terminas bus patikslintas, atsižvelgiant į visų rinkos dalyvių pastabas ir rekomendacijas dėl paslaugų suteikimo termino bei projekto galimybes. Bus pateikiama galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:
4.1.	Paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.


	10
	Koks yra kvalifikacinio reikalavimo ankstesniems ne mažesnės nei 60 000 EUR vertės projektams pagrindas? Kodėl būtent ši suma? 

	Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16 punktas numato, kad:
 
Apibrėžiant reikalavimą verte, pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kad ji skaičiuojama eurais be PVM. Apibrėžiant reikalavimą verte, kiekiu, apimtimi (plotas, ilgis, kiekis ir kt.), reikalaujama patirties reikšmė paprastai turi būti ne daugiau kaip 0,7 dydžio, lyginant su numatoma atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų verte, kiekiu, apimtimi.


	11
	Atsižvelgiant į projekto apimtį, kvalifikaciniai reikalavimai turėtų apimti: 
1. ankstesnę patirtį dirbant su SGC (LCA) įrankiais ir darbo su statybos sektoriumi patirtį; 
2. nuorodas į ankstesnius susijusios srities projektus. 

Apskritai, reikalavimai atrodo pagrįsti. Svarbu, kad būtų galimas ekspertų bendradarbiavimas, jungtinės sutartys apjungiant visas būtinas kompetencijas. Kompetencijos neturėtų būti reikalaujamos iš vienos organizacijos. 
	Į pastabą nebus atsižvelgiama, nes pastaboje minimi reikalavimai jau yra įtraukti į kvalifikacinius reikalavimus.


	12
	Pastaba dėl vertinimo kriterijų ir sąlygų
Kokybės kriterijaus santykis galėtų būti didesnis nei 30%. Tai – ilgalaikis projektas, turėsiantis svarų indėlį į vieno taršiausių sektorių veiklą. Todėl patirtis, gebėjimas atliepti realius rinkos lūkesčius yra itin svarbus. 

	Kokybės kriterijaus santykis nebus didinamas daugiau nei 30 %, nes šio santykio didinimas viršys kokybiniams kriterijams apmokėti skirtas lėšas.

	13
	Rekomendacija  dėl  pasiūlymo vertinimo kriterijų ir jų parametrų:
40% (kokybė) - 60% (kaina) 

	Kokybės kriterijaus santykis nebus didinamas daugiau nei 30 %, nes šio santykio didinimas viršys kokybiniams kriterijams apmokėti skirtas lėšas.

	14
	Kaip tiksliai būtų nustatomi Kriterijaus parametro ribos balai? Pvz R1 (Min. 0 balų, maks. 6 balai); R2 (Min. 0 balų, maks. 8 balų) 

	Balų skyrimo tvarka yra aprašyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

	15
	Siekiant pritraukti daugiau tarptautinių ekspertų ir patyrusių tiekėjų, būtų galima svarstyti didesnį lankstumą darbo kalbos atžvilgiu. Pvz., suderinus su užsakovu, dalis darbo susitikimų galėtų vykti anglų kalba. Galutinė dokumentacija ir rezultatai būtų pateikiami lietuvių kalba. 

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:

3.9. 	Suderinus su Užsakovu dalis susitikimų gali būti organizuojama ir anglų kalba.

	16
	Tiekėjas turėtų būti publikavęs mokslinių straipsnių pastatų gyvavimo ciklo vertinimo tema; tiekėjo anglų kalbos lygis turi būti ne žemiau C1
	Į pastabą nebus atsižvelgiama, nes tai būtų perteklinis kvalifikacinis reikalavimas, dėl kurio būtų ribojama tiekėjų konkurencija.

	17
	Pastaba dėl 2.3.1.5 punkto:
Iš esmės skirtingų skaičiavimo principų kol kas neegzistuoja.
	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą



Pakoreguota versija:

2.3.1.5.	Metodikoje privaloma įvertinti skirtingų pastatų kategorijų, tipų, jų paskirties (vadovaujantis STR „Statinių ir patalpų klasifikavimas“), amžiaus ir būklės ypatumus. Atskirai pateikti skaičiavimo metodiką statomiems naujiems pastatams, rekonstruojamiems ir renovuojamiems pastatams. Be to, turi būti įvertinta, kad skirtingų paskirčių pastatams (pvz., administraciniai, gyvenamieji, gamybiniai, logistiniai pastatai ir kt.) reikia skirtingų apimčių skaičiavimo principų dėl jų konstrukcinių, energetinių ir funkcinės paskirties skirtumų. Metodikoje turi būti numatyti aiškūs skaičiavimų diferencijavimo kriterijai pagal pastato tipą ir paskirtį, kad būtų išvengta netikslių ar nepagrįstų skirtingų segmentų palyginimų. Metodikoje turi būti įtraukti atsinaujinantys energijos šaltiniai į pastatų SGC skaičiavimus, aiškiai apibrėžiant skaičiavimo ribas ir skaičiavimo etapus. Turi būti nustatytos atsinaujinančių energijos šaltinių įtraukimo ribos (pavyzdžiui, numatant, kad skaičiuojamas tik tų saulės kolektorių medžiagų poveikis aplinkai, kurių galia įtraukta į pastato energijos balansą arba kurie integruoti į pastato stogo dangą, fasadą).

	18
	Pastaba dėl 2.3.1.7 punkto:
“kokios bendrinių medžiagų, gaminių ir kitų duomenų bazės turėtų būti naudojamos SGC skaičiavimams Lietuvoje“
Turima omenyje, kad metodika gali referuoti į išorines duomenų bazes? Kas jas įsigytų? Ar duomenų bazės turi būti integruotos į metodiką?

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą

Pakoreguota versija:

2.3.1.7.	Pateikti rekomendacijas, kokios bendrinių medžiagų, gaminių ir kitų duomenų bazės turėtų būti naudojamos SGC skaičiavimams Lietuvoje. Rekomendacijos turi būti pagrįstos kitų šalių analize ir (ar) ekspertų išvadomis. Įvertinti galimybes sukurti nacionalinę bendrinių duomenų bazę. Apibrėžti kriterijus ir principus, kaip nacionalinės duomenų bazės turėtų būti sudaromos, atnaujinamos ir prižiūrimos. Pateikti rekomendacijas dėl perėjimo prie nacionalinių bendrinių duomenų sudarymo metodikos. Numatyti sąlygas ir metodus bendrinių duomenų bazių taikymams panaudojant Statinio informacinio modeliavimo metodais (BIM) parengtus statinių projektus. Pateikti rekomendacijas sąsajumui su NSIK komponentais, naudojamais Statinio informaciniame modeliavime, užtikrinimui.

	19
	Pastaba dėl 2.3.1.15 punkto:
Ar čia ne pagal direktyvoje reikalaujamus rodiklius norite vertinti?

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:

2.3.1.15. Parinkti ar apibrėžti SGC rezultato rodiklių (pvz. CO2 ekvivalentas / m2 / metus ir pan.) sistemą pagal LST EN 15978

	20
	Pastaba dėl 2.3.2.2.3 punkto:
Kas turima omenyje? NSIK medžiagų ontologija?

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą

Pakoreguota versija:

2.3.2.2.3.	Nurodyti klasifikavimo sistemą medžiagų tipams, kuri būtų tinkama transporto emisijų skaičiavimui ir taikymui projektinėje praktikoje, pritaikant NSIK medžiagų ontologiją.

	21
	Pastaba dėl 2.3.2.4. punkto: 
nerišlus sakinys

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą

Pakoreguota versija:


2.3.2.4.	Atlikti statybinių atliekų analizę kaip A5 modulio  vertinimo dalį. Kurios tikslas nustatyti statinio gyvavimo ciklo metu susidarančių atliekų kiekius ir jų frakcijas pagal medžiagų tipus, naudojant tą pačią medžiagų klasifikavimo sistemą kaip naudojama A4 modulyje. Kiekvienai frakcijai turi būti apskaičiuota atliekų procentinė dalis (%) bei su ja susijusios emisijos (kg CO₂e/kg medžiagos). Vertinimas turi būti pritaikytas Lietuvos kontekstui ir pagrįstas patikimais tarptautiniais šaltiniais ir duomenų bazėmis.

	22
	Pastaba dėl 2.3.3.2 punkto:
Remtis Pastatų duomenų banko metodika?

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą

Pakoreguota versija:

2.3.3.2.	Parengti SGC metodiką B4 modulio (keitimo) skaičiavimams, sudarant aiškią pastato komponentų ir pagrindinių medžiagų klasifikaciją su nustatytomis jų gyvavimo trukmėmis.

	23
	Pastaba dėl 2.3.3.6 punkto:
Atskiras projektas

	Į pastabą bus atsižvelgiama ir pirkimo dokumentų koregavimas (patikslinimas) pagal pateiktą pastabą bus pateikiamas galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą

Pakoreguota versija:

2.3.3.6.	ENERGIS ar kitų esamų duomenų pagrindu atlikti analizę apie energijos suvartojimą skirtingų paskirčių pastatuose Lietuvoje (gyvenamieji, administraciniai, visuomeniniai, pramoniniai), įskaitant skirtingas pastatų energetines klases (A++, A+, A, B ir kt.).

	24
	Pastaba dėl 4.2 punkto: 
18 mėn. 

	Paslaugų teikimo terminas bus patikslintas, atsižvelgiant į visų rinkos dalyvių pastabas ir rekomendacijas dėl paslaugų suteikimo termino bei projekto galimybes. Bus pateikiama galutiniuose pirkimo dokumentuose skelbiant pirkimą.

Pakoreguota versija:
4.1.	Paslaugos turi būti suteiktos per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos.
4.2.	Per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos turi būti parengta pirminė Metodikos versija su SGC vertinimo skaičiavimo modeliu ir pirminis interaktyvus skaičiuoklės prototipas. Skaičiavimo modelis turi apimti skaičiavimo principus, duomenų šaltinius bei duomenų srautus, parodyti tarpinių ir galutinių skaičiavimo rezultatų detalumą bei struktūrą. Modelis turi būti rengiamas kaip tarpinis Metodikos rezultatas, kuris vėliau papildomas ir išplėtojamas iki pilnos apimties Metodikos. 



