						Pirkimo sąlygų 5 priedas		
Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL ORO KONDICIONIERIŲ (SU ĮRENGIMU) PIRKIMO
_______________
(Data)
______________
(Sudarymo vieta)


1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/
	
                    

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas 
	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

	









2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)
	


	Ūkio subjekto adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais)
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai).
	


	
3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (‑ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)
	

	Adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais)
	



4 lentelė. Privalomas pašalinimo pagrindas (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis):
 „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“ 
(Pildo Tiekėjas pažymėdamas „Ne“, „Taip“)

	Jei tiekėjas neturi šio pašalinimo pagrindo, šiame stulpelyje įrašo 
NE
	Jei tiekėjas turi šį pašalinimo pagrindą, šiame stulpelyje įrašo 
TAIP

	
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu: https://viesiejipirkimai.lt/;
 	2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).       
 

Mes siūlome:
5 lentelė.
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Perkamas
kiekis
	Vieneto kaina be PVM
Eur
	Vieneto kaina su PVM
Eur
	Viso kiekio  kaina su PVM
Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Oro kondicionierių sistemos (TS 1 lentelė)
	27 vnt.
	
	
	

	2.
	Oro kondicionierių Sistema (TS 2 lentelė)
	1 kompl.
	
	
	

	3.
	Oro kondicionierių Sistema (TS 3 lentelė)
	1 kompl.
	
	
	

	              Bendra pasiūlymo kaina (6 stulpelio 1-3 eilučių reikšmių suma) Eur su PVM
__________________________________________________________________
              (bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM nurodyti skaičiais ir žodžiais)
 
	




Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________________________________________________________. 

Siūlomi darbai/ prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
6 lentelė  
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir 
nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*.

(Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų)

(pildo Tiekėjas)

	1.
	Oro kondicionierių sistemos – 27 vnt.
	(gamintojas, modelis)

	1.1
	Sistemos tipas
	Split
	

	2.
	Vidinis blokas
	(gamintojas, vidinio bloko modelis)

	2.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieninis
	

	2.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 2,6 kW
	

	2.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 2,6 kW
	

	2.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 44 dB(A)
	

	3.
	Išorinis blokas
	(gamintojas, išorinių blokų modelis)

	3.1.
	Kompresoriaus tipas
	Inverter, Rotorinis arba lygiavertis
	

	3.2.
	Energijos efektyvumo klasė vėsinant 
	 ne žemesnė nei A++
	

	3.3.
	Energijos efektyvumo klasė šildant 
	 ne žemesnė nei A+
	

	3.4.
	Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER)
	 Ne mažiau 6
	

	3.5.
	Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP)
	 Ne mažiau 4.00
	

	3.6.
	Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom.
	Ne daugiau 58 dB(A)
	

	3.7.
	Šaltnešis
	Freonas R32 arba lygiavertis
	

	4.
	Papildomi reikalavimai
	

	4.1.
	Bevėjis oro vėsinimas
	Būtina
	

	4.2.
	Jonų generatorius su dezinfekcija
	Būtina
	




7 lentelė
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir 
nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*.

(Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų)

(pildo Tiekėjas)

	1.
	Oro kondicionierių sistemos – 1 kompl.
	(gamintojas, modelis)

	1.1
	Sistemos tipas
	Multi split
	

	2.
	Du vidiniai blokai
	(gamintojas, vidinio bloko modelis)

	2.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieniniai
	

	2.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 2,6 kW
	

	2.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 2,6  kW
	

	2.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 44 dB(A)
	

	3.
	Išorinis blokas
	(gamintojas, išorinių blokų modelis)

	3.1.
	Kompresoriaus tipas
	Inverter, Rotorinis arba lygiavertis
	

	3.2.
	Energijos efektyvumo klasė vėsinant 
	 ne žemesnė nei A++
	

	3.3.
	Energijos efektyvumo klasė šildant 
	 ne žemesnė nei A+
	

	3.4.
	Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER)
	 Ne mažiau 6,10
	

	3.5.
	Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP)
	 Ne mažiau 4.00
	

	3.6.
	Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom.
	Ne daugiau 65 dB(A)
	

	3.7.
	Šaltnešis
	Freonas R32 arba lygiavertis
	

	4.
	Papildomi reikalavimai
	

	4.1.
	Bevėjis oro vėsinimas
	Būtina
	

	4.2.
	Jonų generatorius su dezinfekcija
	Būtina
	











8 lentelė
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir 
nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*.

(Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų)

(pildo Tiekėjas)

	1.
	Oro kondicionierių sistemos – 1 kompl.
	(gamintojas, modelis)

	1.1
	Sistemos tipas
	Multi split
	

	2.
	107 patalpos vidinis blokas
	(gamintojas, vidinio bloko modelis)

	2.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieniniai
	

	2.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 5,10 kW
	

	2.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 5.80 kW
	

	2.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 47 dB(A)
	

	3.
	108 patalpos vidinis blokas
	(gamintojas, vidinio bloko modelis)

	3.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieniniai
	

	3.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 2,6 kW
	

	3.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 2,6 kW
	

	3.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 44 dB(A)
	

	3.
	Išorinis blokas
	(gamintojas, išorinių blokų modelis)

	3.1.
	Kompresoriaus tipas
	Inverter, Rotorinis arba lygiavertis
	

	3.2.
	Energijos efektyvumo klasė vėsinant 
	 ne žemesnė nei A++
	

	3.3.
	Energijos efektyvumo klasė šildant 
	 ne žemesnė nei A+
	

	3.4.
	Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER)
	 Ne mažiau 6,10
	

	3.5.
	Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP)
	 Ne mažiau 4.00
	

	3.6.
	Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom.
	Ne daugiau 67 dB(A)
	

	3.7.
	Šaltnešis
	Freonas R32 arba lygiavertis
	

	4.
	Papildomi reikalavimai
	

	4.1.
	Bevėjis oro vėsinimas
	Būtina
	

	4.2.
	Jonų generatorius su dezinfekcija
	Būtina
	


PASTABOS:
1.  Siūloma įranga visiškai atitinka lentelėse nurodytus reikalavimus
2*Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomos įrangos dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalaujamiems parametrams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
9 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
10 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




