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Techninės specifikacijos priedas  Nr.1

OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR REIKALINGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

	Objektų aprašymas
	Reikalingos paslaugos pagal TS 3.2 punkte pateiktus aprašymus
	Techninės priežiūros paslaugų apimtys

	1. Baublio g. 3a Vilnius:
· Unikalus Nr. 4400-3077-2328
· Pastato naudojimo paskirtis: mokslo, administracinė;
· Bendras plotas: 2174,82 kv. m.; 
· Statybos pabaigos metai: 2007; 
· Aukštų skaičius: 3
· Konstrukcijos tipas: monolitinio gelžbetonio karkasas;
· Sienos: blokeliai, plytos
· Stogo danga: prilydoma;
· Šildymas:  centrinis iš centralizuotų sistemų;
· Vandentiekis:  komunalinis;
· Nuotekos: komunalinis šalinimas;
· Dujos: nėra;
· Energetinio naudingumo klasė: B
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.1.
Elektros paskirstymo tinklų ir įrenginių  priežiūros paslaugų sąrašas (TS 3.2.1.p.)
	Nr.
	Profilaktikos darbai
	Periodiškumas

	1.
	Įsakymu paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už elektros ūkį, kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.
	Žemos įtampos elektros sistemų priežiūra 
	Pagal poreikį

	3.
	Įvadinių ir paskirstymo skydų apžiūra
	2 kartai per metus

	4.
	Žaibosaugos, įžeminimo įrenginių apžiūra
	Pagal poreikį 

	5.
	Lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų apžiūra
	Pagal poreikį 

	6.
	Žemos įtampos elektros sistemų techninė priežiūra
	Pagal poreikį 

	7.
	Žaibosaugos įrenginių patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas  ir pateikimas Užsakovui
	Pagal poreikį 

	8.
	Įžeminimo įrenginių patikra,  reikiamos dokumentacijos pildymas  ir pateikimas Užsakovui
	Pagal galiojančius LR teisės aktus 

	9.
	Žemos įtampos elektros sistemų izoliacijos varžų matavimų organizavimas  ir informavimas apie šių darbų poreikį. Matavimai pagal atskira sąmatą
	Pagal galiojančius LR teisės aktus 

	10.
	Objekte esančios apsaugos nuo elektros priemonių galiojimo laiko fiksavimas, informavimas apie patikros poreikį, patikrų organizavimas 
	Sutarties galiojimo laikotarpiu



Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.2.
Vidaus šildymo sistemų techninės priežiūros paslaugų sąrašas (TS 3.2.2.p.)
	Nr.
	Profilaktikos darbai
	Periodiškumas

	1.
	Įsakymu paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už šildymo sistemų, kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.
	Šildymo sistemų apžiūra ir smulkus remontas
	Pagal poreikį 

	3.
	Pastatų šildymo sistemų darbinių parametrų reguliavimas oro išleidimas.
	Pagal poreikį 

	4.
	Sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, profilaktinis remontas
	Pagal poreikį 

	5.
	Radiatorių, išvalymas nuo purvo, dulkių, šiukšlių.
	Pagal poreikį (užtikrinant higienos normas)



[bookmark: _Hlk51856871]Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.3.
Vandentiekio ir nuotekų sistemų techninės priežiūros darbų apimtys (TS 3.2.3.p.)

	Nr.
	Šalto vandentiekio darbų apimtys
	Periodiškumas

	1. 
	Profilaktika ir priežiūra užtikrinant vamzdynų ir įrangos normalų funkcionavimą
	Pagal poreikį 

	2. 
	Santechnikos prietaisų, kriauklių, klozetų, kranų, čiaupų, el. vandens šildytuvų, eksploatacija ir profilaktikos darbai
	Pagal poreikį 

	3. 
	Šalto vandens tiekimo sistemų vamzdžių techninė priežiūra.
	Pagal poreikį 

	4. 
	Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų teikėjų, rinkos kainų) pateikimas Pirkėjui.
	Pagal poreikį 

	Nr.
	Nuotekų sistemų darbų apimtys
	Periodiškumas

	1.
	Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių, įrenginių apžiūra
	2 kartus per metus

	2.
	Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių, įrenginių profilaktika
	2 kartus per metus

	3.
	Fekalinės ir lietaus nuotekų stovų, vamzdynų techninė priežiūra
	2 kartus per metus

	4.
	Užtikrinimas vandentiekio ir nuotekų sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams.
	Nuolat

	5.
	Vidaus nuotekų tinklų, įrenginių valymo, praplovimo, naudojant specialius valymo įrenginius ir priemones organizavimas.
	Pagal poreikį 

	6.
	Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų teikėjų, rinkos kainų) pateikimas Pirkėjui.
	Pagal poreikį 


  
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.4.
Vėdinimo sistemų profilaktinių darbų pagal įrangos gamintojo reikalavimus sąrašas (TS 3.2.4.p.)
	Nr.
	Vėdinimo sistemų profilaktiniai darbai
	Periodiškumas

	1.
	Įsakymu yra paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už vėdinimo sistemų techninę priežiūrą – jis padaro įrašus techninės priežiūros remonto apskaitos žurnaluose ir prižiūri vėdinimo sistemas sistemą vykdo temperatūros, oro apykaitos režimo palaikymą ir reguliavimą.
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.
	Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams, siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas)
	Pagal poreikį 

	3.
	Oro filtrų, difuzorių sausas valymas/keitimas, rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas (keičiant oro filtrus). Vėdinimo kameros vidaus valymas (keičiant oro filtrus) ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas (keičiant oro filtrus)
	Ne rečiau nei du kartus per metus arba pagal užterštumo laipsnį

	4.
	Oro sklendžių patikrinimas, profilaktikos darbai
	Pagal poreikį 

	5.
	Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas
	Pagal poreikį 

	6.
	Variklio tvirtinimo patikrinimas, paveržimas
	Pagal poreikį 

	7.
	Ventiliatorių guolių tepimas
	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas

	8.
	Šildymo/šaldymo sekcijų šilumokaičių valymas
	1 kartą per metus

	9.
	Kondensato nuvedimo vamzdynų sistemų valymas, hermetiškumo patikrinimas
	Pagal poreikį 

	10.
	Elektrotechninė vėdinimo sistemų dalis, valdymo automatika, temperatūros, slėgio, srauto davikliai.
	Pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijas

	11.
	Aprišimo mazgo šilumos/šalčio šilumokaičių, purvarinkių valymas
	1 kartą per metus

	12.
	Eksploatacinių medžiagų utilizavimas
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	13.
	Užtikrinimas vėdinimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams
	Sutarties galiojimo laikotarpiui



Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.5.
	Nr.
	Profilaktikos darbai
	Periodiškumas

	1.
	Įsakymu yra paskiriamas paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą – jis padaro įrašus techninės priežiūros remonto apskaitos žurnaluose ir prižiūri vėsinimo oro kondicionavimo sistemas
	Visam sutarties galiojimo laikotarpiui

	2.
	Kondicionierių freono dujų slėgio patikrinimas/papildymas, kompresorių tepalo lygio patikrinimas/ papildymas, kondensatorių, garintuvų valymas
	Ne rečiau nei 1 kartą per metus arba  esant poreikiui kitu periodiškumu

	3.
	Kondensato trasų ir kondensato siurblių darbo patikra ir valymas
	Ne rečiau nei 1 kartą per metus arba  esant poreikiui kitu periodiškumu

	4.
	Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų, patikrinimų bei gedimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose ar kompiuterinėse laikmenose
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	5.
	Eksploatacinių ir panaudotų medžiagų utilizavimas 
	Sutarties galiojimo laikotarpiui

	6.
	Pagal LR galiojančius teisės aktus, LAND reikalavimus ataskaitų pateikimas Aplinkos apsaugos ministerijai
	LR Įstatymų nustatyta tvarka


Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktinių darbų sąrašas (TS 3.2.5.p.)


Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.6.
Kitos priežiūros paslaugos (TS 3.2.6.p.)

	Nr.
	Priežiūros paslaugos
	Periodiškumas

	1.
	Langų remontas/keitimas, įskaitant stiklo paketų ir stiklų keitimą
	Pagal poreikį 

	2.
	Durų remontas/keitimas įskaitant vyrių ir spynų keitimą
	Pagal poreikį 

	3.
	Baldų remontas, surinkimas
	Pagal poreikį 

	4.
	Staliaus darbai
	Pagal poreikį 

	5.
	Smulkūs bendrastatybiniai darbai 
	Pagal poreikį 

	6.
	Grafičių valymas
	Pagal poreikį 

	7.
	Smulkūs ūkiniai darbai
	Pagal poreikį 

	8.
	Krovos darbai
	Pagal poreikį 

	9.
	Kelio užtvarų remonto darbai
	Pagal poreikį 

	10.
	Praėjimo kontrolės sistemos remontas
	Pagal poreikį 



PASTABA:
Tiekėjas turi pasiūlymo kainą apskaičiuoti atsižvelgdamas į šią informaciją.
Pastaba. Darbai vykdomi pagal atskirą užsakymą, apmokami pagal valandinį įkainį
