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GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

                         Nr. 
Vilnius

	Eil. 
Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ – „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.)

	
	Interaktyvi lenta 86"
	Bendrieji reikalavimai: 
1) visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
2) tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
3) į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi laidai, kabeliai, kitos reikalingos instaliacinės medžiagos.
4) tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);  
5) Privaloma pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka;
6) įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
7) visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui;
8) visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7);
9) tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
10.1) įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
10.2) tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
11) garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
12) siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
13) garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;
14) garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;
15) į pasiūlymą privalo būti įtrauktos įrangos pristatymo paslaugos;
16) į pasiūlymą privalo būti įtrauktos personalo apmokymo paslaugos;
17) Montavimo reikalavimai: Visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.
18) garantija: įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.
19) darbams turi būti taikoma ne mažiau kaip 1 metų garantija.
20) Tiekėjas laimėtojas prieš pasirašant sutartį privalo pateikti siūlomos prekės pavyzdį ir pademonstruoti atitikimą techninėms reikalavimams. 

	

	
	Išmani/interaktyvi lenta 86"

	
	Gamintojas, modelis
	Privalo būti nurodytas įrangos gamintojas, modelis ir nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje.

	
	Tipas
	Lietimui jautrus išmanusis LCD ekranas

	
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau kaip 86” 

	
	Maksimali ekrano rezoliucija
	Ne mažiau kaip 4K (3840x2160)

	
	Atnaujinimo dažnis
	Ne mažiau kaip 60 Hz

	
	Ekrano skaistis (matuojamas su apsauginiu stiklu)
	Ne mažiau kaip 400 cd/m2

	
	Aplinkos apšviestumo daviklis
	Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, reguliuojantis ekrano skaistį pagal patalpos apšvietimo lygį.

	
	Operacinė sistema
	Turi būti: Android 13 ar naujesnė versija

	
	Atmintinės
	Ne mažiau kaip: operatyvinė 8GB, vidinė 64GB

	
	Rašikliai
	Ne mažiau kaip 2 rašikliai. Turi veikti be maitinimo elementų. 

	
	Valdymas
	Windows ir Mac operacinėse sistemose turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu. 

	
	
	Windows ir Mac operacinėse sistemose, visose programose turi  automatiškai, be papildomų meniu pasirinkimų, atpažinti rašymą rašikliu, rašymą ir valdymą pirštu ir trynimą  delnu. 

	
	
	Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu ir trinti delnu.

	
	Funkcijos
	Turi būti:
1. Galima siųsti el. paštu failus tiesiogiai iš  „Baltos lentos“ programos.

	
	
	2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš 
mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis.

	
	
	3. Galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programų langų  neužblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų.

	
	Vaizdo įvestys 
	Ne mažiau, kaip: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 4K/60Hz. (palaikomas vaizdo signalas 3840 × 2160/60Hz) 

	
	Sąsajos
	Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A,  2 x USB-B.

	
	Belaidžiai ryšiai
	Ne mažiau kaip integruotas Wi-Fi 6 belaidės prieigos taškas palaikantys “WEP, WPA, WPA2 PSK” ir “802.1x EAP autentifikavimo protokolus, Bluetooth 5.0. 

	
	Garsiakalbiai
	Ne mažiau kaip 2 x 20 W.

	
	Komplektuojama programinė įranga  
	Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. 

	
	Integracija su naudojamomis programomis
	Programinė įranga turi leisti rašyti ant visų kompiuteriuose su Windows operacine sistema naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. 

	
	
	Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose 
interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent 
tų programų formatuose. 

	
	
	Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė 
išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. 

	
	 Priedai
	1. Nuotolinio valdymo pultas. 
2. Ekranas komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu laikikliu  kabinimui ant sienos.
3. Ekranas komplektuojamas su ne trumpesniais kaip 10 m. HDMI 2.0 (1 vnt.) ir USB 3.0 (1 vnt.), ne trumpesniais kaip 2m. HDMI 2.0 (2 vnt.) ir USB-C 3.1 (1 vnt.) kabeliais.


	Pridedama (jei reikia): 
-
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