RAUDONĖS PILIES PARKO DALIES SUTVARKYMO DARBŲ 
PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
PROJEKTAVIMO  UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
kodas 188713933


	[bookmark: _Hlk171502095]2.
	Pirkimo objektas 
	[bookmark: _Hlk171579736]Raudonės pilies parko dalies sutvarkymo darbų techninis darbo projektas (toliau – TDP) su projekto įgyvendinimo priežiūra, įgyvendinant projektą „Raudonės pilies ir parko, Smalininkų geležinkelio stoties ir vandens matavimo stoties pritaikymas lankymui“.
· Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimas; 
· Paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (būtini tyrimai, sąlygų gavimas ir suderinimas);
· Viešinimo procedūrų atlikimas; 
· Statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas.
· Techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimas;
· Projekto įgyvendinimo priežiūros paslaugos.

	[bookmark: _Hlk171582333]3.
	Projekto pavadinimas
	Raudonės pilies parko dalies sutvarkymo darbų techninis darbo projektas.


	4.
	Statinio adresas
	Pilies g. 1, Raudonės mstl., Raudonės sen., Jurbarko r. sav. (Raudonės pilies parkas, sklypo unikalus Nr. 4400-0236-9960).
 

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Kitos paskirties inžineriniai statiniai. 


	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	1.1. Sklypo plotas 254 712 kv. m.;
1.2. Sklypo užstatymo tankumas 8,5 proc.;
1.3. Kelių plotas 5886 kv. m.;
1.4. Vandens telkinių plotas 4 061 kv.m.;
1.5. Užstatytas plotas 21 535 kv.m.


	7.
	Statinių statybos rūšis
	Nauja statyba.	



	8.
	Statinių kategorijos
	I ir II gr. nesudėtingi statiniai.


	9.
	Esami statiniai, konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis

	Raudonės rezidencinės pilies komplekso parkas (u. o. k. – 22715) - nacionalinės reikšmės nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra Raudonės rezidencinės pilies komplekso (u. o. k. 22713) sudėtinė dalis. Kompleksas yra Raudonės miestelio rytinėje dalyje, ant dešiniojo Nemuno kranto, Panemunių regioninio parko bei Nemuno kraštovaizdžio draustinio. 
Veikla parke galima vadovaujantis valstybinių parkų nuostatais, regioninio parko dokumentais: 
· Panemunių regioninio parko zonų ir ribų planu, 
· Panemunių regioninio parko tvarkymo planu.


	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Pavėsines 5 vnt. (nesudėt., I k). 
[bookmark: _Hlk187062063][bookmark: _Hlk187062994](viena pavėsinė šalia automobilių stovėjimo aikštelės ir keturios aštuoniakampės medinės pavėsinės su ažūrinėmis sienelėmis ir suoliukais renginių aikštės kampuose).

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui

	Nenurodomas, nes bus apsisprendžiama apsvarsčius projektinius pasiūlymus. Projekto sprendiniai privalo būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.


	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	Raudonės pilies parko dalies sutvarkymo darbų projektą sudaro šios dalys:
[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]- bendroji [BD];
[bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98]- architektūros;
- konstrukcijų;
[bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a][bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]- vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
[bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]- šildymo, vėdinimo;
[bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]- elektrotechnikos; 
- apsauginės signalizacijos;
- gaisro aptikimo ir signalizavimo;
[bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137][bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56][bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
- darbų kiekų žiniaraštis;
- kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).
Projekto įgyvendinimo priežiūra.
PASTABA:
Paslaugų teikėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba paslaugų atlikimui, pateikimą. Iš laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

	12.1.
	Projektavimo paslaugos 
	Tikslas: Raudonės parko infrastruktūros plėtojimas ir modernizavimas:
[bookmark: _Hlk187061916]1. Parko teritorijoje pastatyti konteinerinį tualetą (kitos paskirties, naujos statybos supaprastintas projektas);
[bookmark: _Hlk187061823]2. Praplėsti esamą automobilių stovėjimo aikštelę, papildomai įrengiant mažiausiai 23 stovėjimo vietas su tame tarpe dvi elektromobilių įkrovimo stoteles (nesudėt., I k).
3. Suprojektuoti 5-ių medinių aštuoniakampių pavėsinių pastatymo vietas ir prieigas tinkamas žmonėms su judėjimo negalia.
      Architektūrinius sprendinius suderinus su Statytoju (Užsakovu), projektuojamos kitos TDP dalys, pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
       Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 
        Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų.
       Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų viešųjų pirkimų procedūrų Rangos darbams įsigyti ir rekonstravimo-statybų metu, taisymai;
         Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų), todėl parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms.
          Projekto sprendiniai privalo būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs
          Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama būkle ir įsivertinti projektavimo kaštus. Dėl susipažinimo datos ir laiko siūlome tartis su Raudonės seniūnu Česlovu Meškausku (e-paštas: ceslovas.meskauskas@jurbarkas.lt ; +370 686 59090).
           Pilnai parengti projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms (tame tarpe ir konkursinių žiniaraščių parengimą);
         Teikti konsultacijas (tiek raštu, tiek žodžiu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniais). Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Užsakovui elektroninėmis priemonėmis į pateiktus paklausimus.
         Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai pataisyti Techninio darbo projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.


	[bookmark: _Hlk202974532]12.2.
	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	        Pavedama užsakyti ir gauti:
1. Esant poreikiui atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus ar ekspertizes.
2. Gauti prisijungimo ir kitas specialiąsias sąlygas projektavimui teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Suderinti sprendinius su sąlygas išdavusiomis institucijomis;
4. Parengti projektinius pasiūlymus ir suderinti su Užsakovu, informuoti visuomenę, teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Kartu su projektiniais pasiūlymais pateikti preliminarias sąmatas (sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimus);
6. Statybą leidžiantį dokumentą. 
7. Gauti teigiamą ekspertizės išvadą.


	12.3.
	Projekto įgyvendinimo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale.

	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Paslaugų teikimo pradžia skaičiuojama nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti baigta per 35 mėn.: 
1. Viso projektavimo paslaugų teikimo trukmė 6 mėn., kurių tarpe:
1.1. Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) rengimo trukmė 3 mėn.; 
1.2. Viešinimo procedūrų atlikimas  ir SLD išdavimo trukmė  2 mėn.; 
1.3. TDP rengimo trukmė 1 mėn.;
1.4. Apmokėjimo už projektavimo paslaugas trukmė 1 mėn. 
2. Projekto įgyvendinimo priežiūra vykdoma visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos), bet ne ilgiau, kaip 29 mėn. 
3. Apmokėjimo už suteiktas projekto įgyvendinimo priežiūrą trukmė 1 mėn.
Po Sutarties pasirašymo per 10 kalendorinių dienų Paslaugų teikėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti bei pasirašyti detalų projektavimo paslaugų teikimo grafiką, kuriame turi atsispindėti visų Projekto sudėtinių dalių rengimo etapai ir su tuo susiję darbai;

	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.
	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
- Kiti statybos techniniai reglamentai; 
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 


	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)

	          Sprendiniai turi atitikti ir būti orientuoti į stabilios ekosistemos išsaugojimą ir sustiprinimą, kurtų žmogui palankią miesto aplinką, patrauklią urbanistinę erdvę, pagausintų ir apjungtų į bendrą visumą gatvės pėsčiųjų takų dangas, želdinius bei augaliją, atskirtų gatvės dalis želdiniais.
          Projektuojant pėsčiųjų takus turi būti išpildyti universalaus dizaino reikalavimai (ŽN).
          Esamos nelaidžios šaligatvių dangos maksimaliai keičiamos į laidžias, tačiau išpildant galiojančių statybos techninio reglamento (STR) reikalavimus patogiam visų grupių parko lankytojų naudojimui (ŽN, ratukinėms priemonėms ir kt.). Laidžios dangos derinamos su nelaidžiomis numatomose intensyvesnių pėsčiųjų srautų vietose.
          Galimi laidžių dangų variantai: epoksidine derva surišta skalda, ažūrinės betono trinkelės, šviesios spalvos laidus asfaltas arba sutankinta skalda.
       Esant galimybei, įrengti patogių vietų ilgesniam poilsiui, ergonomiškų suolų su atlošais.


	[bookmark: _Hlk202985570]16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 papunkčiu nustatyto šio minimalaus aplinkos apsaugos reikalavimo pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1 papunktį – rengiamame techniniame darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turės atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su projektu susiję produktai turės atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).



	17. 
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	        Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du  Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.3 punktu, Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams (jei taikoma) („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė.


	18.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	      Turi būti laikomasi universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. 
     Privaloma suprojektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia ne tik patekimą / evakuaciją, bet ilgalaikį naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant  pritaikomumą visiems žmonėms su negalia (judėjimo negalia, regėjimo negalia).
    Privaloma universalaus dizaino taikymas ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai:
- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų;
- paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
- optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;
- kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms; 
- vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;
- lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį);
- mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys.


	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	      Tik suderinus su Statytoju (Užsakovu) architektūrinės dalies sprendinius, projektuojamos kitos dalys.
      Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, Projektuotojas turi pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę.



	20.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis


	20.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	         Pateikti pėsčiųjų takų sprendinius, atsižvelgiant į išorinius įėjimus su pandusais, pagal pridedamą Sklypo dalies sutvarkymo schemą.

	20.2.
	- architektūros daliai;
- konstrukcijų daliai;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai;
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai;
- elektrotechnikos daliai.
	[bookmark: _Hlk188093643]           1. Parko teritorijoje suprojektuoti konteinerinį tualetą mažiausiai dviejų vietų (kitos paskirties, naujos statybos supaprastintas projektas), kuris išore turi būti pritaikytas kultūros paveldo teritorijai ir prijungtas prie elektros, vandentiekio  ir vietinių buitinių nuotekų valymo tinklų arba naujai suprojektuojamų valymo įrenginių; 
            2. Praplėsti esamą automobilių stovėjimo aikštelę, papildomai įrengiant mažiausiai 23 stovėjimo vietas, kurių tarpe  2 elektromobilių įkrovimo stotelės (nesudėt., I k);
Mašinų stovėjimo aikštelė įrengiama šiaurinėje parko dalyje už kaštonų alėjos, prie parko šiaurinės ribos – Pilies gatvės. Privažiavimas į aikštelę galimas iš Parko gatvės. Aikštelėje numatoma ažūrinių betoninių trinkelių danga su žole užsėtais tarpais. Tarpai tarp mašinų vietų atskiriami betoninių trinkelių 10x20cm. juostomis (b =10cm.). Šiomis trinkelėmis grindžiama ir juosta išlipti žmonėms su negalia, Mašinų stovėjimo aikštelės dangos pakraščiai apribojami betoniniais kelio bortais viename lygyje su danga. Statymo vietose įrengiami ratų atmušėjai. Projektuojant aikštelę išsaugomi augantys stambesni medžiai;
           3. Suprojektuoti 5-ių medinių aštuoniakampių pavėsinių pastatymo vietas ir prieigas tinkamas žmonėms su judėjimo negalia.


	20.3.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.

	        Tik suderinus su Statytoju (Užsakovu) architektūrinės dalies sprendinius, projektuojamos kitos dalys.
        - Paslaugų teikėjas numato paslaugų teikimo grafike ir plane projektinių sprendinių ir projekto rengimo eigos aptarimus bei jų dažnumą su Užsakovu. Susitkimai turi būti numatomi tiek nuotolini būdu, tiek gyvai. Užsakovo sprendimu susitikimų dažnumas ir forma gali būti keičiami. Susitikimai protokoluojami Paslaugų teikėjo. Protokolų projektai rengimai ir pateikiami WORD formatu Užsakovui tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo. Užsakovas bet kuriuo metu gali protokolų rengimą perimti ir (arba) gražinti jų rengimą Paslaugų teikėjui;
        - Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui, protokolų tvirtinimas vykdomas naudojant mobilų parašą;
         - Paslaugų teikėjas prieš teikdamas Užsakovui tvirtinti projektą, pristato parengtą projektą Užsakovui, pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.



	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas

	      TDP rengimas vykdomas dviem etapais:
1. etapas – Projektinių pasiūlymų (PP etapas) (parengiant projekto dalis ir preliminarų statinių statybos kainos paskaičiavimą, atliekant viešinimo procedūras ir gaunat SLD; 
2. etapas – Techninio darbo projekto (TDP etapas), pateikiant Statytojui (užsakovui) visas projekto dalis ir ekspertizės teigiamą išvadą.


	22.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)

	Projektas  rengiamas valstybine lietuvių kalba. 


	23.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	      Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, kartu su projektavimo darbų perdavimo-priėmimo aktu, pateikiami šie dokumentai: 
       - 2 (du) egz. su e-parašais elektroninėse laikmenose. Elektronines projekto versijas pateikti PDF formatu ir papildomai – grafines dalis DWG formatu. 
       - Sąmatą pateikti SISTELA programoje skaitmeninėje laikmenoje, pasirašytą e-parašu. 
      Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.png.“. 
      Teikiamoje kompiuterinėje laikmenoje su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, pdf, jpg, png.



	24.
	Ekspertizės atlikimas
	Ekspertizės paslaugą perka Statytojas (Užsakovas), o Paslaugų teikėjas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 
Ekspertizės ir galimų archeologinių žvalgymų ar tyrimų laikas neįskaičiuojamas į paslaugų atlikimo terminus.







PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
	Etapai

	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.

	[bookmark: _Hlk161565888]
	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla
	80 lapų


	
	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo Nr. 44/161569 kopija

	9 lapai

	
	Projektuojamų statinių schema 

	6 lapai



REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI
	Projektavimo etapas
	Paslaugų teikėjo pateikiami dokumentai

	
	       Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. 
     Grafinė dalis (brėžiniai).
     Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas).


	[bookmark: _Hlk202969471][bookmark: _Hlk161578096]Projektiniai pasiūlymai (PP)
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:
1. Bendroji projektinių pasiūlymų dalis;
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
3.  Architektūrinė dalis;
4. Konstrukcijų dalis;
5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
6. Šildymas, vėdinimas;
7. Elektrotechnika;
8. Preliminari statinių statybos skaičiuojamoji kaina (pagal SISTELA); 
9. Darbų kiekių žiniaraštis, (rengiamas vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" STR1.04.04:2017 nuostatomis ir nustatytais reikalavimais);
10. Kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius); 
11. Statybą leidžiantis dokumentas (SLD)..

	Techninis darbo projektas (TDP)
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:
1. Bendroji dalis;
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
3.  Architektūrinė dalis;
4. Konstrukcijų dalis;
5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
6. Šildymas, vėdinimas;
7. Elektrotechnika;
8. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina (pagal SISTELA); 
9. Darbų kiekių žiniaraštis, (rengiamas vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" STR1.04.04:2017 nuostatomis ir nustatytais reikalavimais);
10. Kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius); 
11. Teigiama ekspertizės išvada.


	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale.
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