(PU-13877/25) Guminė darbo avalynė
Atsakymai tiekėjams į rinkos konsultacijos metu gautas pastabas/pasiūlymus

	Tiekėjo klausimas/prašymas (kalba netaisyta):
	Atsakymas:

	Techninė specifikacija aiški. Rekomendacijos:
1 dalis. Guminiai batai iš poliuretano:
· Avalynė turi atitikti standartą standartą  EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC (arba lygiavertį) – Suteikti galimybę siūlyti guminius batus, sertifikuotus pagal atnaujintą standartą EN 20345:2022, S5S SR  CI FO.
· 2 dalis. Guminiai batai iš PVC:
Viršdalis: pagamintas iš PVC gumos, atsparus vandeniui – suteikti galimybę siūlyti guminius batus, kurie pagaminti PVC pagrindu, tačiau savo sudėtyje turi kitos gumos, kaip ir padas (PVC/nitrilas). Rinkoje tokių variantų daugiau, sulauktumėte daugiau konkurencingų pasiūlymų. 
	Techninės specifikacijos priedo Nr. 1, 1.1 punkte nurodytas reikalavimas -Avalynė turi atitikti standartą  EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC (arba lygiavertį). Tiekėjas gali siūlyti ir kitą standartą nei EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC, jeigu jis yra lygiavertis. 

Tiekėjas, siūlantis Prekes, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomos Prekės yra lygiavertės ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Perkamos prekėms turi atitikti standarto reikalavimus. Šiuo metu galioja abiejų standartų reikalavimai. Tiekėjas turi galimybę siūlyti avalynę sertifikuotą pagal atnaujintą standartą.



Pataisysime TS, suteikdami galimybę siūlyti guminius batus savo sudėtyje turinčius kitos gumos.

	2.5 TS punktas „Tiekėjas įsipareigoja tiekti guminę darbo avalynę standartinių 36-49 dydžių. Tačiau, esant poreikiui, įsipareigoja tiekti ir didesnių dydžių, ieškodamas atitikmenų abipusiu susitarimu“-
Ne visi gamintojai gamina kraštutinių dydžių avalynę, ypač 36, 37 ir 49 dydžių, todėl tokie reikalavimai gali ženkliai sumažinti galimų tiekėjų ratą ir apriboti konkurenciją. Remdamiesi praktine patirtimi, pastebime, kad dydžių 36, 37, 38, 49 poreikis yra itin retas arba visai nepasitaikantis, todėl siūlytume apsvarstyti galimybę techninėje specifikacijoje nustatyti dydžių intervalą nuo 39 iki 48 kaip pagrindinį ir esant poreikiui leisti tiekėjui įsipareigoti tiekti ir didesnių, ar mažesnių dydžių, ieškant atitikmenų ir alternatyvų abipusiu sutarimu
	36, 37 dydžio avalynės poreikis yra itin retas. 
Didesnių dydžių 49, 50, 51 avalynės poreikis yra didesnis.
Galime nustatyti dydžių intervalą 38-49. 


	6.5 TS punktas „Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta meistrija, Prekes užsakiusio Užsakovo darbuotojo vardas, pavardė, Prekių pristatymo adresas.“ - Atkreipiame dėmesį, kad sąskaitos faktūros komentaruose yra galimas ribotas simbolių kiekis (pvz: Rivilės buh. prog. 37 simb) todėl nėra galimybės viename 
lauke pateikti visos nurodytos informacijos.
Siūlytumėm susiaurinti 6.5 punkto reikalavimą, paliekant, kad sąskaitos faktūros komentare būtų nurodomas tik prekių pristatymo adresas ir meistrija.
	Jei nėra galimybės nurodyti visos prašomos informacijos, turėtų būti Prekes užsakiusio darbuotojo vardas, pavardė, Prekių pristatymo adresas.

	TS neradome informacijos apie minimalaus užsakymo dydžio nustatymą. Teikiant pasiūlymą kainos pateikiamos su visomis, įskaičiuotomis išlaidomis ir visais mokesčiais. Norint tiekėjams įsivertinti visus kaštus, ši informacija būtina. Siūlome perkančiajai
organizacijai apsibrėžti minimalaus užsakymo vertę eurais, kaip pvz. „Minimalaus užsakymo vertė 100€ be PVM“.
	Minimalaus užsakymo vertės netaikome.
Kartais reikia  tik 1 poros batų.

	Siūlytumėme atsisakyti 3.4 punkto reikalavimo „Prekių pavyzdžio nuotraukos“, nes teikiant pasiūlymą yra reikalavimas kartu pateikti ir prekės techninį aprašymą, kuris jau būna  su prekės nuotrauka bei
papildyti „techniniai aprašymai lietuvių kalba ir/arba anglų kalba.“
	Jei techniniame aprašyme yra prekės foto, tada atskira foto nebūtina.




	Tiekėjų pasiūlymai turėtų būti vertinami pagal kokybės ir kainos santykį. Tokiu būdu užtikrinama, kad pirkimo metu nebūtų pasirenkamas tik pigiausias, tačiau galimai žemiausio kokybinio lygio gaminys. Vertinant pagal šį kriterijų, atsiranda galimybė įsigyti optimalų sprendimą, atitinkantį tiek techninius reikalavimus, tiek ilgalaikę vertę ir eksploatacines savybes. Tai ypač svarbu, kai perkama specializuota ar saugumui reikšminga produkcija, kur kokybė ir patikimumas turi esminę reikšmę. 
	Tiekėjų pasiūlymus vertinsime pagal atitikimą TS reikalavimams ir kainą.

	Siekdami mažinti neigiamą poveikį aplinkai, siūlome taikyti šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: 
1. Elektroninė dokumentų apyvarta – užsakymų ir sąskaitų siuntimas el. paštu vietoj popierinių dokumentų. Tai mažina popieriaus ir spausdinimo išteklių naudojimą, prisideda prie atliekų kiekio mažinimo ir administravimo procesų efektyvinimo. 
2. Siuntų pristatymas ne piko valandomis – planuojant prekių pristatymą ne piko metu galima sumažinti transporto spūstis, CO₂ emisijas bei degalų sąnaudas. Tai prisideda prie efektyvesnio logistikos valdymo ir oro taršos mažinimo miestuose. 

Šie kriterijai padeda vykdyti viešuosius pirkimus atsakingai, skatindami tvarią praktiką tiek tiekimo grandinėje, tiek kasdienėje veikloje. 
	 Techninės specifikacijos 4 punkte jau yra numatyti aplinkosauginiai reikalavimai dėl mažesnio popieriaus sunaudojimo ir elektroninės dokumentacijos naudojimo. 




	Atsižvelgiant į darbo aplinkos specifiką, rekomenduojame į techninius reikalavimus įtraukti FO žymėjimą – pado atsparumą naftos produktams, kuris yra svarbus siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą esant kontaktui su tepalais, alyvomis ar kitais cheminiais skysčiais. 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad specifikacijoje nėra nurodytas boto modelis – ar tai yra auliniai (žymėjimas D), taip pat nenurodytas bato aulo aukštis. Rekomenduojame nustatyti aulo aukščio reikalavimą – 42 dydžio batui ne mažiau kaip 37 ±2 cm, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga blauzdos srityje.
	Atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlymus pataisysim TS

	Nors konkurso sąlygose nurodyta, kad padas gali būti PU arba PU/TPU, svarbu pažymėti, kad TPU (termoplastinis poliuretanas) yra ženkliai patvaresnė, ilgaamžiškesnė ir brangesnė medžiaga nei standartinis PU. TPU pasižymi aukštesniu atsparumu dilimui, geresniu elastingumu žemoje temperatūroje (iki -25 °C ir žemiau) bei ilgesniu tarnavimo laikotarpiu esant intensyviam naudojimui. Dėl šių savybių TPU negali būti laikomas lygiaverčiu PU pakaitalu – tai kokybiškai aukštesnės klasės sprendimas, kuris tiesiogiai lemia didesnį produkto patikimumą bei eksploatacines savybes. Rekomenduojame palikti
reikalavimą specifikacijoje PU/TPU 
	Perkančioji organizacija atsižvelgdama į savo poreikius ir finansines galimybes, techninės specifikacijos reikalavimus formuoja taip, kad būtu nupirkta tinkamiausia ir reikalingiausia prekė.

	2.3. Padas PVC/nitrilas. Šis reikalavimas labai sumažina galimų siūlyti modelių skaičių, nes rinkoje radome tik vieną gamintoją, kuris gamina tokius guminius. Jei gaminami guminiai iš PVC, dažniausiai iš to paties liejinio gaminami ir padai. Prašome leisti siūlyti galimybę ir viršdalį siūlyti iš PVC/nitrilo liejinio. 
	Atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlymus pataisysim TS,  suteikdami tokią galimybę.

	Manome, kad yra įsivėlusi klaida Lentelėje Nr. 1. 1 pozicijoje nurodyti PVC S5 guminiai, o techninėje lentelėje 1 pozicijoje yra Guminiai batai iš poliuretano. 
	Pataisysime 1 Lentelę, kad nebūtų neaiškumų.

	1.2 Viršdaliui yra taikoma, kad turi būti antibakterinis. Antibakterinės dangos taikymas bato viršdaliui nėra tikslingas, kadangi nėra galimybės kontroliuoti sąlyčio su įvairiais paviršiais ir cheminėmis medžiagomis, kurios gali paveikti dangos veiksmingumą.
	Atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlymus pataisysim TS.

	Specifikacijoje nėra nurodytas boto modelis – ar tai yra auliniai (žymėjimas D) ir galimybės pasiūlyti lygiaverčio pado, kaip pvz. PVC/Guma. 
	Atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlymus pataisysim TS

	Taip pat siūlome į šio pirkimo technines specifikacijas įtraukti platesnę dydžių skalę – nuo 36 iki 49 dydžio, siekiant užtikrinti didesnį avalynės pritaikomumą įvairiems naudotojams. 
	36, 37 dydžio avalynės poreikis yra itin retas. 
Didesnių dydžių 49, 50, 51 avalynės poreikis yra didesnis.
Dydžių skalė 38-49

	Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje?

Rekomendacija: Tiekėjų sertifikavimas pagal ISO 9001 ir ISO 14001.
	Šiuo pirkimu siekiamų įsigyti prekių tiekimui užtikrinti toks reikalavimas nėra privalomas, todėl kvalifikacinis reikalavimas dėl ISO nebus keliamas.

	Kokius aplinkos apsaugos kriterijus siūlote taikyti siekiant įsigyti prekes/paslaugas/darbus darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai? Pagrįskite.

 Rekomendacija: Tiekėjams ir (arba) gamintojams išduotas ISO 14001.

	2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakyme “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” Nr. D1-508, tokio privalomo aplinkosauginio reikalavimo šiuo pirkimu siekiamoms įsigyti prekėms, nėra nustatyta, todėl šiame pirkime iš Tiekėjų nebus prašoma pateikti ISO ir toks reikalavimas Tiekėjams nebus keliamas. 


	Pamušalui nurodyta sudėtis poliesteris. Ar teisingai suprantame, kad šis aprašymas taikomas išimamam įmautui? Jei taikoma įmautui, tuomet viskas gerai, klausimų neturime.
	Aprašymas taikomas įmautui.

	Papildomai rekomenduojame nustatyti reikalavimą dėl pado kapliukų (protektoriaus) aukščio. Tai yra vienas iš esminių techninių parametrų, tiesiogiai įtakojančių avalynės atsparumą slydimui bei dilimui. Vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis, pado kapliukų aukštis turėtų būti ne mažesnis kaip 4 mm, siekiant užtikrinti tinkamą sukibimą su paviršiumi ir ilgaamžiškumą naudojant įvairiomis sąlygomis.

	Atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlymus pataisysim TS



