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VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos


	Techninės specifikacijos
parametro Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	1.40
	Prašome pataisyti reikalavimą taip:
Luniatschek tipo arba lygiavertis, darbiniai galai smailėjantys V raidės formos 2.0 mm, vienas galas tiesus, kitas nežymiai lenktas, rankena vientisai rantyta,  instrumento ilgis 175±3 mm
	Negalima, nes rankena turi būti nevientisa, nes netolygus paviršius užtikrina geresnį sukibimą.

	1.42
	Prašome pataisyti reikalavimą taip:
CORWIN tipo arba lygiavertės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, rankenos spalviškai pažymėtos, intrumento ilgis 160±2mm
	Negalima, nes sumažina manevringumą siauroje darbo zonoje (burnos ertmėje).

	1.43
	Prašome pataisyti reikalavimą taip:
Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, lenktos kampu, skirtos kietai vielai iki Ø 2.8±0.01 mm ir minkštai vielai iki Ø 2.2±0.01 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės pusės rantytos, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 220±3 mm
	Negalima keisti specifikacijos, nes pakeičiamas instrumento funkcionalumas.

	






