1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ELEKTROKARDIOGRAFAS

	Eil. Nr.
	Parametrai, komplektavimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras

	1
	2
	3
	4

	1.
	Elektrokardiografas (7 vnt.)
	12 kanalų
	

	2.
	Registravimas
	Sinchroninis ne mažiau 12 derivacijų registravimas
	

	3.
	Ekranas
	3.1.Spalvotas, platus ≥10,1“ TFT
3.2. Lietimui jautrus 
	

	4.
	Automatinė EKG interpretacija
	Būtina
	

	5.
	Integruota fizinė klaviatūra
	Būtina
	

	6.
	Širdies stimuliatoriaus aptikimas
	Būtinas
	

	7.
	Jautrumas
	2.5, 5, 10, 20, auto mm/mV
	

	8.
	Integruoto spausdintuvo raiška
	8.1. Vertikali: 8 takų / mm
8.2. Horizontali: 16 taškų / mm
	

	9.
	Automatinis mygtukas
	Per ≤ 3 sekundes vienu paspaudimu paleidžia EKG analizę, įrašymą ir spausdinimą
	

	10.
	EKG spausdinimo greitis
	5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s
	

	11.
	EKG ataskaitos A4 dydžio
	Būtina
	

	12.
	Bylų palaikomi formatai
	PDF, JPG, XML, MFER, DCM
	

	13.
	Galimybė prijungti spirometrą
	Būtina
	

	14.
	EKG įrašymas realiame laike su aritmijos aptikimu
	Būtina
	

	15.
	EKG vektorinė ataskaita
	Būtina
	

	
16.
	Sąsajos
	RS232, LAN, HDMI, Wi-Fi, USB laikmena, USB barkodų skaitytuvas
	

	17.
	Nešimo rankena 
	Būtina
	

	18.
	Maitinimas
	100–240 V, 50/60 Hz, 
	

	19.
	Akumuliatorius
	19.1. Talpa ≥ 6500 mAh) 
19.2. Įkrautas veikia  ne mažiau 9 val.
	

	20.
	Svoris
	Ne daugiau 4.5 kg (± 100 g.) 
	

	21.
	Standartiniai priedai
	20.1. Paciento kabelis;
20.2. EKG elektrodų rinkiny;
20.3. Maitinimo laidas. 
	

	22.
	Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu
	Būtina pateikti sertifikatą
	
	

	23.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn. 

	
	



Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu


