VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS RANGOS DARBAI VALERAVOS K. 
GAUTI KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS
ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 3. 

1. Klausimas. Nurodytoje, vizualizacijoje yra pavaizduota tunelinė čiuožykla, o ne vamzdinė. Vamzdinė čiuožykla gali būti vertikali, kaip nurodyta pavyzdyje "vamzdinė čiuožykla1.JPG", arba horizontali, kaip nurodyta pavyzdyje "vamzdinė čiuožykla2.JPG". Patikslinkite, kurios čiuožyklos Jums reikia: tunelinės, kaip pateikėte atsakyme, ar vamzdinės, kaip nurodyta pavyzdžiuose ir techninėje specifikacijoje?
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1. Atsakymas. 

Patikslinimas dėl čiuožyklos – turi būti vamzdinė, o ne tunelinė čiuožykla. Vadovautis aprašymu ir pridedamu paveikslėliu. 
Antro tikslinimo metu buvo pridėta klaidinga vizualizacija.
Pagal pateiktą techninę specifikaciją ir paveikslėliu perkame čiuožykla ir vamzdine čiuožykla. 
             
[image: ]



Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.
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Vaiky zaidimy kompleksas.
Skirtas 3-12 mety vaikams.
Vienu metu gali Zaisti ne
maziau 25 vaikai. Gaminj
sudaro: ¢iuozykla, alpinizmo
sienelé, keturios platformos,
tinklinés uzlipimo kopétélés,
vamzdiné Ciuozykla,
plieninés uzlipimo kopétélés,
vertikali tinkliné laipyné,
vamzdinis tiltelis, tinklinis
balansavimo tinklelis.
Konstrukcija gaminama i§
karstai cinkuoto ir
milteliniais dazais dengto
plieno, platformos
gaminamos i§ HPL plastiko,
kuris yra padengtas neslidzia
danga, sienelés HDPE
plastiko, virvés gaminamos i$
polipropileno, kuris
sutvirtintas plienine Serdimi,
metalinés dalys ir ¢iuozykla -
nertdijancio plieno.
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