1 Klausimas. Prašome pateikti šulinių prie esamų šulinių korteles.
Atsakymas.  Nėra duomenų, reikia Ištyrinėti darant topo nuotrauką.

2 Klausimas. Ar reiks įrengti laikiną apvedimo liniją rekonstrukcijos metu?
Atsakymas. Priklausomai nuo statybos tipo, tiesiant šalia nereiktų.

3 Klausimas. Prašome patikslinti, ar bus reikalinga ekspertizė?
Atsakymas. Giraitės vandenys užsako ekspertizę.

4 Klausimas. Projektavimo/statybos užduotis (techninė specifikacija), 8 punktas "Dėl naujų/esamų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į UAB "Giraitės vandenys“;". Prašome nurodyti tikslų perjungiamų ir naujai pajungiamų vartotojų kiekį.
Atsakymas. 1 perjungiamas ir 7 nauji.

5 Klausimas. Konkursinėje dokumentacijoje pateikta "4.3 priedas (Darbų vykdymo grafiko forma)". Ar čia prisegta klaidinga forma, kadangi ji yra kito objekto ar čia ją laikyti tik pavyzdine. Jeigu forma ne tą, prašome pateikti teisingą.
Atsakymas. Tai tik pavyzdinė forma.

6 Klausimas. Ar įvadai sklypams įrengiami iki sklypo ribos ar iki pastato?
Atsakymas. Įvadai sklypams įrengiami iki sklypo ribos.

7 Klausimas. Ar esamam vamzdžiui jau yra suformuotas servitutas? Jeigu ne, ar rangovas turi įsivertinti kompensacijas sklypų savininkams už servitutų suformavimą?
Atsakymas. Nėra servituto. Reikės registruoti servitutą.


8 Klausimas. Kokia dabartinio statinio kategorija, kadangi projektavimo užduotyje nenurodyta?

Atsakymas. Kategorija neregistruota.

9 Klausimas. Ar reikalinga bus įrengti hidrantus?
Atsakymas. Vadovautis STR.

10 Klausimas. Projektavimo užduotyje nurodyta, kad „Suprojektuoti naujus įvadus su uždarymo įtaisais prie sklypų ribų. Perjungti esamus vartotojus ir suprojektuoti uždarymo įtaisus prie sklypų ribų. Įvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Dėl naujų/esamų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į UAB "Giraitės vandenys“. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje schemoje yra aiškiai nurodytas projektuojamų įvadų sklypams kiekis. Prašome patvirtinti, kad tiekėjams teikiantiems pasiūlymą naujų įvadų įrengimo ir perjungiamų esamų vartotojų kiekį numatyti pagal schemoje nurodytus projektuojamų įvadų kiekius?

Atsakymas. Taip

[bookmark: _Hlk204693780]11 Klausimas. Projektavimo užduotyje nurodyta, kad „Demontuoti/užaklinti atjungtus vandentiekio tinklus, šulinius, armatūras“, prašome aiškiai nurodyti numatomus demontuoti/užaklinti vandentiekio tinklų ir šulinių kiekius, bei vietas?

Atsakymas. Du šuliniai pajungimo vietoje rekonstruojami iš d1,0m į d1,5 m. (demontuojami ir  sumontuojami nauji).  Seno atjungto vandentiekio vamzdžio galai užaklinami.

12 Klausimas. Projektavimo užduotyje nurodyta, kad „Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti/rekonstruoti esamą vandentiekio trasą (unik. Nr. 4400-3080-2016), šulinius gatvių sankirtose, sklendes srautui reguliuoti (2-3 vnt. viename šulinyje), nuorinimo sklendes, išleidimo skelndes, žemiausiose vamzdyno vietose suprojektuoti/įrengti išleidimo čiaupą vamzdynui ištuštinti, aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno taškuose įrengti orlaidžius.“. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje schemoje yra aiškiai nurodytas šulinių kiekis. Prašome patvirtinti, kad tiekėjams teikiantiems pasiūlymą naujų šulinių kiekį numatyti pagal schemoje nurodytus šulinių kiekius?

Atsakymas. Esami, du schemoje pavaizduoti, šuliniai rekonstruojami.
                     Reikiamas naujų šulinių kiekis projektuojamas vadovaujantis STR reikalavimais.

13 Klausimas. Prašome patikslinti, ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą rekonstruojamame tinklų ruože reikia įsivertinti priešgaisrinių hidrantų įrengimą?

Atsakymas. Vadovautis STR.

14 klausimas. Ar tikrai yra sena vandentiekio trasa DN 160 (kaip parodyta schemoje) toje vietoje kur numatoma įrengti naują Dn Pe Rc D110 vandentiekio trasą. Ar tai bus rekonstrukcija ar visiškai nauja statyba?
Atsakymas. Rekonstrukcija

15 klausimas. Nauji įvadai numatomi įrengti tik prie regioninio kelio esantiems namams (kaip parodyta schemoje) ar ir namams esantiems Pagynės kaimelį.
Atsakymas. Prie regioninio kelio esantiems namams.

16 klausimas. Kiek apytiksliai ir kuriems adresams reiks reiks įrengti vandentiekio įvadus.
Atsakymas. 8

17 klausimas. Ar tikrai nauja megistralė vandentiekio bus iš Dn 110 Pe vamzdžio.
Atsakymas.  Taip
[bookmark: _Hlk204694020]
18 klausimas. Kiek naujų d1.5m gelžbetonio šulinių reikėtų nusimatyti įrengti. Ar pajungimo vietose yra esami gelžbetonio šuliniai.
Atsakymas. Pajungimo vietoje yra esami d 1,0m gelžbetoniniai šuliniai. Jie rekonstruojami į d 1.5m.


