
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS.

1. Pirkimo objektas – Elektromobilis (toliau – prekė), 1 vnt.
2. Prekės registracija – Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ Regitra perkančiosios organizacijos vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo perkančiajai organizacijai dieną.
3. Draudimas - transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas ne trumpesniam nei 1 (vieno) mėn. laikotarpiui.
4. Prekės pristatymo vieta – VšĮ Laisvės pr.79, Vilnius.
5. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
6. [bookmark: _Hlk182235678]Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas pildydamas siūlomo elektromobilio parametrų reikšmes turi nurodyti konkrečius parametrus. Jei bus nurodyta nekonkreti reikšmė, pvz: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė  ar pan., techninė specifikacija bus laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.
7. Tiekėjai gali siūlyti nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilio ir įrangos komponentų, įeinančių į bazinę automobilio komplektaciją.

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

	Eil.
Nr.
	Savybė
	Techninės
specifikacijos
reikalavimas
	Tiekėjo siūlomo automobilio techniniai duomenys (Pildo Tiekėjas)

	1.
	Automobilis
	Automobilio gamintojas, modelis
	Įrašyti reikiamus duomenis

	2.
	Automobilio
pagaminimas
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas,  pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	3.
	Automobilio rūšis
	Automobilio kategorija (M1)
	Taip/Ne

	4.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai rengiamų vietų
	Turi būti įrengtos ne mažiau kaip 5 keleivių vietos, įskaitant vairuotoją. Vairuotojo vieta kairėje pusėje.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	5.
	Bendras ilgis, cm
	Ne mažiau kaip 4580 mm.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	6.
	Ratų bazė, cm
	Ne mažiau kaip 2700 mm. 
	Įrašyti reikiamus duomenis

	7.
	Varantieji ratai
	 Dviejų arba keturių varančiųjų ratų sistema.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	8.
	Variklio galingumas 
	Ne mažiau kaip 150 kW.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	9.

	Akumuliatorių baterijų talpa, bendroji/grynoji
	Ne mažiau kaip 65/63 kWh.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	10.
	Variklio tipas/ degalų rūšis
	Elektrinis variklis/Elektra
	Taip/Ne

	11.
	 Tipas
	Vidutiniai pseudovisureigiai ir visureigiai
	Taip/Ne

	12.
	Kėbulo spalva
	Pageidautina pilka arba gali būti pasiūlytos pasirinktinai trys nepriklausomos spalvos.
	Taip/Ne

	13.
	Nuvažiuojamas atstumas elektros režimu
	 Ne mažiau kaip 400 km.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	14.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti sumontuota automatinė ne mažiau kaip 2 zonų klimato kontrolė, kuri  šildo, šaldo salono orą.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	15.
	Stiklų tamsinimas
	Turi būti tamsinti galiniai automobilio stiklai.
	Taip/Ne

	16.
	Sėdynių apmušalai
	Automobilis turi turėti  tamsios spalvos sėdynes. 
	Taip/Ne

	17.
	Parkavimo sistema
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, o automobilį statymą atbulomis turi palengvinti įsijungianti galinio vaizdo kamera.
	Taip/Ne

	18.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilis turi turėti gamykliškai sumontuotą laisvų rankų įrangą, skirtą užtikrinti saugų vairavimą.
	Taip/Ne

	19.
	Oro pagalvės
	Automobilis turi turėti šonines, užuolaidines, vairuotojo oro pagalves, taip pat oro pagalves vairuotojui ir keleiviui.
	Taip/Ne

	20.
	Žibintai
	LED arba aukštesnės technologijos (pvz., lazeriniai) priekiniai žibintai.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	21.
	Padangų slėgio kontrolė
	Automatinė slėgio padangose kontrolės sistema
	Taip/Ne

	22.
	Numatytosios saugos sistemos
	Stabdžių sistema su antiblokavimo (ABS), stabilizavimo (ESP) programomis 
	Taip/Ne

	23.
	Greičio ir atstumo kontrolė
	Prisitaikanti pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema arba aukštesnės technologijos
	Taip/Ne

	24.
	Kita privaloma įranga, funkcijos:
	
	

	24.1.
	
	Navigacija, liečiamas ekranas
	Taip/Ne

	24.2.
	
	Šildomas vairas
	Taip/Ne

	24.3.
	
	Šildomos priekinės sėdynės
	Taip/Ne

	24.4.
	
	Autopilotas

	Taip/Ne

	24.5. 
	
	Signalizacija, tinkanti KASKO draudimui
	Taip/Ne

	24.6.
	
	Beraktė užvedimo ir atrakinimo sistema 
	Taip/Ne

	24.7.
	
	Elektra valdomi  durų langų kėlikliai
	Taip/Ne

	24.8.
	
	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodžiai.
	Taip/Ne

	24.9
	
	Galimybė įkrauti elektromobilį nuolatinės (DC) ir kintamos (AC) srovės stotelėse. Kartu su elektromobiliu pateikiami įkrovimo laidai: vienas įkrauti iš 220 V, kitas ne mažiau 32 A – įkrauti iš įkrovimo stotelių.
	Taip/Ne

	24.10
	
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale)
	Taip/Ne

	25.
	Ratlankiai, padangos
	Lengvojo lydinio ratlankiai. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus reikalavimus pagal  2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus.


	Įrašyti reikiamus duomenis









	26.
	Automobilio
komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	Taip/Ne

	27.
	Automobilio pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo

	Įrašyti reikiamus duomenis

	28.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 48  mėnesiai ar ne mažiau kaip iki 100 tūkst. km ridos
	Įrašyti reikiamus duomenis

	29.
	Automobilio garantinės techninės priežiūros suteikimo vieta
	Turi būti sudaryta galimybė automobilio garantinę techninę priežiūrą atlikti Vilniaus mieste ar Vilniaus r. esančiame automobilių servise. Jeigu toks autoservisas yra už Vilniaus ar Vilniaus r. ribų, tiekėjas įsipareigoja automobilį techninei priežiūrai iki automobilių serviso nugabenti ir grąžinti į automobilio pristatymo vietą savo sąskaita. 
	Įrašyti reikiamus duomenis

	30.
	Tiekėjas yra
gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu automobiliu
	Gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu automobiliu (šio dokumento bus prašoma, jei komisija šios informacijos neras viešai prieinamuose šaltiniuose).
	Taip/Ne

	31.
	Aplinkosauginiai reikalavimai
















	Reikalavimas nustatomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (su visais pakeitimais) 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 10.1.1 [footnoteRef:1]papunkčiu ir perkama netarši transporto priemonė[footnoteRef:2]. [1:  Atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.]  [2:  Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos.] 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiama su pasiūlymu): gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašyti reikiamus duomenis

	






32
	Naudojimo instrukcijos
	Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta elektromobilio garantinio aptarnavimo tiekėjų adresai ir telefonų numeriai, bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas.
	Taip/Ne
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