 Aktuali readakcija 2025-08-18
16
[bookmark: _Toc147739116]
 
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“
	1 A tipo cheminės apsaugos kostiumai



	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
	



	     

	(Data, Nr.)

	

	     

	(Vieta)




1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas 
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) 

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas 
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:2] [2:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...

	Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą
	



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:3], trečiojo asmens[footnoteRef:4], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [3:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [4:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
EUR arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:5] [5:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:6], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [6:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....

	1. 
	....
	....
	....




5  lentelė. Siūlymas : 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis*sutarties galiojimo (12 mėn.) laikotarpiu, vnt.
	Prekės vieneto įkainis,
Eur
 (be PVM)
	Prekės vieneto įkainis, Eur
(su PVM)
/pildoma jeigu taikoma/
	Viso, Eur
be PVM

	Viso, Eur
su PVM
/pildoma jeigu taikoma/


	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	1 A tipo cheminės apsaugos kostiumas  (nurodyti markę, modelį ar kataloginį numerį pagal gamintoją, nurodyti gamintoją)
	25
	
	
	
	

	
	Pasiūlymo kaina (Prekės vieneto įkainis)**:
	
	
	
	



*Preliminarus kiekis nėra maksimalus, preliminarus Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).
**Į įkainį turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.
Kaina perkančiajai organizacijai bus priimtina ir ne per didelė, jeigu Prekės vieneto įkainis bus ne didesnis kaip 3400,00 Eur su PVM.

	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]



6 lentelė. Siūlomi duomenys : 
	Eil.
Nr.
		Reikalavimas
	Tiekėjo siūloma
/Įrašai „Taip“, „Ne“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „-“ negalimi. Turi būti trumpas aprašymas, patvirtinant punkto reikalavimo vykdymą ir(ar) nurodoma(-os) siūloma(-os) parametro(-ų) reikšmė(-ės)/

	1
	2
	3

	1.
	Daugkartinio naudojimo 1A tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) turi būti skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis.
	/nurodyti siūlomo kostiumo paskirt ir reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	2.
	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 arba lygiaverčius standartus ir turi atitikti 1A tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas po kostiumu), ir turi būti skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams). 
	/nurodyti kokius standartus ir kokį tipą atitinka siūlomas kostiumas/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	3.
	Kostiumas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	4.
	Kostiumo medžiaga turi apsaugoti dėvėtoją mažiausiai 8 valandas nuo pavojingų cheminių medžiagų prasiskverbimo, kurių sąrašas yra bent toks: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 %), azoto rūgštis.
	/nurodyti apsaugos laiką ir medžiagas nuo kurių apsaugo siūlomas kostiumas, nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	5.
	Kostiumas turi būti užsegamas užtrauktuku, ne trumpesniu, kaip 90 cm, kuris būtų atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	6.
	Kostiumo darbinė temperatūra turi būti bent nuo -30 °C iki 60 °C, o laikymo (saugojimo) temperatūra  nuo 5 °C iki 30 °C
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	7.
	Visos kostiumo esančios siūlės turi būti iš abiejų pusių klijuotos juostele, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos. 
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	8.
	Kostiumo skydelis turi būti nerasojantis, atsparus mechaniniam poveikiui ir apsaugoti nuo cheminių purslų poveikio. 
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	9.
	Kostiumas turi turėti vidinę vėdinimo sistemą, kuri:
	

	9.1
	turėtų išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą, kuris turėtų ne mažiau kaip dviejų lygių oro tiekimo našumo reguliavimo sistemą, kur pirmas lygis būtų ne didesnis kaip 10 l/min. oro tiekimo našumo, o antras lygis - ne mažesnis, kaip 90 l/min.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	9.2
	turi turėti jungtį prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių sistemose ar kitose mobiliose išorinėse oro tiekimo sistemose.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	9.3
	turėtų jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti Drager autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus;
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	9.4
	specialiais vamzdeliais tiektų orą į kostiumo rankoves, klešnes ir priekinį skydelį;
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	9.5
	turėtų vėdinimo sistemos viršslėgio vožtuvą (-us).
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	10.
	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios būtų pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą. 
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	11.
	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios jungties pagalba būtų pritvirtinti prie kostiumo. 
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	12.
	Kostiumo saugojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 (penki) metai. 
	/nurodyti siūlomo kostiumo saugojimo terminą/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	13.
	Kartu su kostiumu turi būti pateiktas užrakto apsaugos vaškas.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	14.
	Kostiumas, turi būti pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba. 
	/nurodyti reikalaujamą informaciją/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šio punkto reikalavimui ir šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	15.
	Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba pagal atskirai suderintą grafiką nuo kostiumų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus naudojami kostiumai, ne mažiau kaip 5 (penkių) darbuotojų mokymą dirbti su kostiumais ir atlikti jų priežiūrą, ir pasirūpins mokymams reikalingomis medžiagomis.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	16.
	Kartu su kostiumu kostiumo tiekėjas privalo pateikti naudojimo, priežiūros, valymo ir remonto instrukcijas lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į  lietuvių kalbą, kiekvienam kostiumui.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	17.
	Kartu su kostiumais kostiumo tiekėjas privalo pateikti remonto komplektą kiekvienam perkamam kostiumui.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	18.
	Kostiumo tiekėjas turi būti kostiumo gamintojas arba kostiumo tiekėjas turi turėti gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo įgaliojimą prekiauti kostiumais.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	19.
	Teikiant siūlymus, tiekėjas turi pateikti:
	

	19.1
	gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo įgaliojimo kopiją;
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	19.2
	gamintojo atitikties deklaraciją;
	/patvirtinti punkto vykdymą/

	19.3
	Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatus, bandymų ataskaitas;
	/patvirtinti punkto vykdymą/

	19.4
	siūlomo kostiumo naudojimo, priežiūros, valymo ir remonto instrukcijos bei cheminio atsparumo lentelė lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į  lietuvių kalbą; 
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	19.5
	rašytinis įsipareigojimas nemokamai apmokyti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus naudojami kostiumai, ne mažiau kaip 5 (penkis) darbuotojus dirbti su kostiumais ir atlikti jų priežiūrą, ir pasirūpinti mokymams reikalingomis medžiagomis.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	20.
	Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti, kad tiekėjas savo lėšomis pateiktų siūlomų kostiumų pavyzdį tinkamumo įvertinimui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.
	/patvirtinti punkto vykdymą/


	20.
	Kostiumui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo užtikrinti kostiumo garantinio aptarnavimo ir (arba) remonto darbų atlikimą per ne ilgesnį kaip 5 (penkias) darbo dienas. Jei garantinio aptarnavimo ir (arba) remonto laikotarpis yra ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, tiekėjas privalo klientui laikinai naudoti analogišką, ne blogesnių savybių kostiumą, kol bus atliktas aptarnavimas ir (arba) remontas. Transportavimo išlaidas padengia tiekėjas.
	/nurodyti suteikiamos garantijos ir kostiumo garantinio aptarnavimo ir/ar remonto darbų atlikimo terminus, bei patvirtinti analogiško kostiumo pateikimą laikinam naudojimui /




	
Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

	     
	
	*
	
	[bookmark: Tekstas2]     

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „Skelbiamos apklausos specialiosios sąlygos“ 5.2 punkte nustatyta tvarka.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“


(Pridedama atskiru dokumentu)




Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“

TERMINAI

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Termino nurodyto CVP IS
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	7.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	8.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	9.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	




	
	
	



	
	
	



