LĖKTUVŲ VARIKLIŲ LYCOMING KAPITALINIO REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk198632174]Perkamos lėktuvų variklių LYCOMING kapitalinio remonto paslaugos (toliau – Paslaugos):
	Nr.
	Variklio pavadinimas
	Variklio modelis
	Variklio serijos numeris

	1
	LYCOMING
	O-235-L2C
	L-12746-15

	2
	LYCOMING
	IO-360-L2A
	L-34810-51E

	3
	LYCOMING
	IO-360-L2A
	L-34940-51E

	4
	LYCOMING
	IO-360-L2A
	L-34965-51E


2. Lėktuvų variklių LYCOMING kapitalinio remonto paslaugos turi būti teikiamos pagal naujausią Lycoming (gamintojo) dokumentaciją ir visas galiojančias direktyvas, techninės priežiūros biuletenius ir kitus šias Paslaugas reglamentuojančius dokumentus.
3. Atliekant variklių kapitalinį remontą, žemiau išvardinti papildomi komponentai turi būti pakeisti naujais, gamintojo suremontuotais arba FAA/EASA patvirtintais, kapitališkai atnaujintais komponentais naudojant originalias dalis:
· Magnetas (Magneto);
· Uždegimo sistemos laidai (Ignition harness);
· Uždegimo žvakės (Spark plugs);
· Alyvos filtras (Oil filter);
· [bookmark: _Hlk197432008]Karbiuratorius (Carburetor) (tik O-235-L2C varikliui);
· [bookmark: _Hlk197432077]Degalų įpurškimo komponentai (Fuel injection systems parts) (tik IO-360-L2A varikliams);
· Variklio degalų siurblys (Engine-driven fuel pump) (tik IO-360-L2A varikliams);
· Alyvos išleidimo vožtuvas (Oil quick drain valve);
· Generatorius 24V (Alternator 24V);
· Starteris 24V (Starter 24V).

4. Po kapitalinio remonto variklis turi būti išbandytas ant bandymo stendo (Test bench).
5. Suteiktoms paslaugoms ir pakeistoms detalėms turi būti išduoti tinkamumo naudoti sertifikatai (EASA 1 forma arba FAA forma 8130-3) ir pateikti kartu su kiekvieno variklio atliktų remonto darbų byla.
6. Netinkamomis pripažintos detalės turi būti pakeistos naujomis originaliomis variklio ar agregato gamintojo detalėmis (nepatenkančios į 3 punkto sąrašą), kurias perka atskiru pirkimu, apmoka ir pristato Perkančioji organizacija.
7. Po kapitalinio remonto varikliui turi būti suteiktas ne mažesnis kaip gamintojo rekomenduojamas tarpremontinis resursas 2400 val. (O-235-L2C varikliui) ir 2000 val. (IO-360-L2A varikliams), ir ne mažesnis garantinis terminas nei 6 (šeši) mėnesiai nuo variklio darbo pradžios arba nemažiau 500 darbo valandų.
8. Perkančioji organizacija, pageidaujant paslaugos teikėjui įsivertinti darbų atlikimo kainą, prieš pateikiant pasiūlymą sudaro galimybę apžiūrėti variklį sutartoje vietoje.
9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja per 14 kalendorinių dienų nuo kiekvieno variklio gavimo datos: 
[bookmark: _Hlk197432382]9.1. atlikti LYCOMING variklio defektavimą;
9.2. įvertinti LYCOMING variklio papildomų detalių poreikį;
9.3. pateikti Perkančiajai organizacijai LYCOMING variklio defektavimo ir papildomų detalių poreikio ataskaitą.
10. [bookmark: _Hlk197432943]Paslaugos teikėjas privalo aukščiau išvardintus darbus (techninės specifikacijos 3 ir 9 punktai) atlikti kiekvienam varikliui per 6 (šešias) savaites nuo to variklio gavimo dienos. Jei Paslaugos teikėjas nustato papildomų detalių poreikį darbų teikimo terminas sustabdomas nuo defektinio akto/ataskaitos pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki Perkančioji organizacija pristato detales Paslaugų teikėjui. Perkančioji organizacija įsipareigoja defektavimo akte/ataskaitoje nurodytas detales pristatyti paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Po detalių gavimo, darbų atlikimo terminas 4 (keturios) savaitės.
11. Variklį Perkančioji organizacija savo lėšomis pristato Paslaugų teikėjui remontuoti.
12. Suremontuotą variklį Paslaugos teikėjas savo lėšomis apdraudžia bei išsiunčia atgal Perkančiajai organizacijai adresu: Lakūnų g. 7D, Kyviškių km., LT-13132 Vilniaus raj.
13. Paslaugų teikimo metu Paslaugos teikėjas visapusiškai ir materialiai atsako už remontuojamo variklio saugojimą ir pristatymą perkančiajai organizacijai.
14. [bookmark: _Hlk189832882]Paslaugos teikėjas sutinka, kad Perkančioji organizacija galėtų atlikti Paslaugos teikėjo Techninės priežiūros organizacijos auditą.
15. Paslaugų sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėn. laikotarpiui nuo jos pasirašymo dienos.
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