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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Toc60940266][bookmark: _Hlk23155943][bookmark: _Hlk9252776]Pirkimo objektas – Lengvasis automobilis 1 vnt. (BVŽP kodas 34111100-9 universalūs automobiliai), (toliau – Prekė/Automobilis). Automobilio rūšis - Keleivinis lengvasis automobilis M1.
1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalavimai“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas/komplektacijos versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija/komplektacijos versija yra siūloma. 
	Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilių įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją. 
	Kartu su pasiūlymu pateikiami nurodytų siūlomo Automobilio parametrų pagrindimo dokumentai: gamintojo specifikacijos, tiekėjo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, arba nuorodos į skelbiamą informaciją internete, įrodantys, kad siūlomo Automobilio techninės savybės, įranga ir kiti reikalaujami parametrai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
1. [bookmark: _Hlk171171396]Prekės pristatymo terminas: Prekė turi būti pristatyta per ne ilgesnį kaip  mėnesių laikotarpį nuo Sutarties sudarymo dienos, iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. Dėl nenumatytų, nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui.
1. Prekės registracija: Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti tiekėjui įgaliojimą įregistruoti Automobilį jos vardu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
1. Prekės pristatymo vieta: J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai, Šiaulių raj. sav.
1. Į Prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo ir kitos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, ir kt.
1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.


	Eil. Nr.
	Rodiklis, savybė
	Reikalavimai
	Siūlomos prekės techniniai duomenys
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą)
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
(dokumentas, psl.; interneto nuoroda ar pan.)

	1. Bendri reikalavimai automobiliui:
	

	1.1.
	Lengvasis automobilis 
	Būtina nurodyti siūlomo Automobilio markę, modelį, modifikaciją/komplektacijos versiją (jei ją nurodo gamintojas)
	Nurodyti siūlomo automobilio markę, modelį, modifikaciją/komplektacijos versiją (jei ją nurodo gamintojas)
	

	1.2.
	Pagaminimo metai
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais
	Nurodyti automobilio pagaminimo metus ir mėnesį
	

	1.3.
	Automobilio klasė
	M1 lengvasis SUV Visureigis
	Nurodyti siūlomą
	

	1.4.
	Vairo padėtis
	Kairėje
	Nurodyti siūlomą
	

	1.5.
	Kėbulo spalva
	Pirkėjo pasirinkimu (iš ne mažiau kaip 3 variantų)
	Nurodyti galimus pasirinkti siūlomo Automobilio spalvų variantus (ne mažiau 3)
	

	1.6.
	Automobilio komplektacija
	Automobilio komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkančiais priklausiniais: 
1. Dokumentai:
· Automobilio registracijos Perkančiosios organizacijos vardu liudijimas,
· eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba ir garantijos dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys;
1. Vaistinėlė;
1. Gesintuvas;
1. Avarinio stovėjimo ženklas;
1. Šviesą atspindinti liemenė;
1. Kėliklis (domkratas);
1. Įrankių komplektas ratams pakeisti;
1. Transportavimo kilpa;
1. Atsarginis ratas arba padangų remonto rinkinys.
	Kartu su automobiliu pateikiama:(nurodyti komplektacijos elementus)
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
...
...
	

	2. Variklis:
	
	

	2.1.
	Galia
	Ne mažiau 130 AG
	Nurodyti siūlomą
	

	2.2.
	Variklis
	Elektrinis
	Nurodyti siūlomą
	

	2.3.
	Bendrai nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP
	Nemažiau 400 km.
	Nurodyti siūlomą
	

	2.4
	Baterija ličio jonų
	Naudingos talpos ne mažiau 64 kwh
	Nurodyti siūlomą
	

	2.5.
	Energijos sąnaudos 
	Ne daugiau 19 kWh/100 km.
	Nurodyti siūlomą
	

	2.6.
	Baterijos įkrovimo laikas 
	10-80 ⁒ ne daugiau 35 min.
	Nurodyti siūlomą
	

	3. Transmisija:
	
	

	3.1.
	Transmisija
	Automatinė
	Nurodyti siūlomą
	

	3.2.
	Pavara
	Galinių, priekinių arba visų ratų pavara
	Nurodyti siūlomą
	

	4. Vairo mechanizmas:
	
	

	4.1.
	Vairo kolonėlė
	Reguliuojama vairo rato padėtis
	Nurodyti siūlomą
	

	4.2.
	Daugiafunkcinis vairas
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	4.3.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti 
	Nurodyti siūlomą
	

	5. Kėbulas ir jo dydis:
	
	

	5.1.
	Durelių skaičius, vnt.
	Ne mažiau 5 durys (4 šoninės salono, 1 galinės durys (dangtis)
	Nurodyti siūlomą
	

	5.2.
	Galinės durys (dangtis)
	Varstomos į viršų 
	Nurodyti siūlomą
	

	5.3.
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau 5 keleiviai (įskaitant vairuotoją)
	Nurodyti siūlomą
	

	5.4.
	Sėdynės
	Reguliuojamos priekinės sėdynės, galinės užlenkiamos sėdynės
	Nurodyti siūlomą
	

	5.5.
	Bagažo skyriaus uždangalas
	Turi būti 
	Nurodyti siūlomą
	

	5.6.
	Antrosios krovinių skyriaus grindys
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	5.7.
	Bagažo skyriaus dydis
	Turi tilpti sulankstytas neįgaliojo vėžimėlis, kurio išmatavimai yra:
Aukštis 100 cm.
Ilgis 100 cm.
Plotis 40 cm.
	Nurodyti siūlomą
	

	6. Padangos ir ratai:
	
	

	6.1.
	Žieminių ir vasarinių  padangų komplektai 
	Kartu su automobiliu turi būti pristatytas gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ar žieminių padangų komplektai priklausomai kokios bus sumontuotos ant automobilio ratų
	Nurodyti siūlomą
	

	6.2.
	Lengvojo lydinio ratlankiai
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	7. Stabdžių sistema:
	
	

	7.1.
	ABS su EBD
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	7.2.
	Stabilumo kontrolės sistema
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	7.3.
	Aktyvaus stabdymo mieste sistema
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	8. Elektrinė sistema:
	
	

	8.2.
	Dienos šviesos lempos
	Turi būti automatiškai įsijungiančios LED lempos
	Nurodyti siūlomą
	

	8.3.
	Automobilio žibintai
	Turi būti LED žibintai
	Nurodyti siūlomą
	

	8.4.
	Galiniai žibintai
	Turi būti LED žibintai
	Nurodyti siūlomą
	

	9. Įranga ir priedai:
	
	

	9.1.
	Šoniniai veidrodėliai
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti:
– šildomi,
– elektra valdomi
	Nurodyti siūlomą
	

	9.2.
	Šoniniai langai
	Šoniniai langai  turi būti elektra valdomi
	Nurodyti siūlomą
	

	9.3.
	Galinio stiklo valytuvas su apiplovimu
	Turi būti jei numatyta gamintojo
	Nurodyti siūlomą
	

	9.4.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automatinis oro kondicionierius

	Nurodyti siūlomą
	

	9.5.
	Saugos oro pagalvės
	Turi būti ne mažiau kaip 6 saugos oro pagalvės.
	Nurodyti siūlomą
	

	9.6.
	Pastovaus greičio palaikymo sistema
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	9.7.
	Garso sistema, multimedia
	Turi būti:
– gamyklinis multimedijos centras ne mažiau 10 colių
– navigacija,
– radijas su garso sistema,
– Bluetooth® laisvų rankų telefoninė įranga,
– USB jungtis (ne mažiau kaip 1)

	Nurodyti siūlomą
	

	9.8.
	Energiją tausojanti šilumos siurblio sistema 
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	10. Kiti prietaisai:
	
	

	10.1.
	Monitoringo sistema
	Turi būti kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema
	Nurodyti siūlomą
	

	10.2.
	Parkavimo jutikliai
	Turi būti priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
	Nurodyti siūlomą
	

	10.3.
	Galinio vaizdo kamera
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	10.4.
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	11. Apsaugos sistema:
	

	11.1.
	Centrinis užraktas
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	11.2.
	Apsaugos sistema, atitinkanti reikalavimus KASKO draudimui
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	11.3.
	Imobilizavimo sistema su kintamu kodu
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	12. Automobilio garantija ir techninė priežiūra

	12.1.
	Garantija automobiliui
	Ne mažiau kaip:
5 metai, arba 100000 km  
	Nurodyti siūlomą
	

	12.2.
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
	Nurodyti siūlomą
	

	12.2.1
	Papildomos sąlygos
	Turi būti sumontuota kontrolės sistema, kuri bus jungiama prie Fleet complete stebėjimo sistemos. Dėl konkrečios įrangos susiderinti su Fleet Complete įmone.
	Nurodyti siūlomą
	

	12.2.2
	Papildomos sąlygos
	Ant automobilio abiejų priekinių šoninių durelių užklijuoti įstaigos pavadinimą su logotipo ženklu
	Nurodyti siūlomą
	

	12.3.
	Garantinė techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti Automobilio gamintojo numatytą garantinę techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Šiaulių mieste arba rajone
	Nurodyti siūlomą
	

	13. Kita komplektacija

	13.1.
	Automobilio baterijos įkrovimo laidas įkrovimui iš įkrovimo stotelės
	Turi būti
	Nurodyti siūlomą
	

	14. Aplinkosauginiai reikalavimai
	

	14.1.
	Variklio išmetamų teršalų norma
	Turi atitikti ne žemesnę kaip „Euro 6“ 
Elektromobiliui (Co2) 0 g/km.
	Nurodyti siūlomą
	



