Priedas Nr.1 PRIE ĮSIGIJIMO SĄLYGŲ


							
(Tiekėjo pavadinimas)
							
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
 
Pirkėjas:
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų
Majoro Juozo Lukšos mokymo centras
Rukla Jonavos raj.
PASIŪLYMAS
DĖL STAVIONARIOS GRAFINĖS DARBO STOTIES (KOMPIUTERIO) ĮSIGIJIMO
 
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
 
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	 
 

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	 
 

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos
	 

	Telefono numeris
	 

	El. pašto adresas
	 

	Sutartį pasirašančio (jei sutartis bus sudaroma raštu) asmens pareigos vardas, pavardė, kokiu pagrindu turi teisę pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) mažos vertės skelbiamoje apklausoje prekėms įsigyti  (prekės) pagal  priede pateiktus pavadinimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdamas dokumentus ir siūlydamas kainas CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Mes siūlome šias prekes, siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios					Lentelė Nr.1
	Eil. Nr
	Reikalavimai paslaugai
	Siūlomos prekės (paslaugos) . informacija, kuri bus rašoma sąskaitoje prie pavadinimo
	  terminas dienomis  užsakymui
	Mato vnt.
	Kiekis 
	vieneto * kaina € su PVM
	Suma * € su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 (6*7)

	1
	1.	Bendrieji reikalavimai.

1.1.	Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
1.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).   
1.3.	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.
1.4.	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
1.5.	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
1.6.	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. 
1.7.	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).
1.8.	Kompiuteriai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.9.	Saugumo reikalavimai:
1.9.1	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
1.9.2	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
1.10.	Pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu;  tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui; tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu pateikia įrodymus, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
1.11.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:	
1.11.1.	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;	
1.11.2.	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.	
1.12.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	
1.12.1.	visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija;	
1.12.2.	bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);	
1.12.3.	siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;	
1.12.4.	įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);	
1.12.5.	garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	
	
2.	Grafinė darbo stotis (BVPŽ kodas 30213000-5)

2.1.	Gamintojas, modelis, modifikacija:	turi būti nurodyta.
būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
2.2.	Procesorius:	turi būti ne mažiau kaip 59645 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark  testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 24. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos. 
2.3.	Operatyvioji atmintis:	ne mažesnė kaip 64GB, 2 x 32 GB, DDR5 4800 arba naujesnė ir spartesnė.
2.4.	Pirmas vidinis kietasis diskas:	ne mažiau kaip 1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
2.5.	Antras vidinis kietasis diskas:	ne mažiau kaip 2 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
2.6.	Optinis įrenginys:	integruotas DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
2.7.	Garso plokštė:	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.
2.8.	Korpusas:	T (angl. Tower) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 950 W, aktyvus.
2.9.	Kaupiklių nišų skaičius:	išorinių kaupiklių nišų skaičius korpuso priekyje: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams, vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams.
2.10.	Vaizdo adapteris:	našumas ne blogesnis kaip 38421 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.
Turi turėti ne mažiau kaip 4 skaitmeninius išėjimus, iš kurių bent 2 skaitmeninis DP1.4 išėjimai. Ne mažiau kaip 24 GB GDDR6X grafinės atminties.
2.11.	Tinklo adapteris:	ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN;
belaidžiai įrenginiai negalimi.
2.12.	Integruoti prievadai:	ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.1 (arba geresnių) ir 1 vnt. USB-C. Bent 2 iš jų priekiniame korpuso skydelyje.
Ne mažiau kaip:
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 
Ethernet (RJ-45) lizdas.	
2.13.	Klaviatūra:	pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). 
2.14.	Pelė:	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu. 
2.15.	Monitorius:	monitorius, ne mažesnis nei 27" įstrižainės su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare), paženklintas CE ženklu.
Raiška ne mažesnė kaip 3840 x 2160. Ne mažiau kaip  DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau, kaip 1 x USB 3.2. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pasukimo vertikaliai funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
2.16.	Apsaugos galimybės:	atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
2.17.	Operacinė sistema:	Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant Microsoft išduotų sertifikatų kopijas.
2.18.	Papildoma programine įranga:	Microsoft Office Home and Business 2021 arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą.
2.19.	Tvarkyklės:	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
2.20.	Komplektacija:	kompiuterio sisteminis blokas – 1x;
monitorius – 1x;
pelė – 1x;
klaviatūra – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis;
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių / išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
2.21.	Kiti reikalavimai:	visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką;
pateikti internetinės gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. 
[bookmark: _GoBack]
	   (Būtina užpildyti, reikalinga informacija apie siūlomą prekę)
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* Rašyti 2 skaičius po kablelio
Į prekės/paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti pristatymo gavėjui kaštai.
Antrame stulpelyje rašomas pavadinimas bus rašomas sąskaitoje identiškai, trečiame stulpelyje rašoma informacija sąskaitoje turės/galės nurodoma kaip papildoma (taip pat ši informacija suteikia galimybę lengviau patikrinti ar siūlomas produktas atitinka keliamus reikalavimus), mato vienetai sąskaitoje bus rašomi identiškai.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:										Lentelė Nr2
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	 
	 
	 

	
	
	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:
                                                                                                                                     Lentelė Nr.3
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	 
	 
	 





*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
            
	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašas, vardas, pavardė, pareigos
							
