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	SUPAPRASTINTA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PS-


2025 m.____		___________ d.
Rukla                
	1. Pirkėjas –  Sausumos pajėgų Majoro Juozo Lukšos mokymo centras , Įmonės kodas 302643628, Rukla Jonavos raj.; LT-55025

	2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė, Įmonės kodas: 188732677, PVM mokėtojo kodas LT887326716; Adresas: Šv. Ignoto 8, LT-01144, Vilnius AB bankas „Swedbank“ ; a/s LT62 40400 63610 001175

	3. Pardavėjas – 

	4. Pirkimo objektas:
4.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes, atitinkančias 1 priede prie sutarties „Prekių pavadinimai, reikalavimai prekėms, mato vienetai, kiekiai“ numatytus reikalavimus (toliau – Prekės). 
4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti 1 priede prie sutarties nurodytą kiekį ir sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes 5 punkte nurodytą kainą. 
4.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna. 
4.4. Reikalavimai Prekėms nustatyti šios Sutarties 1 priede.

	5. Kainodaros taisyklės :

	5.1.  Fiksuota kaina 
	5.1.1. Sutarties kaina – 0,00 EUR be PVM, 0,00 EUR su PVM.

	5.2. 
	5.2.1. Įkainis – 0,00 be PVM, 0,00 EUR su PVM. 

	6. Kainos peržiūra:

	6.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.

	7. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos:
7.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau nei iki 2025 m. lapkričio 20 d.
7.2. Prekės turi būti pristatytos į Sausumos pajėgų Majoro Juozo Lukšos mokymo centras, adresu Laumės g. 3, Rukla, Jonavos rajonas.
7.3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjui, jo  darbo valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.00, penktadieniais nuo 8.00 iki 12.45, prieššventinėmis dienomis viena valanda anksčiau.


	8.  Mokėjimas – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo visų Prekių perdavimo–priėmimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Pirkėjas sumoka už Prekes tik tuo atveju, jei sąskaita yra gaunama „SABIS“ sistemoje. 

	9.  Garantijos terminas – 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo – priėmimo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pranešimo apie trūkumus.

	10. Netesybos:
10.1.  Už vėlavimą pristatyti Prekes – 0,1 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.
10.2.  Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,1 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.
10.3.  Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 11.1.3 papunktį). 
10.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
10.5. Nutraukus Sutartį 11.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.
10.6. Pažeidus 12.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.
10.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

	11. Sutarties nutraukimas:
11.1. Informavęs prieš 2 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:
11.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar 1 priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 1 d. arba informuoja, kad Prekių nepristatys.
11.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.
11.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.
11.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
11.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradedama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.
11.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.
11.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d. 

	12. Kitos sąlygos:
12.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.
12.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje. 
12.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus. 
12.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.
12.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 90 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.

	13. [bookmark: _GoBack] Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:
13.1. Pirkėjo – št. srž. sp. Dmitrij Tatol; Tel. Nr. +370 706 75863; elektroninio pašto adresas: dmitrij.tatol@mil.lt.
13.2. Pardavėjo –  

	14. Sutarties priedai:
14.1. 1 priedas prie sutarties „Prekių pavadinimai, reikalavimai prekėms, mato vienetai, kiekiai“.

	15. Sutarties Šalių rekvizitai:
17.1. Pirkėjas
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų  Majoro Juozo Lukšos mokymo centras Įmonės kodas 302643628, Rukla Jonavos raj.; LT-55025
17.2. Mokėtojas 
Lietuvos kariuomenė
Įmonės kodas: 188732677, PVM mokėtojo kodas LT887326716
Adresas: Šv. Ignoto 8, LT-01144, Vilnius AB bankas „Swedbank“ 
a/s LT62 40400 63610 001175
17.3.Pardavėjas
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1 priedas prie sutarties Nr. PS-…
„Prekių pavadinimai, reikalavimai prekėms, mato vienetai, kiekiai“
	Eil. Nr. 
	Perkamo objekto pavadinimas
	Reikalavimai prekei
	Mato vnt.
	Kiekis

	1
	Stacionari grafinė darbo stotis (kompiuteris)
	1.	Bendrieji reikalavimai.

1.1.	Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.
1.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).   
1.3.	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.
1.4.	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
1.5.	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
1.6.	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. 
1.7.	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).
1.8.	Kompiuteriai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.9.	Saugumo reikalavimai:
1.9.1	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;
1.9.2	įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
1.10.	Pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu;  tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui; tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu pateikia įrodymus, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
1.11.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti, paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:	
1.11.1.	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;	
1.11.2.	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.	
1.12.	Garantinis laikotarpis ir priežiūra:	
1.12.1.	visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija;	
1.12.2.	bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty);	
1.12.3.	siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;	
1.12.4.	įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus);	
1.12.5.	garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	
	
2.	Grafinė darbo stotis (BVPŽ kodas 30213000-5)

2.1.	Gamintojas, modelis, modifikacija:	turi būti nurodyta.
būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
2.2.	Procesorius:	turi būti ne mažiau kaip 59645 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark  testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 24. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviąja atmintimi. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos. 
2.3.	Operatyvioji atmintis:	ne mažesnė kaip 64GB, 2 x 32 GB, DDR5 4800 arba naujesnė ir spartesnė.
2.4.	Pirmas vidinis kietasis diskas:	ne mažiau kaip 1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
2.5.	Antras vidinis kietasis diskas:	ne mažiau kaip 2 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
2.6.	Optinis įrenginys:	integruotas DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu.
2.7.	Garso plokštė:	ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.
2.8.	Korpusas:	T (angl. Tower) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 950 W, aktyvus.
2.9.	Kaupiklių nišų skaičius:	išorinių kaupiklių nišų skaičius korpuso priekyje: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams, vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams.
2.10.	Vaizdo adapteris:	našumas ne blogesnis kaip 38421 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.
Turi turėti ne mažiau kaip 4 skaitmeninius išėjimus, iš kurių bent 2 skaitmeninis DP1.4 išėjimai. Ne mažiau kaip 24 GB GDDR6X grafinės atminties.
2.11.	Tinklo adapteris:	ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN;
belaidžiai įrenginiai negalimi.
2.12.	Integruoti prievadai:	ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.1 (arba geresnių) ir 1 vnt. USB-C. Bent 2 iš jų priekiniame korpuso skydelyje.
Ne mažiau kaip:
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 
Ethernet (RJ-45) lizdas.	
2.13.	Klaviatūra:	pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu), jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). 
2.14.	Pelė:	deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu. 
2.15.	Monitorius:	monitorius, ne mažesnis nei 27" įstrižainės su matiniu paviršiumi (angl. AntiGlare), paženklintas CE ženklu.
Raiška ne mažesnė kaip 3840 x 2160. Ne mažiau kaip  DisplayPort ir 1 HDMI jungtys. Ne mažiau, kaip 1 x USB 3.2. Ekrano aukščio reguliavimo funkcija, ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pasukimo vertikaliai funkcija. Vidinis elektros srovės maitinimo šaltinis. Turi būti komplektuojamas skaitmeniniais vaizdo signalo kabeliais sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
2.16.	Apsaugos galimybės:	atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
2.17.	Operacinė sistema:	Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 10 Professional 64 bitų arba Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant Microsoft išduotų sertifikatų kopijas.
2.18.	Papildoma programine įranga:	Microsoft Office Home and Business 2021 arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą.
2.19.	Tvarkyklės:	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
2.20.	Komplektacija:	kompiuterio sisteminis blokas – 1x;
monitorius – 1x;
pelė – 1x;
klaviatūra – 1x;
UTP kabelis, 3 m, su jungtimis;
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių / išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. 
2.21.	Kiti reikalavimai:	visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, optiniai nuskaitymo įrenginiai,) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką;
pateikti internetinės gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. 

	vnt.
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