NEŠIOJAMŲ KOMPIUTERIŲ PIRKIMAS

Ekonominio naudingumo parametrai:

	Eil. Nr.
	Parametras
	Balai jei atitinka

	1.
	Kompiuterio ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 400 nits.
	5

	2.
	Monitoriaus1,  USB-C jungties krovimo funkcijos palaikymas ne mažiau  - 100W
	5

	3.
	Kompiuteris turi turėti aparatinę BIOS apsaugą, pagrįstą dedikuotu saugumo moduliu, kuris aptinka BIOS ir kitų firmware (pvz., EC, SMM) pažeidimus bei automatiškai atkuria BIOS be naudotojo ar IT įsikišimo, taip pat palaiko veikimo metu (runtime) vientisumo stebėseną ir fizinio pažeidimo (tamper) aptikimą.
BIOS administravimas turi būti įgyvendintas be statinių slaptažodžių, audojant kriptografiškai pasirašytus vienkartinius raktus arba lygiavertę saugią technologiją.
	10




PIRMOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

	Eil Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	

	1.1. 
	Komplektavimas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis), monitoriai turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos kompiuterio gamintojo firminiu ženklu).
	

	1.2. 
	Procesorius
	Ne mažiau nei 6 branduolių ir ne mažiau nei 15 MB spartinančiosios atminties. Ne mažiau kaip 18000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Ne mažiau 13 TOPS.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 2025 metais.
	

	1.3. 
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau kaip 16“ ir ne daugiau kaip 16,2“. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1200, matinis ekranas (AntiGlare). Ryškumas ne mažiau kaip 300 Nits. Integruota į korpusą IR (infra-red) 5MP kamera.
	

	1.4. 
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 16GB (ne prasčiau nei DDR5). Maksimali plėtimo talpa - ne mažiau nei 64GB,  turi būti bent 1 laisvas atminties išplėtimui. Jeigu laisvo lizdo išplėtimui nėra, įranga privalo būti tiekiama su maksimalia palaikymo talpa. 
	

	1.5. 
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 256GB SSD (PCIe NVMe tipo) gen4.
	

	1.6. 
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.
	

	1.7. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Turi būti integruotas Wi-Fi 7  bevielio ryšio adapteris ir integruotas, Bluetooth ne senesnės nei 5.4 versijos adapteris. Jungtis vidiniam LTE modemui ir antenos integruoti į korpusą (angl. WWAN-ready)
	

	1.8. 
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius – ne mažiau nei 4 vnt., iš jų:
ne mažiau nei 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 arba lygiavertis (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas);
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
1x HDMI jungtis;
1x Vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas;
1x RJ45 lizdas.
	

	1.9. 
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, atspari apliejimui. Vidinis integruotas klaviatūros pašvietimas (backlit). Integruota vidinė klaviatūra su atskiru papildomu skaičių ir simbolių bloku (angl. numpad).
	

	1.10. 
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 55 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu ne prasčiau nei 65W.
	

	1.11. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
	

	1.12. 
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.
	

	1.13. 
	Svoris (deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,85 kg.
	

	1.14. 
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.
	

	1.15. 
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema.
	

	1.16. 
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	Kiekvienam komplektui derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. Siūlomas bevielės pelės ir klaviatūros komplektas turi naudoti vieną bendrą duomenų siųstuvą (angl. receiver), užimantį tik vieną USB-A tipo kompiuterio prievadą ir turėti galimybę (naudojant Bluetooth ryšį) suporuoti ne mažiau 2 jų papildomų įrenginių, nenaudojant siųstuvo (doungle free). Siūlomos pelės skiriamoji geba ne mažiau 3000 dpi. 
	

	1.17. 
	Komplektacija
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, jungčių stotelė, monitorius, klaviatūra, pelė, krepšys) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
Nešiojamo kompiuterio krepšys, skirtas siūlomam kompiuteriui, atitinkantis jo matmenis.
	

	1.18. 
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai, monitoriui) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	1.19. 
	Monitorius1 
	Nurodyti siūlomą modelį. Monitorius turi būti to paties gamintojo, pilnai suderinamas ir tinkamas krauti siūlomą nešiojamą kompiuterį;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
Statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1; 
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ne mažiau kaip: 
4x. USB-A jungtys 
1vnt. USB-C su krovimo funkcija 65W
1vnt. HDMI 
1vnt. DisplayPort 
1vnt. DisplayPort out jungtys
1vnt. RJ45 jungtis 
Integruoti arba pridedami garsiakalbiai, ne prasčiau nei 2x 3W; 
Integruota į korpusą IR (infra-red) 5MP kamera; 
Monitorius privalo būti komplektuojamas su USB -C ir su maitinimo  kabeliais;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojami skaitmeninis USB-C sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
	

	1.20. 
	Monitorius 2
	Nurodyti siūlomą modelį. Monitorius privalo būti to pačio gamintojo kaip ir siūlomas Monitorius 1;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
1vnt. DisplayPort;
1vnt. HDMI;
Ekrano atsakymo laikas ne ilgiau kaip 5 ms;
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojamas skaitmeninis video kabelis sujungimui su siūlomu kompiuteriu arba išorine sujungimų stotele („docking station“).
	





ANTROJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

	Eil Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	

	2.1. 
	Komplektavimas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis), monitoriai turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos kompiuterio gamintojo firminiu ženklu).
	

	2.2. 
	Procesorius
(angl. CPU)
	Ne mažiau nei 8 branduolių ir ne mažiau nei 12 MB spartinančiosios atminties ir ne mažiau 45 TOPS. Ne mažiau kaip 19000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje:http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 2024 metais.
	

	2.3. 
	Ekranas
	Matinis paviršius, ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14,2“ įstrižainės. Turi būti liečiamas, ne blizgus, 360 laipsnių perverčiamas ekranas. Ne blogesnė kaip 1920x1200 raiška. Ekrano ryškumas ne mažiau nei 400 nits. Kontrastas ne prasčiau nei 1000:1. Integruota į korpusą IR (infra-red) 5MP kamera.
	

	2.4. 
	Operatyvioji atmintis
(angl. RAM)
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 32 GB (ne prasčiau nei DDR5). 
	

	2.5. 
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512GB SSD (PCIe NVMe tipo).
	

	2.6. 
	Garsas
	Integruotas;
Vidiniai stereo 4 vnt., ne mažiau kaip po 1W garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	2.7. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Integruotas Bluetooth 5.4 arba naujesnis adapteris;
Integruotas (vidinis) Wi-Fi 7 arba naujesnis adapteris;

	

	2.8. 
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Ne mažiau nei:
1 x USB 3.0 prievadai arba geriau;
2 x USB-C tipo prievadai. Thunderbolt4 arba lygiavertis;
1 x HDMI jungtis;
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
	

	2.9. 
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą, pašviečiama pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais.
	

	2.10. 
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 55 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu, ne prastesniu nei 65w.
	

	2.11. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
	

	2.12. 
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams  pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančios dokumentus.
	

	2.13. 
	Svoris (deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,40 kg.
	

	2.14. 
	Apsaugos ypatybės
	Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.
	

	2.15. 
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema.
	

	2.16. 
	Monitorius 1
	Nurodyti siūlomą modelį. Monitorius turi būti to paties gamintojo, pilnai suderinamas ir tinkamas krauti siūlomą nešiojamą kompiuterį;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
Statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1; 
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ne mažiau kaip: 
4x. USB-A jungtys 
1vnt. USB-C su krovimo funkcija 65W
1vnt. HDMI 
1vnt. DisplayPort 
1vnt. DisplayPort out jungtys
1vnt. RJ45 jungtis 
Integruoti arba pridedami garsiakalbiai, ne prasčiau nei 2x 3W; 
Integruota į korpusą IR (infra-red) 5MP kamera; 
Monitorius privalo būti komplektuojamas su USB -C ir su maitinimo  kabeliais;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojami skaitmeninis USB-C sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
	

	2.17. 
	Monitorius 2
	Nurodyti siūlomą modelį. Monitorius privalo būti to pačio gamintojo kaip ir siūlomas Monitorius 1;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
1vnt. DisplayPort;
1vnt. HDMI;
Ekrano atsakymo laikas ne ilgiau kaip 5 ms;
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojamas skaitmeninis video kabelis sujungimui su siūlomu kompiuteriu arba išorine sujungimų stotele („docking station“).
	

	2.18. 
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	Kiekvienam komplektui derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. Siūlomas bevielės pelės ir klaviatūros komplektas turi naudoti vieną bendrą duomenų siųstuvą (angl. receiver), užimantį tik vieną USB-A tipo kompiuterio prievadą ir turėti galimybę (naudojant Bluetooth ryšį) suporuoti ne mažiau 2 jų papildomų įrenginių, nenaudojant siųstuvo (doungle free). Siūlomos pelės skiriamoji geba ne mažiau 3000 dpi.
	

	2.19. 
	Komplektacija
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, jungčių stotelė, monitorius, klaviatūra, pelė, krepšys) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
Nešiojamo kompiuterio krepšys, skirtas siūlomam kompiuteriui, atitinkantis jo matmenis.
	

	2.20. 
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai, monitoriui) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	





TREČIOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS

	Eil Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	

	3.1. 
	Komplektavimas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis), monitoriai turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos kompiuterio gamintojo firminiu ženklu).
	

	3.2. 
	Procesorius
	Ne mažiau nei 8 branduolių ir ne mažiau nei 12 MB spartinančiosios atminties ir ne mažiau 45 TOPS. Ne mažiau kaip 19000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje:http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 2024 metais.
	

	3.3. 
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14,2“. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 2880x1800. Ryškumas ne mažiau kaip 400 Nits. Integruota į korpusą IR (infra-red) 5MP kamera.
	

	3.4. 
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 32GB (ne prasčiau nei DDR5).
	

	3.5. 
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512GB SSD (PCIe NVMe tipo).
	

	3.6. 
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.
	

	3.7. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Integruotas Bluetooth 5.4 arba naujesnis adapteris;
Integruotas (vidinis) Wi-Fi 7 arba naujesnis adapteris;
	

	3.8. 
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Ne mažiau nei:
1 x USB 3.0 prievadai arba geriau;
2 x USB-C tipo prievadai. Thunderbolt4 arba lygiavertis;
1 x HDMI jungtis arba pridedamas USB-C į HDMI adapteris.
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
	

	3.9. 
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, atspari apliejimui.
	

	3.10. 
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 60 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu ne prasčiau nei 65W.
	

	3.11. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
	

	3.12. 
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.
	

	3.13. 
	Svoris (deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,2 kg.
	

	3.14. 
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.
	

	3.15. 
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema.
	

	3.16. 
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	Kiekvienam komplektui derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. Siūlomas bevielės pelės ir klaviatūros komplektas turi naudoti vieną bendrą duomenų siųstuvą (angl. receiver), užimantį tik vieną USB-A tipo kompiuterio prievadą ir turėti galimybę (naudojant Bluetooth ryšį) suporuoti ne mažiau 2 jų papildomų įrenginių, nenaudojant siųstuvo (doungle free). Siūlomos pelės skiriamoji geba ne mažiau 3000 dpi.
	

	3.17. 
	Komplektacija
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, jungčių stotelė, monitorius, klaviatūra, pelė, krepšys) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
Nešiojamo kompiuterio krepšys, skirtas siūlomam kompiuteriui, atitinkantis jo matmenis.
	

	3.18. 
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai, monitoriui) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	




