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SVIEDINIŲ PALEIDIMO PRIETAISAI 

	Eil. Nr.
	Techninio reikalavimo pavadinimas
	Reikalaujama reikšmė

	1. 
	Pirkimo objektas
	Pirkimo objektą sudaro:
Sviedinių paleidimo prietaisas su priedais ir sviediniais:
15 vnt. Sviedinių paleidimo prietaisų su priedais, 
1050 vnt. žymimųjų su dažais sviedinių, 
5550 vnt. dirginančiųjų  sviedinių, 
2100 vnt. treniruotėms/mokymams skirtų sviedinių. Jei įrangos gamintojas nenumato specializuotų mokomųjų sviedinių, tiekėjas gali siūlyti pakaitinius (kitos paskirties sviedinius)

	2. 
	Reikalavimai prekėms
	Sviedinių paleidimo prietaisai, sviediniai ir jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.

	3. 
	Kalibras
	0.68”

	4. 
	Sviedinių paleidimo prietaiso tipas
	Pusiau automatinis.

	5. 
	Sviedinių paleidimo prietaiso spalva
	Juoda, matinė.
Ekonominio naudingumo kriterijus, už kurį skiriami papildomi balai - Sviedinių paleidimo prietaisas su oranžinės spalvos elementais.

	6. 
	Medžiaga, iš kurios pagamintas rėmas
	Dėvėjimuisi, smūgiams, lūžimui ir trūkimui atsparios medžiagos.

	7. 
	Rankenos šiurkštumas
	Rankena iš visų keturių pusių turi būti padengta smulkiais, aštriais iškilimais, užtikrinančiais patikimą rankos sukibimą su rankena.

	8. 
	Sviedinių dėtuvės talpa ir konstrukcija
	Talpa ne mažiau kaip 15 vnt. 
Ekonominio naudingumo kriterijus, už kurį skiriami papildomi balai - Būgno tipo dėtuvės konstrukcija, kurioje vizualiai matomas sviedinių kiekis dėtuvėje.

	9. 
	Sviedinių dėtuvių dėklas
	Uždaromas dėklas tvirtinamas ant „MOLLE“ sistemos

	10. 
	Taikiklio ir kryptuko medžiaga
	Metalas.

	11. 
	Kryptuko ir taikiklio konstrukcija
	Reguliuojami.

	12. 
	Papildomų taikiklių tvirtinimas
	Prietaiso viršuje turi būti MIL-STD-1913 (PICATINY RAIL) tipo priedų tvirtinimo pavaža ant kurios būtų galima pritvirtinti ir naudoti Lietuvos policijos naudojamus Aimpoint MICRO T2 taikiklius (Aimpoint MICRO T2 taikikliai šiuo pirkimu neperkami).

	13. 
	Šovos mechanizmo apsauga nuo atsitiktinio užtaiso paleidimo
	Išorinis šovos mechanizmo saugiklis blokuojantis užtaiso paleidimą kai nespaudžiamas nuleistukas.

	14. 
	Prietaiso veikimo atstumas
	≥30 m
Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, už kurį skiriami papildomi balai - iki 50 m.

	15. 
	Prietaiso buožė
	Standartinė buožė su atrama į petį.

	16. 
	Prietaiso buožė
	Pritaikyta naudojimui su antiriaušiniu šalmu kuomet nuleista šalmo veido apsauga. 5 vnt.

	17. 
	Sviedinių paleidimo prietaiso svoris
	Ne daugiau kaip 2,9 kg

	18. 
	Sviedinių paleidimo prietaiso ilgis
	Ne ilgesnis kaip 80 cm

	19. 
	Sviedinių paleidimo prietaiso užpildymo sistema
	Prietaiso suslėgto oro talpoms užpildyti skirta įranga. Talpos pripildomos naudojant suslėgtą orą arba azotą.

	20. 
	Prietaiso komplektacija
	Sviedinių paleidimo prietaisas– 1 vnt.
Sviedinių dėtuvės prietaisui – 2 vnt. (Punktas nėra privalomas, vertinamas pagal ekonominio naudingumo kriterijus)
Dėklai sviedinių dėtuvėms – 2 vnt.
Suslėgto oro talpa – 2 vnt.
Daugkartinė varstoma transportavimo dėžė arba krepšys su užtrauktuku ir nešimo rankena – 1 vnt.

	21. 
	Sviedinių paleidimo prietaiso užpildymo sistemos komplektacija
	Standartinė nardymo (suslėgto oro) talpa – 2 vnt.
Užpildymo jungties komplektas – 2 vnt.
Elektrinis kompresorius, 230 V / 50 Hz – 2 vnt.
Įrankių komplektas prietaiso priežiūrai – 2 vnt.

	22. 
	Prietaiso buožių komplektacija
	Buožė pritaikyta naudojimui su antiriaušiniu šalmu - 5 vnt.



EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI

	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus
	Siūlomas vertinimo kriterijaus lyginamasis
	Siūloma reikšmė
	Vertinimo kriterijų lyginamojo svorio paskirstymas

	1. Sviedinių paleidimo prietaiso spalva su ryškiai oranžinės spalvos elementais.
	2 proc.
	Ne
	0 proc.

	
	
	Taip
	2 proc.

	2. Būgno tipo dėtuvės konstrukcija, kurioje vizualiai matomas sviedinių kiekis dėtuvėje.
	4 proc.
	Ne
	0 proc.

	
	
	Taip
	4 proc.

	4. Prietaiso veikimo atstumas iki 50 metrų (minimalus, privalomas yra ≥30 m)
	30 proc.
	Ne
	0 proc.

	1. 
	
	Taip
	30 proc.

	5. Viso pasiūlymo kaina.
	64 proc.
	Mažiausia kaina
	64 proc.




