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Siunčiamas CVP IS priemonėmis


DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonės Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydamas skelbiamos apklausos būdu „VP-3209-1 Administracinio pastato, esančio Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Kauno r., šilumos punkto instaliavimo darbai“ pirkimą (pirkimo Nr. 4254162), gavo tiekėjo klausimus (tekstas neredaguotas). Perkančioji irganizacija teikia klausimus ir atsakymus:

	Eil. Nr.
	Tiekėjo klausimas
	Atsakymas

	1.
	Techninės specifikacijos 1 lentelės 4 punktą:
„Šilumos punkto patalpų pritaikymas šilumos modulio sumontavimui, nuotėkų trapo (prieduobės) įrengimas, o taip pat, pagal poreikį, pagal teisės aktus – apšvietimas, rakinamos durys ir kt.“

Prašome patalpų plane nurodyti, kurioje vietoje prijungiamos / nuvedamos nuotekos iš šilumos punkto.

Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 punktą:
„Naujo šilumos punkto modulio sumontavimas, pajungimas prie esamos šildymo sistemos pagal projektą, derinimas, pridavimas, sistemos užpildymas termofikaciniu vandeniu ir pritaikymas pilnam funkcionavimui, šilumos punkto visų sistemos elementų el. izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimų atlikimas. Atlikti sumontuotos sistemos privalomuosius bandymus, praplovimus, subalansuoti ir išbandyti šildymo sistemą.“
	Drenažas pajungiamas į sistemą P-8 patalpoje




	2.
	Prašome patikslinti, ar reikia įrengti naujas duris. Šiuo metu yra plačios, dviejų varčių, susidėvėjusios durys. Jei vis dėlto reikia sumontuoti naujas duris, prašome nurodyti, kas turi atlikti bendrastatybinius darbus (t. y. dalies senosios durų angos užmūrinimą, senųjų durų demontavimą) – užsakovas ar rangovas
	Naujų durų montuoti nereikia.


	3.
	Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 punktą:
„Naujo šilumos punkto modulio sumontavimas, pajungimas prie esamos šildymo sistemos pagal projektą, derinimas, pridavimas, sistemos užpildymas termofikaciniu vandeniu ir pritaikymas pilnam funkcionavimui, šilumos punkto visų sistemos elementų el. izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimų atlikimas. Atlikti sumontuotos sistemos privalomuosius bandymus, praplovimus, subalansuoti ir išbandyti šildymo sistemą.“
	Šviestuvai yra pakeisti naujais ir vertinti nereikia


	4.
	Kadangi projektas neatitinka faktinės situacijos, prašome patalpų plane pažymėti prisijungimo vietas: šalto vandens, karšto vandens, recirkuliacinio vandens bei šildymo sistemos vamzdynų.
	Plane pažymėtos pasijungimo vietos. 
Šioje stadijoje visi prisijungimai yra kitoje patalpoje P8, nei bus montuojamas šilumos punktas patalpoje P7.

	5.
	Prašome patikslinti, ar po vamzdynų prisijungimo schemų suderinimo su užsakovu faktiškai padidėję medžiagų kiekiai gali būti laikomi papildomais darbais.
	Medžiagų ir darbų kiekius reikia įsivertinti iš karto visus, vėliau po sutarties pasirašymo pridėti papildomų darbų nebus galimybės.
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