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[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc166166024]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

APTVARO, SKIRTO PARODOMAJAI ŽIRGŲ  PROGRAMAI, SUMONTAVIMO ir IŠMONTAVIMO PASLAUGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk166067674]SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.
0. Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas – Paslaugos
2. PIRKIMO OBJEKTAS, OBJEKTO APIMTYS IR REIKALAVIMAI
2.1. Pirkimo objektas:
[bookmark: _Hlk207287068]Paslauga – Aptvaro, skirto parodomajai žirgų  programai, sumontavimo ir išmontavimo paslauga.
Pirkimą apima: Aptvaro, skirto parodomajai žirgų  programai, sumontavimą ir išmontavimą Paslauga reikalinga 2025 m. rugsėjo 25–27 d. vyksiančiai parodai „Gyvulininkystė 2025“.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, t. y. Paslaugos teikėjai turi pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. 
2.2. Pirkimo objekto apimtys:
Lentelė Nr.1 
	Eil. Nr.
	 Paslaugos pavadinimas
	Matas
	Kiekis

	1.
	Aptvaro, skirto parodomajai žirgų programai, sumontavimo ir išmontavimo paslauga           
	Vnt.
	1



3. REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI
Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:
3.1. vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį Paslaugos teikėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Pirkėjui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Paslaugos teikėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Paslaugų priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Paslaugos teikėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja 2025 m. rugsėjo 25–27 d. vyksiančiai parodai „Gyvulininkystė 2025“ sumontuoti aptvarą, skirtą parodomajai žirgų  programai ir išmontuoti.
4.2. Terminai: Pradėti įrengimo darbus Paslaugos teikėjas gali nuo rugsėjo 17 d., 8.00 val. Aptvaras pilnai įrengtas turi būti ne vėliau kaip rugsėjo 22 d., 17 val. Išmontuotas nuo rugsėjo 29 d., 8.00 val. iki spalio 2 d., 17 val..
4.3. Aptvaro įrengimo vieta –VDU Žemės ūkio akademijoje, parodų paviljonas Nr.1,  adresu Universiteto g. 10A,  LT–53361 Akademija, Kauno r.  
4.4. Susipažinti su pristatymo vieta, Paslaugos teikėjai gali atvykti iš anksto suderinę atvykimo laiką, tačiau ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kontaktinis asmuo Robertas Mažeika mob. tel. +370 687 12080 el. p.: robertas.mazeika@vdu.lt.  
4.5. Su Paslaugomis pateikiamas Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodytos Paslaugos.
5. PRIEDAI
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Aptvaro, skirto parodomajai žirgų  programai, sumontavimo paslauga).
__________














Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
Specialieji reikalavimai 
aptvaro, skirto parodomajai žirgų  programai, sumontavimo paslaugai
1 lentelė
(Tiekėjas privalo nurodyti visas reikalaujamas Paslaugų teikimo charakteristikas, aprašymus)
	Eilės Nr.
	Charakte-ristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	[bookmark: _Hlk206668557]Teikėjo siūlomos Paslaugos charakteristika, aprašymai
(Pildo teikėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Aptvaras
	1 vnt.
	Siūloma ......... vnt.  

	1.1.
	Aptvaro išmatavimai
	20 m (±10) cm (ilgis) x 30 m (±10) cm (plotis) 
	Siūlomi išmatavimai: ............ cm (ilgis)
………. cm (plotis)
……… cm (aukštis)

	1.2.
	Aptvaro pagrindas
	Aptvaro pagrindą sudaro smėlio (frakcija 0 – 2 mm) ir tekstilės atraižų (tekstilės atraižos 1 vnt. išmatavimai – nuo 2 iki 5 cm ilgio ir pločio) mišinys. 
1 kv. m. smėlio turi būti ne mažiau kaip 2 kg atraižų. Sutankintos dangos storis nuo 12 cm iki 15 cm.
 Viso ploto dangos storis turi būti vienodas.  
	Siūlomi išmatavimai: ............ cm

Atitinka/neatitinka (nereikalingą išbraukti)
 ir pateikti atitikimo aprašymą 


	1.3.
	Aptvaro pagrindo sutvirtinimas
	Medinės sijos konstrukcija, kurios sijos aukštis ir plotis atitinkamai ne mažiau kaip 100 (±10) mm) x100 (±10) mm. Konstrukcijos montuojamos visu aptvaro perimetru, jų ilgis turi atitikti aptvaro išmatavimus, nurodytus 1.1 punkte. Konstrukcijos vietą, kuri bus skirta įvažiuoti karietai ir įėjimo/išėjimo vietas žirgams paslaugos teikėjas įrengia su nuovaža, užtikrinant patogų įvažiavimą/išvažiavimą, įėjimą/išėjimą iš aptvaro. 
	Siūlomi išmatavimai: ............ cm
Atitinka/neatitinka (nereikalingą išbraukti) 
ir pateikti atitikimo aprašymą 




	1.4.
	Aptvaro tvorelė
	Aptvaro tvorelė – medinė/plastikinė, baltos spalvos. Tvorelės konstrukcija turi būti sudaryta iš 2 horizontalių skersinių, kurių apatinio skersinio aukštis skaičiuojant nuo paviljono grindų ne mažiau kaip 60 (±5) cm, viršutinio skersinio aukštis ne mažesnis kaip 140 cm ir ne didesnis kaip 150 cm. Tvorelė turi būti reprezentatyvios išvaizdos, švari, nesusibraižyta, kitaip nepažeista. Paslaugos pirkėjo nurodytose vietose (iš viso 3 vietos) tvorelė turi būti įrengta taip, kad ją būtų galima nesunkiai atidaryti, padarant 2-2,5 m pločio įėjimą/įvažiavimą (skirtą įvažiuoti žirgų tempiamai karietai, įvesti žirgą, įjoti raiteliui su žirgu, įvažiuoti transporto priemonei, kuria lyginama danga).
	Atitinka/neatitinka (nereikalingą išbraukti) 
ir pateikti atitikimo aprašymą

	1.5.
	Aptvaro pagrindo sutankinimas, drėkinimas ir lyginimas
	Aptvaro danga turi būti sutankinta 70-81 proc., prieš parodą ir parodos metu turi būti drėkinama palaikant 65 (±5) proc. drėgnį, užtikrinant optimalų gruntą žirgų pasirodymams. Parodos metu danga turi būti lyginama transporto priemone – traktoriumi ar keturračiu su prie jo kabinamu specialiu įrenginiu, skirtu purenti, akėti, persijoti ir voluoti gruntą
	Atitinka/neatitinka (nereikalingą išbraukti) 
ir pateikti atitikimo aprašymą 


	1.6.
	Dangos švaros palaikymas
	Paslaugos teikėjas parodos metu rūpinasi dangos valymu (mėšlo surinkimu).
	Atitinka/neatitinka (nereikalingą išbraukti) 
ir pateikti atitikimo aprašymą 

	   1.7.
	Kiti reikalavimai
	1. Renginiui pasibaigus aptvaro pagrindo dangai naudotas smėlio ir tekstilės mišinys turi būti išvežtas į Pirkėjo nurodytą vietą, ne didesniu kaip 3 km atstumu. Vieta, kurioje buvo įrengtas aptvaras, išvaloma ir išplaunama.
2. Aptvaras ir jo danga turi būti montuojamas ir išmontuojamas taip, kad nebūtų pažeista paviljono, kuriame jis įrengiamas, danga, nebūtų padaryta kita žala paviljonui ir jo infrastruktūrai
	Atitinka/neatitinka (nereikalingą išbraukti) 
ir pateikti atitikimo aprašymą 



Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. 
Lygiavertiškumo įrodymas yra Paslaugos Teikėjo pareiga.
__________
