


[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. [bookmark: _Hlk34729259]Prekės – Dronai ir jų komplektuojančios dalys
1.5. [bookmark: _Hlk35513211][bookmark: _Hlk34739019]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Dronai ir jų komplektuojančios dalys
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. [bookmark: _Hlk34729902]Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis vnt.

	1.
	Dronų komplektai
	Vnt.
	18



4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. [bookmark: _Hlk35516371]Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2: 
Lentelė Nr.2
	Eil. Nr.
	Keliami reikalavimai prietaisui

	1.
	Drono svoris nuo 900g iki 1500g

	2.
	Drono skrydžio trukmė (angl. flight time) turi būti ilgesnė nei 40 minučių.

	3.
	Drono kabojimo ore trukmė (angl. hovering time) turi būti ilgesnė nei 35 minutės.

	4.
	Maksimalus vėjo pasipriešinimas turi būti ne mažesnis nei 12 m/s.

	5.
	Aukštos kokybės (HD) vaizdo perdavimo atstumas tarp drono ir valdymo pulto, turi būti ne mažesnis nei 10 kilometrų.

	6.
	Drono surinkimo laikas (paruošimo skrydžiui) ir drono pakėlimo į orą laikas, bendrai sudėjus turi būti neilgesnis nei 3 minutės.

	7.
	Kameros sensorius (angl. image sensor) turi būti ne mažesnis nei 4/3 colio, CMOS.

	8.
	Kameros raiška turi būti ne mažesnė nei 20 megapikselių.

	9.
	Kameros lęšis, turi turėti valdomą, kintamą diafragmą (angl. aperture), diapazone nuo f/2.8 iki f/11.

	10.
	Maksimali nuotraukų raiška, ne mažesnė nei 5280x3956.

	11.
	Vaizdo įrašų rezoliucija turi būti nemažesnė nei 4K ir 30 kadrų per sekundę (angl. 4K/30FPS)

	12.
	Kameros optinis priartinimas turi būti ne mažesnis nei 6 kartai.

	13.
	Kameros hibridinis priartinimas turi būti nemažesnis nei 25 kartai.

	14.
	Nuotraukų formatas turi būti JPEG arba PNG.

	15.
	Vaizdo įrašų formatas turi būti MP4 arba MPEG-4 arba MOV

	16.
	Kameros gimbalo (angl. gimbal) stabilizavimas turi būti bent trijų ašių. 

	17.
	Kameros gimbalo valdymo diapozonas turi būti ne mažiau nei 80 laipsnių į apačią, nuo horizontalios padėties

	18.
	Dronas turi turėti daugiakryptę kliūčių aptikimo sistemą (angl. obstacle avoidance), sudarytą iš ne mažiau nei 6 jutiklių ( į viršų, į apačią, ir į visas keturias puses)

	19.
	Baterijų įkroviklis nuo elektros lizdo turi būti ne silpnesnis nei 100W

	20.
	Baterijų įkroviklis turi sugebėti vienu metu krauti ir drono bateriją ir valdymo pultą.

	21.
	Baterijų įkrovimo stotelė turi talpinti ne mažiau 3 baterijų.

	22.
	Atminties kortelės tipas SD, talpa ne mažesnė nei 256 GB, įrašymo greitis ne mažesnis nei 120 MB/s ir skaitymo greitis ne mažesnis nei 160 MB/s

	23.
	Valdymo pultas turi turėti ne mažiau nei dvi išorines antenas

	24.
	Valdymo pulto ekrano raiška ne mažesnė nei 1920x1080

	25.
	Valdymo pulto ekranas ne mažesnis nei 5.5 colio

	26.
	Valdymo pulto ekrano ryškumas ne mažesnis nei 900 nitų

	27.
	Valdymo pulto baterija turi būti pakraunama ir integruota į valdymo pultą (neišimama).

	28.
	Valdymo pulto veikimo laikas ne mažesnis nei 150 minučių.

	29.
	Dronas turi turėti funkciją, kad dingus signalui tarp drono ir valdymo pulto, dronas grįžtų į vietą iš kurios pakilo (angl. Return to home ).

	30.
	Komplekte privalo būti: 
Dronas; 
Drono valdymo pultas; 
Drono baterijos (ne mažiau 3 vnt.); 
Drono įkroviklis nuo elektros tinklo (220-230V);
Baterijų įkrovimo stotelė, kurioje telpa ne mažiau 3 baterijų; 
Atminties kortelė (ne mažiau 256 Gb); 
Transportavimo ir nešiojimo krepšys, ar kuprinė, ar lagaminas kur tilptų dronas su visais papildomais priedais; 
Atsarginiai propeleriai (ne mažiau 8 vnt.); 
Drono komplekte turi būti visi reikalingi laidai, drono baterijų, valdymo pulto įkrovimui vienu metu, taip pat laidai duomenų persikėlimui iš drono į kompiuterį.

	31.
	

	32.
	Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos.






6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.2. [bookmark: _Ref340669472][bookmark: _Hlk34737751]Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
7.4. Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.
7.5. Užsakovas turi teisę kreiptis į Paslaugų tiekėją dėl Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.
7.6. Užsakovo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas. 
7.7. Už nustatytų Prekių ir/ar Paslaugų trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 ir 7.6 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių ir/ar Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimties)  už vieną vėlavimo laikotarpį). 
8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes/suteiktas Paslaugas, šalims pasirašius Perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 

9. [bookmark: _Hlk35521419]KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
9.1. Su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikta eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu Prekių gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis.

