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Sąlygų priedas Nr. 1 

PASIŪLYMAS
Variklinės alyvos ir  spec. skysčių pirkimui 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Prekių teikimo vieta – Šilo g. 5A, Vilnius
(Adresatas)
____________________________
(Data)
__________________________
Vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį
	

	Atsiskaitomoji sąskaita, bankas
	

	Telefono numeris
	

	El. Pašto adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas
	



2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	








3. PASIŪLYMO PERKAMI KIEKIAI IR ĮKAINIAI/KAINA

3.1. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, siūlome: naujas prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kurių įkainiai/kainos yra tokios (pasiūlymo kaina/įkainiai nurodomi užpildant pateiktą 1 lentelę):
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Mato vienetas
	 Prekių kiekis**
	Vnt. kaina EUR
 (be PVM)
	Vnt. kaina EUR
 (su PVM)*

	1
	2
	3
	4
	5
	6 

	1.
	Stabdžių skystis
	Ltr.
	1
	
	

	2.
	Aušinimo skystis (antifrizas).
	Ltr.
	1
	
	

	3.
	Variklio alyva
5W-30
	Ltr.
	1
	
	

	4.
	Variklio alyva
5W-40
	Ltr.
	1
	
	

	5.
	Variklio alyva
10W-40
	Ltr.
	1
	
	

	6.
	Variklio alyva
15W-40
	Ltr.
	1
	
	

	7.
	Variklio alyva
0W-30
	Ltr.
	1
	
	

	8.
	Transmisijos alyva
80W-90
	Ltr.
	1
	
	

	9.
	Transmisijos alyva 75W-90
	Ltr.
	1
	
	

	10.
	Degalų priedas (AdBlue – arba lygiavertis)
	Ltr.
	1
	
	

	Pasiūlymo bendra kaina Eur.** 
	
	


Pasiūlymo kaina žodžiais:

(„Pasiūlymo kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.)
Pastabos:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM  nemoka____________________________________________
** nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui.
Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai  perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.


Tiekėjas patvirtina, kad:
1. Kainos nurodytos su visais mokesčiais, muito, transportavimo iki Pirkėjo sandėlio ir kitomis išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos prekių įkainiui/kainai; 
2. Siūlomos  prekės visiškai atitinka konkurso sąlygų 2 priedo ,,Prekių techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus;
3. Sutinka prekes pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu - Šilo g. 5A, Vilnius; 
4. Sąskaitos pateikiamos per „SABIS“.
5. Esame susipažinę ir sutinkame su Pirkėjo pateiktomis Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis bei užtikriname, kad vykdant sutartį, prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.***
Pastaba:
***Tais atvejais, kai pagal VPĮ 86 straipsnio 7 dalį pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, tiekėjas tiekia prekes pagal tokias pačias sąlygas kaip nustatyta pirkimo dokumentuose.

Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su Pirkėjo pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. 
Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
(įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas  ir kt.)
	Tiekėjas siūlo
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui. Nurodoma tikslinė paskirtis ir kita informacija. Nurodomas gamintojas, gaminio pavadinimas. Gali būti pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta techninė informacija, pridedami patvirtinantys dokumentai  ir pan.)

	1.
	Stabdžių skystis

	1.1.Stabdžių skystis turi atitikti SAE J1704 arba FMVSS 116 DOT- 4 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
1.2. Stabdžių skystis privalo būti išfasuotas ne didesnėse kaip 1 litro talpose. 
1.3. Stabdžių skystis privalo būti pateikiamas stabdžių skysčio gamintojo taroje.
1.4. Stabdžių skystis privalo būti ženklinamas etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
1.5. Stabdžių skysčio garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo stabdžių skysčio įsigijimo. 
	

	2.
	Aušinimo skystis (antifrizas). 
	2.1. Aušinimo skystis turi atitikti ASTM D 3306, arba D 4985; arba BS 6580 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
2.3. Aušinimo skysčio užšalimo temperatūra -35º C ir žemesnė. 
2.4.Aušinimo skystis privalo būti paruoštas naudojimui, t. y. neturi būti skiedžiamas arba kitaip ruošiamas naudojimui. Spalva – raudona, geltona arba oranžinė.
2.5.Aušinimo skystis turi būti sufasuotas ne didesnėse kaip 5 litrų talpose.
2.6.Aušinimo skysčio garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo aušinimo skysčio įsigijimo.
	

	3.
	Variklio alyva
5W-30


	3.1.SAE 5W-30
[bookmark: _GoBack]3.2.ACEA C4 C3 ar C2
3.3 PSA B71 2290
3.5.Sintetinė alyva, lengvųjų automobilių varikliams su DPF (kietųjų dalelių filtru).
3.6.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
3.7.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
3.8.Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
3.9.Alyvos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
3.10.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
3.11.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

	

	4.
	Variklio alyva
5W-40
	4.1.SAE 5W-40
4.2.ACEA C3
4.3 RN 0700/RN 0710
4.4.Sintetinė alyva lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams.
4.5.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
4.6.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
4.7.Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo
reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
4.8.Alyvos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
4.9.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
4.10.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	5.
	Variklio alyva
10W-40
	5.1.SAE 10W-40
5.2.ACEA E4
5.3.Pusiau sintetinė alyva lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams.
5.4.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
5.5.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
5.6..Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo
reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
5.7..Alyvos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
5.8.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
5.9.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	6.
	Variklio alyva 
15W-40
	6.1.SAE 15W-40
6.2. API CI4
6.3.CJ-4
6.4.Elektros generatorių benzininiams ir dyzeliniams varikliams.
6.5.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
6.6.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
6.7.Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo
reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
6.8.Alyvos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
6.9.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
6.10.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	7.
	Variklio alyva
0W-30
	7.1.SAE 0W-30
7.2.ACEA C2
7.3.API SN
7.4.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
7.5.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
7.6.Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo
reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
7.7.Alyvaos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
7.8.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
7.9.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	8.
	Transmisijos alyva 
80W-90
	8.1. SAE 80W-90
8.2.API GL-5
8.3.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
8.4.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
8.5.Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo
reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
8.6.Alyvos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
8.7.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
8.8.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	9.
	Transmisijos alyva 75W-90
	9.1.SAE 75W-90
9.2.API GL-5
9.3.Alyva privalo būti išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
9.4.Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
9.5.Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje
9.6.Alyvos garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo alyvos pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
9.7.Alyva turi turėti alyvos kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą
9.8.Alyva turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	10.
	Degalų priedas (AdBlue – arba lygiavertis)
	10.1.Degalų priedas - karbamido tirpalas skirtas dyzeliniams automobiliams, naudojamas siekiant sumažinti kenksmingų azoto oksidų išmetimą.
10.2.Atitinkantis: Euro 5, Euro 6, Euro 7 standartus. 
10.3.Atitinkantis ISO22241 standartą. 
10.4. Išfasuota ne didesnėse kaip 10 litrų talpose. 
10.5.Degalų priedas privalo būti pateikiamas gamintojo originalioje plombuotoje taroje.
10.6.Degalų priedas privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo
reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.
10.7.Degalų priedo garantijos terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.
10.8.Degalų priedas turi turėti kokybės pažymėjimą lietuvių ir gamintojo kalbomis arba jį atitinkantį dokumentą, turi turėti Saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
	

	
	Bendrieji reikalavimai:
Pirkimo objektas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalyje numatytus reikalavimus:
8. Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar laikoma esminiu subjektu, rengdama su nacionaliniu saugumu susijusių pirkimų technines specifikacijas, reikalauja, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, sprendžia, ar tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, įvertinusi kompetentingų institucijų pateiktą informaciją. Perkančioji organizacija, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar laikoma esminiu subjektu, kelia reikalavimą, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Perkančioji organizacija, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar laikoma esminiu subjektu, laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. 


	
	Prekės pristatomos pagal užsakovo telefonu arba el. paštu pateiktą poreikį, tiekėjo transportu adresu: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, Vilnius. 

Užsakovo kontaktinis asmuo: AS Transporto eksploatacijos technikas vyr. srž. Sigitas Paulavičius, tel. Nr. +3705 2103 662, el. paštas: sigitas.paulavicius@mil.lt




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje (,,Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pastaba. Tiekėjas privalo nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau;
7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
8. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.
	
	
	
	
	

	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)





