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JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Viešoji įstaiga, Žeimių g. 19, 55134 Jonava,  tel. (8 349) 690 11, el. p. info@jonavospspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 256739230

KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ
Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsniu ir siekdamos pasirengti Automobilio (hibrido) pirkimui (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.
Konsultacijos tikslas: Tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms. 
Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki 2025 m. rugsėjo  17 d. 9 val. 00 min. aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus. Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.
Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš rinkos dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. 
Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. 
Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:
	
KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI

	1. Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai?
	

	2. Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai?
	

	3. Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą?
	

	4. Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?	
	

	5. Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM?
	

	6. Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymui?
	

	7. Kitos pastabos
	



PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas.




















TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Kaina Eur su PVM

	1
	2
	3

	1.
	Automobilis (hibridas) – 1 vnt.
	35 000,00



Perkamas hibridinis automobilis, kurio išmetamas CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (EURO 5 ir EURO 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (toliau – Reglamentas), atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Automobilis turi būti pristatytas per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
Automobilio pristatymo vieta – Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, Žeimių g. 19, Jonava. 
Automobilis turi būti perduodamas kartu su visa susijusia technine ir eksploatacine dokumentacija bei perdavimo–priėmimo aktu. Perduodamas automobilis turi būti atlikta registravimo procedūra kompetentingose institucijose.
Būtina užpildyti lentelę nurodant siūlomos prekės – automobilio (toliau – prekė) gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes (išskyrus nurodytas išimtis, kur nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu). Įrodant automobilio atitiktį reikalavimams pateikiami gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentai (sertifikatas, techninės specifikacijos, katalogas, brošiūra ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos, t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose reikalaujama automobilio charakteristikas patvirtinanti informacija. 
Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama automobilio charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) deklaraciją, raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomo automobilio atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas automobilio perdavimo metu). Kaip automobilio atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija. 
Jei teikiami įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas automobilio gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami įgalioto atstovo paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti automobilio technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų paaiškinimą.

PASTABA. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkretų automobilio modelį ar šaltinį, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertį (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės automobilį , darbus ir pan.
1 lentelė. Privalomi reikalavimai prekei.
	Eil. Nr. 
	Reikalavimai prekei
	Tiekėjo siūlomos prekės markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija
(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)
	Su pasiūlymu pateikto gamintojo (ar jo įgalioto atstovo) dokumento,  kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas, punkto numeris 
	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra  aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė) 

	1
	2
	PILDO TIEKĖJAS

	
	
	3
	4
	5

	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI

	1.
	Naujas, neeksploatuotas,    t. y. viešajame eisme  nedalyvavęs automobilis, M1 klasės transporto priemonė pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.
Automobilio kategorija – SUV (miesto visuregis) arba hečbekas;

	automobilis –

gamintojas........................;

markė ..............................;

modelis ............................;

modifikacija.....................;

kategorija..........................

(įrašyti markę, modelį, modifikaciją (jei yra))
	Užpildyti

	Užpildyti


	2.
	Pagaminimo metai:
automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	automobilio
 ............................................
(įrašyti gamybos metus)

(tikrinama automobilio perdavimo metu)
	
	

	3.
	Vidaus degimo variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW
	Vidaus degimo variklio galia 
...... kW
(įrašyti )
	Užpildyti
	Užpildyti

	4.
	Elektros variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW  
	Elektros variklio galia............ kW
(įrašyti )
	Užpildyti
	Užpildyti

	5.
	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra  diapazonas / nuotolis. 
	Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas elektra  diapazonas / nuotolis (pagal WLTP) ..... km
(įrašyti )
	Užpildyti
	Užpildyti

	6.
	Gamintojo deklaruojamas   mišrios (svertinės) degalų  sąnaudos (pagal WLTP) ne daugiau kaip 6,0 l / 100 km 
	Gamintojo deklaruojamas mišrios (svertinės) degalų  sunaudojimas (pagal WLTP)........ l/100 km
 (įrašyti)
	Užpildyti

	Užpildyti


	7.
	Gamintojo deklaruojama mišrioji (svertinė) WLTP CO2 emisija ne daugiau 95 g/km 
	Gamintojo deklaruojama mišrioji WLTP CO2 emisija  ...........  g/km
(įrašyti CO2 emisija g/ km)
	Užpildyti

	Užpildyti


	8.
	Automobilio kėbulo ilgis:
ne mažiau kaip 4000 mm, ne daugiau – 4800 mm
	Automobilio kėbulo ilgis, plotis, aukštis ............................. mm 
(įrašyti)
	Užpildyti
	Užpildyti

	9.
	Automobilio pavarų dėžės tipas – automatinė pavarų dėžė 
	Automobilyje yra automatinė pavarų dėžė ...........
(patvirtinimas: taip / ne )
	Užpildyti
	Užpildyti

	10.
	Automobilyje sėdimų vietų skaičius: 
ne mažiau kaip 5 keleiviai  (įskaitant vairuotoją) 
	Automobilyje sėdimų vietų skaičius .............
(įrašyti sėdimų vietų skaičių (įskaitant vairuotoją))
	Užpildyti
	Užpildyti

	11.
	Automobiliui suteikiama ne mažiau kaip 5 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau)
	Automobiliui suteikiama gamintojo (nurodyti konkrečias abi reikšmes) ................. m. arba
....................... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau);

	Užpildyti
	Užpildyti

	12.
	Automobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama ne mažiau kaip 8 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) 
	Automobilio aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama gamintojo (nurodyti konkrečias abi reikšmes) .......... m. arba ............... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau)

	Užpildyti
	Užpildyti

	13. 
	Variklio išmetami teršalai: turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą (arba lygiavertį)
	...............................................
(įrašyti teršalų išmetimo standartą )
	Užpildyti
	Užpildyti

	14. 
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera;
	...............................................
(įrašyti kokia sistema integruota automobilyje)
	Užpildyti
	Užpildyti

	15.
	Perduodant automobilį Pirkėjui, jis turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (ne trumpesniam nei 30 k. d. laikotarpiui), galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žaliosios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką.
	...................................................
(įrašyti terminą)
	Užpildyti
	Užpildyti

	
	Automobilyje sėdynių apmušalai – eko oda, oda arba lygiavertis; 
	................................................
(įrašyti apmušalų tipą)
	Užpildyti
	Užpildyti

	
	Automobilyje turi būti atsarginis ratas arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas;
	................................................
(įrašyti kas yra)
	Užpildyti
	Užpildyti

	
	Automobilyje turi būti radijo imtuvas, įrengta navigacinė sistema arba įdiegta gamyklinė multimedija, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu (Bluetooth arba lygiavertis);
	......................................
(nurodyti kas įrengta)
	Užpildyti
	Užpildyti

	
	Kėbulo spalva metalizuota (bus pasirinkta iš gamintojo/tiekėjo pateikto spalvų katalogo, ne mažiau 3 spalvos);
	......................................
(parašyti siūlomas spalvas)
	Užpildyti
	Užpildyti

	
	Aplinkosauginiai reikalavimai. Transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
1) transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km;
2) realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės.
Privaloma pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	......................................
(įrašyti kokius aplinkosauginius reikalavimus atitinka)
	Užpildyti
	Užpildyti



KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKEI (tikrinami prekės perdavimo metu): 
1. Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais;
2. Automobilis turi būti pristatytas su lietais ratlankiais ir žieminių padangų komplektu.
3. Automobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais;
4. Automobilio vairas turi būti kairėje pusėje;
5. Automobilio durų skaičius – ne mažiau kaip 4 durys;  
6. Degalų tipas – hibridinis automobilis, benzinas/elektra (dujinė sistema neleidžiama);
7. Automobilyje turi būti įrengta klimato kontrolės sistema;
8. Automobilyje turi būti elektra valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi bei šildomi išoriniai veidrodžiai;
9. Automobilyje turi būti įrengtas centrinis visų durelių užraktas;
10. Automobilyje turi būti išimami guminiai kilimėliai (komplektas);
11. Automobilyje įrengtas gamyklinis elektra šildomas priekinis stiklas;
12. Automobilyje turi būti įrengta saugos signalizacija;
13. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) automobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis automobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir / ar remontas. Nurodytas (-i) automobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Jonavos mieste arba ne daugiau nei 50 km nutolęs nuo Jonavos miesto. 
2 lentelė. PAPILDOMI REIKALAVIMAI UŽ KURIUOS DUODAMI TAŠKAI
	Nr.
	Reikalavimas
	Vertė balais
Taip – 1 balas, ne – 0 balų
	Atsakyti taip arba ne 

	T1
	Nematomų zonų monitorius
	1
	Užpildyti

	T2
	Automobilio stabilumo kontrolės sistema
	1
	Užpildyti

	T3
	Stabdžių antiblokavimo, elektroninė stabdymo galios paskirstymo
ir pagalbinė stabdymo sistemos
	1
	Užpildyti

	T4
	Automatinė tolimųjų šviesų sistema
	1
	Užpildyti

	T5
	Šildomas oda aptrauktas vairas
	1
	Užpildyti

	T6
	Šildomos priekinės sėdynės
	1
	Užpildyti

	T7
	Valytuvai su lietaus jutikliu
	1
	Užpildyti

	T8
	Automatiškai reguliuojami priekiniai LED žibintai
	1
	Užpildyti

	T9
	Veliūrinių kilimėlių komplektas
	1
	Užpildyti

	T10
	Vasarinių ratų komplektas
	1
	Užpildyti




EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
1. [bookmark: _Ref60441214][bookmark: _Ref60482384]Perkančiosios organizacijos nustatytas kriterijus, pagal kurį bus išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – kainos ir kokybės santykis. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
2. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kiekvieno kriterijaus balai bus apvalinami (dviejų skaičių po kablelio) reikšmės, pagal apvalinimo taisykles.
3. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius:
3.1. Vertinimo kriterijai:
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris

	Pirmas kriterijus: Kaina (C)
	X=90

	Antras kriterijus: Papildomi reikalavimai (T)
	Y=10



3.1.1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C), Papildomų reikalavimų (T) balus, taikant formulę:
	S=C+T



T=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10

3.1.2. Pirmas kriterijus – Kaina (C). Tiekėjo pasiūlymo kainos balas (C) apskaičiuojamas, taikant formulę:

, kur:

X kainos svoris – kainos lyginamasis svoris 95;
C siūloma – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina;
35 000,00 Eur su PVM – tiekėjo maksimaliai galima bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM.

3.1.3. Antras kriterijus - Papildomi reikalavimai (2 lentelė).  
Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)) balas apskaičiuojamas šia tvarka: 
Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą
Kriterijų (T(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)) balai apskaičiuojami:
T(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)= Tp 
0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas. 
1 balas. Siūlomas T(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) punkte nurodomas funkcionalumas.
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