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ADAPTERIŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl.  refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
2. Garantinis laikotarpis: 
2.1.  Visai įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
2.2.  Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama tokia pat nauja.
2.3. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
2.4.  Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


3. RF-7800H-AD150 (150 WATT HF FALCON II TO FALCON III adapter) adapteris skirtas radijo stoties „Falcon III AN/PRC160/RF-7800H-MP HF“ nešiojamąjį siųstuvą-imtuvą sujungti su 150 vatų galios stiprintuvu RF-5833H-PA.
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