[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

NAUJŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – nauji lengvieji automobiliai. 

2. Pirkimas skaidomas į dvi, A ir B dalis:
● A dalis. Perkami 6 (šeši) M1 klasės lengvieji automobiliai iki 3,5t, 5 sėdimų vietų, kėbulo tipas arba hečbekas, arba sedanas, arba universalas, arba krosoveris, arba SUV, degalų tipas arba benzinas arba hibridinis (įkraunamas/plug in netinkamas), arba dyzelinas. Siūlomi automobiliai gali būti skirtingų modelių.
● B dalis. Perkami 9 (devyni)M1 klasės lengvieji automobiliai iki 3,5 t, ne mažiau kaip 5 sėdimų vietų, kėbulo tipas – visureigis, degalų tipas, arba benzinas, arba dyzelinas, arba hibridinis (įkraunamas/plug in netinkamas). Siūlomi automobiliai gali būti skirtingų modelių.
Toliau visi kartu vadinami prekėmis arba automobiliais.

3. Prekių gavėjas, kurio vardu turės būti registruojami perkami automobiliai yra Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 304766622, buveinės adresas Smolensko g. 15, Vilnius.

4. Reikalavimai perkamiems automobiliams:
[bookmark: _Hlk208320502]4.1. A DALIS. Reikalavimai automobiliams.
4.1.1. Automobiliai privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nebus vertinami ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
4.1.2. Privalomieji reikalavimai automobiliams:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	[bookmark: _Hlk208307006]Techninių rodiklių reikalavimai

	1
	2

	1.
	Tipas

	1.1.
	M1 lengvasis automobilis iki 3,5t

	2.
	Kėbulas

	2.1.
	Kėbulo tipas – arba hečbekas, arba sedanas, arba universalas, arba krosoveris, arba SUV. Nurodyti konkretų parametrą.

	2.2.
	Bendras kėbulo ilgis - nuo 430 cm iki 490 cm

	2.3.
	Sėdimų vietų skaičius  – 5 vnt.

	2.4.
	Durų skaičius – ne mažiau kaip 4 vnt.

	2.5.
	Spalva – arba pilka, arba sidabrinė, arba žalia

	3.
	Variklis

	3.1.
	Darbinis tūris – ne mažiau kaip 1500 cm3

	3.2.
	Maksimali galia nuo 90 kW 

	3.3.
	[bookmark: _Hlk208316123]Degalų tipas – arba benzinas, arba hibridinis (įkraunamas/plug in netinkamas), arba dyzelinas. Nurodyti konkretų parametrą.

	4.
	Pavarų dėžė 

	4.1.
	Automatinė, ne mažiau 6 pavarų

	5.
	Saugumas

	5.1.
	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės

	5.2.
	Susidūrimo prevencijos sistema su avariniu stabdymu

	5.3.
	Kelio ženklų atpažinimo sistema

	5.4.
	Nukrypimo iš eismo juostos atpažinimo sistema

	5.5.
	Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas

	5.6.
	Centrinis visų durelių užrakinimas/atrakinimas su nuotoliniu valdymu  

	5.7.
	Gamyklinė apsaugos sistema atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus

	6.
	Salonas

	6.1.
	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

	6.2.
	Šildomos priekinės sėdynės

	6.3.
	Gamyklinis odinis vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	6.4.
	Galvos atramos vairuotojo ir visoms keleivių vietoms sėdynėse

	7.
	Įranga

	7.1.
	Oro kondicionavimo sistema, arba automatinė klimato kontrolės sistema. Nurodyti konkretų parametrą.

	7.2.
	Elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 

	7.3.
	Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai

	7.4.
	Greičio palaikymo sistema

	7.5.
	Gamyklinė laisvų rankų įranga

	7.6.
	Multifunkcinis vairaratis 

	7.7.
	Galinė parkavimo sistema – galiniai parkavimo davikliai (galiniai parkavimo davikliai arba galiniai parkavimo davikliai su galine vaizdo stebėjimo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje). Nurodyti konkretų parametrą.

	7.8.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

	7.9.
	Borto (kelionės) kompiuteris

	7.10.
	Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais

	7.11.
	LED priekiniai žibintai

	7.12.
	Lietaus jutiklis 	

	8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai 

	8.1.
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. papunktį, perkamos transporto priemonės turi atitikti standartą ne žemesnį kaip EURO6. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (t. y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimas / sertifikatas).

	9.
	Kita

	9.1.
	Tekstilinių kilimėlių komplektas

	9.2.
	Lengvo lydinio ratlankiai. 

	9.3.
	Papildomas sezoninių atitinkančių automobilio modelio gamintojo numatytus parametrus (žieminių, jei sumontuotos vasarinės padangos arba atitinkamai vasarinių, jei sumontuotos žieminės padangos) padangų komplektas

	9.4.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuoti, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje

	9.5.
	Su automobiliu turi būti pateikiami visi eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos, garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelės, garantinės sąlygos bei kiti dokumentai, reikalingi automobilio eksploatacijai (lietuvių kalba)

	9.6.
	Automobiliui turi būti atlikta valstybinė registracija bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje

	9.7.
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilių gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise garantiniu laikotarpiu. 

	9.8.
	Automobilio atidavimo momentu, bakuose turi būti pakankamai degalų, kad transporto priemonės (miesto sąlygomis) galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km.

	9.9.
	Automobilis naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. Automobilio rida perdavimo Perkančiajai organizacijai metu neturi viršyti 200 km. Nurodyti tikslią pagaminimo datą bei ridą.

	9.10.
	Automobiliui suteikiama garantija turi būti ne trumpesnė nei 5 metai arba ne mažesnei nei 100 000 km ridai

	9.11.
	Tiekėjas yra gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu automobiliu. 
Atitiktį reikalavimus įrodantys dokumentai:
Gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu automobiliu (šio dokumento bus prašoma, jei komisija šios informacijos neras viešai prieinamuose šaltiniuose).

	9.12.
	Automobilis gali turėti kitos papildomos įrangos



4.2. B DALIS. Reikalavimai automobiliams.
4.2.1. Automobiliai privalo atitikti visus 2 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nebus vertinami ir bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
4.2.2. Privalomieji reikalavimai automobiliams:
[bookmark: _Hlk208395374]2 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Techninių rodiklių reikalavimai

	1
	2

	1.
	Tipas

	1.1.
	M1 lengvasis automobilis iki 3,5t

	2.
	Kėbulas

	2.1.
	Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau kaip 5 vnt.

	2.2.
	Durų skaičius – ne mažiau kaip 4 vnt.

	2.3.
	Prošvaisa – nuo 18 cm

	2.4.
	Kėbulo ilgis - nuo 430 cm iki 500 cm

	2.5.
	Spalva – arba pilka, arba sidabrinė, arba žalia

	2.6.
	[bookmark: _Hlk208316552]Kėbulo tipas –  visureigis

	3.
	Variklis

	3.1.
	Darbinis tūris – ne mažiau kaip 2000 cm3

	3.2.
	Maksimali galia ne mažiau kaip 104 kW 

	3.3.
	Degalų tipas – arba benzinas, arba dyzelinas, arba hibridinis (įkraunamas/plug in netinkamas). Nurodyti konkretų parametrą.

	4.
	Transmisija 

	4.1.
	Ne mažiau 17 colių plieniniai arba lengvo lydinio ratlankiai. 

	4.2.
	Visi varantieji ratai

	4.3.
	Pavarų dėžė – arba automatinė, arba mechaninė, ne mažiau kaip 6 pavarų. Nurodyti konkretų parametrą.

	5.
	Saugumas

	5.1.
	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės

	5.2.
	Susidūrimo prevencijos sistema su avariniu stabdymu

	5.3.
	Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas

	5.4.
	Gamyklinė apsaugos sistema atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus

	5.5.
	Centrinis visų durelių užrakinimas/atrakinimas su nuotoliniu valdymu   

	5.6.
	Nukrypimo iš eismo juostos atpažinimo sistema

	6.
	Salonas

	6.1.
	Šildomos priekinės sėdynės

	6.2.
	Gamyklinis odinis vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	6.3.
	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

	7.
	Įranga

	7.1.
	Lietaus jutiklis 

	7.2.
	[bookmark: _Hlk208251329]LED priekiniai žibintai

	7.3.
	Oro kondicionavimo sistema, arba automatinė klimato kontrolės sistema. Nurodyti konkretų parametrą.

	7.4.
	Elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 

	7.5.
	Greičio palaikymo sistema

	7.6.
	Gamyklinė laisvų rankų įranga

	7.7.
	Galinė parkavimo sistema – galiniai parkavimo davikliai (galiniai parkavimo davikliai arba galiniai parkavimo davikliai su galine vaizdo stebėjimo kamera, kurios vaizdas matomas originaliame multimedijos ekrane arba originaliame galinio vaizdo veidrodėlyje). Nurodyti konkretų parametrą.

	7.8.
	Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai

	7.9.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

	7.10.
	Borto (kelionės) kompiuteris

	7.11.
	Gamyklinė audiosistema su garsiakalbiais

	8.
	Aplinkosauginiai reikalavimai

	8.1.
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. papunktį, perkamos transporto priemonės turi atitikti standartą ne žemesnį kaip EURO6. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai (t. y. analogiško automobilio su panašia komplektacija atitikties liudijimas / sertifikatas).

	9.
	Kita

	9.1.
	Tekstilinių kilimėlių komplektas

	9.2.
	Papildomas sezoninių atitinkančiu automobilio modelio gamintojo numatytus parametrus (žieminių, jei sumontuotos vasarinės padangos arba atitinkamai vasarinių, jei sumontuotos žieminės padangos) padangų komplektas

	9.3.
	Elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 

	9.4.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje

	9.5.
	Su automobiliu turi būti pateikiami visi eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos, garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelės, garantinės sąlygos bei kiti dokumentai, reikalingi automobilio eksploatacijai (lietuvių kalba)

	9.6.
	Automobiliui turi būti atlikta valstybinė registracija bei pirma techninė apžiūra Lietuvoje

	9.7.
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilių gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise garantiniu laikotarpiu. 

	9.8.
	Automobilio atidavimo momentu, bakuose turi būti pakankamai degalų, kad transporto priemonės (miesto sąlygomis) galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km.

	9.9.
	Automobilis naujas, pagamintas ne anksčiau kaip nuo 2024 m. Automobilio rida perdavimo Perkančiajai organizacijai metu neturi viršyti 200 km. Nurodyti tikslią pagaminimo datą bei ridą.

	9.10.
	Automobiliui suteikiama garantija turi būti ne trumpesnė nei 5 metai arba ne mažesnei nei 100 000 km ridai

	9.11.
	Tiekėjas yra gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu automobiliu. 
Atitiktį reikalavimus įrodantys dokumentai:
Gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu automobiliu (šio dokumento bus prašoma, jei komisija šios informacijos neras viešai prieinamuose šaltiniuose).

	9.12.
	Automobilis gali turėti kitos papildomos įrangos



5. Kiti bendrieji privalomi reikalavimai
5.1. Visa automobilyje komplektuojama įranga, išskyrus salono kilimėlius ir padangas turi būti originali. Pardavėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.
5.2. Prie pasiūlymo turi būti pridėta bent po 1 (vieną) siūlomų modelių nuotrauką.
5.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu adresu Smolensko g. 15, Vilnius (arba į kitą, abejoms šalims tinkančią vietą), registracija, technine apžiūra, ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
5.4. Atsiskaitymas už automobilius – Sutartyje nurodyta tvarka.

6. Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai
3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas

	1
	2

	1.
	Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.  
Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą. 

	2.
	Ne mažiau kaip 1 (viena) siūlomo automobilio nuotrauka.



7. Sutarties vykdymo metu teikiami dokumentai
4 lentelė.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Teikimo momentas

	1
	2
	3

	1.
	Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
	Pristatant prekes

	2.
	Eksploatavimo (naudojimo) vadovai ir/ar instrukcijos, garantinės priežiūros ir aptarnavimo knygelės, garantinės sąlygos bei kiti dokumentai, reikalingi automobilio eksploatacijai (lietuvių kalba).
	Pristatant prekes

	3.
	Automobilio registracijos dokumentai
	Pristatant prekes

	4.
	Galiojantis techninės apžiūros lapas
	Pristatant prekes



5

