2 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija,  pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybės įmonei Turto bankui

[bookmark: _Toc287257900]PASIŪLYMAS 
DĖL VP-3227 KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBŲ ADRESU RESPUBLIKOS G. 62, PANEVĖŽYS IR TILŽĖS G. 152, ŠIAULIAI PIRKIMO

___________________
(Data)
____________________
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
	



2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS (SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS)
Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pavadinimas[footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi. ] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui, subteikėjui / aprašymas
	Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos be PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)

	
	
	
	

	
	
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus (kainos nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis
	Kiekis
	Mato
vnt.
	1 mato vnt. kaina, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4×6

	1.
	Respublikos g. 62, Panevėžys

	1.1.
	Kondicionavimo sistemos įranga - I komplektas

	1.1.1.
	Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-6, 2-7 darbai ir medžiagos I komplektui
	-
	1
	Kompl.
	
	

	1.1.2.
	Kondicionierių įranga I komplektas (išorinis blokas patalpoms 2-6, 2-7)
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.1.3.
	Kondicionierių įranga (vidinis blokas patalpai 2-6, galingumas ne mažesnis kaip 4,8 kW)
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.1.4.
	Kondicionierių įranga (vidinis blokas patalpai 2-7, galingumas ne mažesnis kaip 2,1 kW)
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.2.
	Kondicionavimo sistemos įranga - II komplektas

	1.2.1.
	Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-8, 2-9 darbai ir medžiagos II komplektui
	-
	1
	Kompl.
	
	

	1.2.2.
	Kondicionierių įranga II komplektas (išorinis blokas patalpoms 2-8, 2-9)
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.2.3.
	Kondicionierių įranga (vidinis blokas patalpai 2-8, galingumas ne mažesnis kaip 2,1 kW)
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.2.4.
	Kondicionierių įranga (vidinis blokas patalpai 2-9, galingumas ne mažesnis kaip 2,1 kW) 
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.3.
	Kondicionavimo sistemos įranga - III komplektas

	1.3.1.
	Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpoje 2-14 darbai ir medžiagos III komplektui
	-
	1
	Kompl.
	
	

	1.3.2.
	Kondicionierių įranga III komplektas (išorinis blokas patalpai 2-14)
	
	1
	Vnt.
	
	

	1.3.3.
	Kondicionierių įranga (vidinis blokas patalpai 2-14, galingumas ne mažesnis kaip 4,8 kW).
	
	1
	Vnt.
	
	

	2.
	Tilžės g. 152, Šiauliai

	2.1.
	Kondicionavimo sistemos įranga - I komplektas

	2.1.1.
	Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpoje 3-14 darbai ir medžiagos I komplektui
	-
	1
	Kompl.
	
	

	2.1.2.
	Kondicionierių įranga I komplektas (išorinis blokas patalpai 3-14)
	
	1
	Vnt.
	
	

	2.1.3.
	Kondicionierių įranga (vidinis blokas patalpai 3-14, galingumas ne mažesnis kaip 3,2 kW)
	
	1
	Vnt.
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
	

	PVM (nurodo tiekėjas) suma, Eur:*
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:*
	


* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _______________________________________________________. 

Mes siūlome įrangą pagal techninės specifikacijos (TS) reikalavimus:

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai
	Siūlomi parametrai
<nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt. techninės charakteristikos> 
(pildo Tiekėjas)

	RESPUBLIKOS G. 62, PANEVĖŽYS

	Įrangos gamintojas ir modelis
	(pildo Tiekėjas)

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)
	(pildo Tiekėjas)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl.
Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl.
	(pildo Tiekėjas)

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-6, plotas 46,53 kv. m.
Patalpos indeksas 2-7, plotas 13,26 kv. m.

Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-8, plotas 14,75 kv. m.
Patalpos indeksas 2-9, plotas 10,36 kv. m.

Split Inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 2-14, plotas 44,14 kv. m.

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	2,8 m

	5.
	Komunikacija ir valdymas 
	Split ir Multi Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
	(pildo Tiekėjas)

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams

	6.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus;
Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai
	(pildo Tiekėjas)

	6.2.
	Šildymo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.
	(pildo Tiekėjas)

	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB
	(pildo Tiekėjas)

	6.4.
	Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: 
	Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C 
	(pildo Tiekėjas)

	6.5.
	Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15°C
	(pildo Tiekėjas)

	6.6.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis
	(pildo Tiekėjas)

	6.7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 
	(pildo Tiekėjas)

	7.
	Bendri reikalavimai vidiniams blokams

	7.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-6, plotas 46,53 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW);
Patalpos indeksas 2-7, plotas 13,26 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-8, plotas 14,75 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-9, plotas 10,36 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 2-14, plotas 44,14 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW).
	(pildo Tiekėjas)

	7.2.
	Šildymo galia, kW
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-6, plotas 46,53 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW);
Patalpos indeksas 2-7, plotas 13,26 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-8, plotas 14,75 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-9, plotas 10,36 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 2-14, plotas 44,14 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW).
	(pildo Tiekėjas)

	7.3.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)
	(pildo Tiekėjas)

	7.4.
	Garantija įrangai (kompl.)
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija
	(pildo Tiekėjas)



2 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai
	Siūlomi parametrai
<nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt. techninės charakteristikos> 
(pildo Tiekėjas)

	TILŽĖS G. 152, ŠIAULIAI

	Įrangos gamintojas ir modelis
	(pildo Tiekėjas)

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)
	(pildo Tiekėjas)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl.
	(pildo Tiekėjas)

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 3-14, plotas 16,31 kv. m.

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	3 metrai

	5.
	Komunikacija ir valdymas 
	Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
	(pildo Tiekėjas)

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniam blokui

	6.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.
	(pildo Tiekėjas)

	6.2.
	Šildymo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.
	(pildo Tiekėjas)

	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB
	(pildo Tiekėjas)

	6.4.
	Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: 
	Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C
	(pildo Tiekėjas)

	6.5.
	Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15°C
	(pildo Tiekėjas)

	6.6.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis
	(pildo Tiekėjas)

	6.7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 
	(pildo Tiekėjas)

	7.
	Bendri reikalavimai vidiniams blokams

	7.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 3-14, plotas 16,31 kv. m. (ne mažesnė kaip 3,2 kW).
	(pildo Tiekėjas)

	7.2.
	Šildymo galia, kW
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 3-14, plotas 16,31 kv. m. (ne mažesnė kaip 3,2 kW).
	(pildo Tiekėjas)

	7.3.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)
	(pildo Tiekėjas)

	7.4.
	Garantija įrangai (kompl.)
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija
	(pildo Tiekėjas)



4. KITA INFORMACIJA
4.1. Informacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo:
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Taip, turi  ☐
Ne, neturi  ☐
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.



4.2. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)**

	
	
	

	
	
	


** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:
1. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
2. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
4. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
6. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	              (Vardas ir pavardė)



