TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 1

	Eil. Nr.
	Reikalavimai automobiliui
	Automobilio techniniai duomenys, komplektacija, aprašymas ir kt. sąlygos

	1
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	2
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1.

	3
	Kėbulo tipas
	Mažas visureigis, SUV klasės iki 3,5t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija, ne mažiau kaip 4 durų, 5 vietų.

	4
	Pagaminimo metai
	Pagamintas ne anksčiau nei 2020 m..

	5
	Minimalūs aplinkosaugos reikalavimai
	Turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.

	6
	Automobilio prošvaisa
	Ne mažiau 170 mm.

	7
	Automobilio ratai
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai, su plieniniais arba lengvo lydinio ratlankiais.

	8
	Vairo mechanizmas
	Kairėje pusėje. 

	9
	Automobilio variklis
	Benzinas, benzinas/dujos arba benzinas/elektra (hibridas).

	10
	Automobilio pavarų dėžė
	Automatinė arba mechaninė.

	11
	Automobilio pavaros tipas
	Priekinių ratų pavara arba visi varantieji ratai.

	12
	Saugos oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės;
Šoninės saugos oro pagalvės.

	13
	Saugos sistemos
	Stabdžių antiblokavimo ABS. 

	14
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius.

	15
	Apsaugos sistema
	Atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus.

	16
	Centrinis užraktas
	Visų durų - valdymas nuotolinio valdymo pultu.

	17
	Papildoma komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene.

	18
	Variklio galingumas
	Ne mažiau 60 kW.

	19
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	20
	Automobilio draudimas
	Automobilis  nuomotojo  lėšomis  turi  būti draustas  transporto  priemonių  valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, vairuotojo ir  keleivių  draudimu  nuo  nelaimingų atsitikimų ir Kasko draudimu, kurie galioja visą   automobilio   nuomos   sutarties laikotarpį.    Nuomotojas užtikrina draudiminių  įvykių  administravimą  bei pačių  dokumentų  registravimą  draudimo bendrovėje.  Jeigu  įvykus  draudiminiam įvykiui  draudime  yra  numatytas  išskaitos mokestis  (frančizė),  tai  Kasko  draudimo franšizė  Nuomotojui  visoms  žaloms atlyginti, negali būti didesnė nei 150 Eur.

	21
	Automobilio techninis aptarnavimas, remontas (jeigu toks reikalingas), vasarinių/žieminių padangų keitimas 2 kartus per metus ir padangų saugojimas  (padangas saugo Tiekėjas).
	Nuomotojo jėgomis ir sąskaita, paimant ir grąžinant iš Nuomininko nurodytos vietos Lietuvos teritorijoje. 
Nuomotojas aprūpina nuomojamąjį automobilį eksploatacinėmis medžiagomis bei paslaugomis (pvz. ratų remontu ar keitimu pažeidus automobilio ratą (arba tik padangą) esant nedraudiminiam įvykiui) pateikiant Perkančiajai organizacijai apmokėjimui sąskaitas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. 

	22
	Pakaitinis automobilis
	Suteikiamas Nuomotojo sąskaita, Nuomotojui vėluojant pristatyti automobilį per sutartyje nurodytą laikotarpį arba gedimo/remonto atveju. Pateikiamas tos pačios arba aukštesnės specifikacijos automobilis.

	23
	Pristatymo terminas
	Automobilis nuomai pagal pirkimo sutartį Perkančiajai organizacijai turi būti perduotas ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

	24
	Nuomos laikotarpis
	36 mėnesių nuomos laikotarpis, planuojamai iki 50 000 km ridai, nuomojamam automobiliui per visą nuomos laikotarpį pradedamas skaičiuoti gavus tik automobilį, atitinkantį Pirkimo sąlygų nustatytus techninius reikalavimus.

	25
	Automobilio gražinimas
	Grąžinant automobilį Nuomotojui, taikomas natūralus nusidėvėjimas, vadovaujantis Lietuvos autoverslininkų asociacijos atmintine.

	26
	Automobilio registracija
	Automobilis visiškai paruoštas eksploatuoti bei užregistruotas VĮ „Regitra“.

	27
	GPS įranga
	Suteikiama galimybė perkančiajai organizacijai susimontuoti turimą GPS stebėjimo įrangą.

	28
	Prekių pristatymo vieta 
	1 vnt. automobilis, Aušros g. 44, Kaunas.



SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. 
Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf 
Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 2

	Eil. Nr.
	Reikalavimai automobiliui
	Automobilio techniniai duomenys, komplektacija, aprašymas ir kt. sąlygos

	1
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	2
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1.

	3
	Kėbulo tipas
	Mažas visureigis, SUV klasės iki 3,5t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija, ne mažiau kaip 4 durų, 5 vietų.

	4
	Pagaminimo metai
	Pagamintas ne anksčiau nei 2020 m..

	5
	Minimalūs aplinkosaugos reikalavimai
	Turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.

	6
	Automobilio prošvaisa
	Ne mažiau 170 mm.

	7
	Automobilio ratai
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai, su plieniniais arba lengvo lydinio ratlankiais.

	8
	Vairo mechanizmas
	Kairėje pusėje. 

	9
	Automobilio variklis
	Benzinas, benzinas/dujos arba benzinas/elektra (hibridas).

	10
	Automobilio pavarų dėžė
	Automatinė arba mechaninė.

	11
	Automobilio pavaros tipas
	Priekinių ratų pavara arba visi varantieji ratai.

	12
	Saugos oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės;
Šoninės saugos oro pagalvės.

	13
	Saugos sistemos
	Stabdžių antiblokavimo ABS. 

	14
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius.

	15
	Apsaugos sistema
	Atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus.

	16
	Centrinis užraktas
	Visų durų - valdymas nuotolinio valdymo pultu.

	17
	Papildoma komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene.

	18
	Variklio galingumas
	Ne mažiau 60 kW.

	19
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	20
	Automobilio draudimas
	Automobilis  nuomotojo  lėšomis  turi  būti draustas  transporto  priemonių  valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, vairuotojo ir  keleivių  draudimu  nuo  nelaimingų atsitikimų ir Kasko draudimu, kurie galioja visą   automobilio   nuomos   sutarties laikotarpį.    Nuomotojas užtikrina draudiminių  įvykių  administravimą  bei pačių  dokumentų  registravimą  draudimo bendrovėje.  Jeigu  įvykus  draudiminiam įvykiui  draudime  yra  numatytas  išskaitos mokestis  (frančizė),  tai  Kasko  draudimo franšizė  Nuomotojui  visoms  žaloms atlyginti, negali būti didesnė nei 150 Eur.

	21
	Automobilio techninis aptarnavimas, remontas (jeigu toks reikalingas), vasarinių/žieminių padangų keitimas 2 kartus per metus ir padangų saugojimas  (padangas saugo Tiekėjas).
	Nuomotojo jėgomis ir sąskaita, paimant ir grąžinant iš Nuomininko nurodytos vietos Lietuvos teritorijoje. 
Nuomotojas aprūpina nuomojamąjį automobilį eksploatacinėmis medžiagomis bei paslaugomis (pvz. ratų remontu ar keitimu pažeidus automobilio ratą (arba tik padangą) esant nedraudiminiam įvykiui) pateikiant Perkančiajai organizacijai apmokėjimui sąskaitas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. 

	22
	Pakaitinis automobilis
	Suteikiamas Nuomotojo sąskaita, Nuomotojui vėluojant pristatyti automobilį per sutartyje nurodytą laikotarpį arba gedimo/remonto atveju. Pateikiamas tos pačios arba aukštesnės specifikacijos automobilis.

	23
	Pristatymo terminas
	Automobilis nuomai pagal pirkimo sutartį Perkančiajai organizacijai turi būti perduotas ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

	24
	Nuomos laikotarpis
	36 mėnesių nuomos laikotarpis, planuojamai iki 50 000 km ridai, nuomojamam automobiliui per visą nuomos laikotarpį pradedamas skaičiuoti gavus tik automobilį, atitinkantį Pirkimo sąlygų nustatytus techninius reikalavimus.

	25
	Automobilio gražinimas
	Grąžinant automobilį Nuomotojui, taikomas natūralus nusidėvėjimas, vadovaujantis Lietuvos autoverslininkų asociacijos atmintine.

	26
	Automobilio registracija
	Automobilis visiškai paruoštas eksploatuoti bei užregistruotas VĮ „Regitra“.

	27
	GPS įranga
	Suteikiama galimybė perkančiajai organizacijai susimontuoti turimą GPS stebėjimo įrangą

	28
	Prekių pristatymo vieta 
	1 vnt. automobilis, Taikos pr. 28, Klaipėda.



SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. 
Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf 
Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 3

	Eil. Nr.
	Reikalavimai automobiliui
	Automobilio techniniai duomenys, komplektacija, aprašymas ir kt. sąlygos

	1
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	2
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1.

	3
	Kėbulo tipas
	Sedanas, M1 kategorija, ne mažiau kaip 4 durų, 5 vietų.

	4
	Pagaminimo metai
	Pagamintas ne anksčiau nei 2020 m..

	5
	Minimalūs aplinkosaugos reikalavimai
	Turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.

	6
	Automobilio prošvaisa
	Ne mažiau 140 mm.

	7
	Kėbulo spalva
	Bet kokia išskyrus geltoną ir raudoną.

	8
	Automobilio ratai
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai, su plieniniais arba lengvo lydinio ratlankiais.

	9
	Vairo mechanizmas
	Kairėje pusėje. 

	10
	Automobilio variklis
	Benzinas arba benzinas/elektra (hibridas).

	11
	Automobilio pavarų dėžė
	Automatinė arba mechaninė.

	12
	Automobilio pavaros tipas
	Priekinių ratų pavara arba visi varantieji ratai.

	13
	Saugos oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės;
Šoninės saugos oro pagalvės.

	14
	Saugos sistemos
	Stabdžių antiblokavimo ABS. 

	15
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius.

	16
	Apsaugos sistema
	Atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus.

	17
	Centrinis užraktas
	Visų durų - valdymas nuotolinio valdymo pultu.

	18
	Papildoma komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene.

	19
	Variklio galingumas
	Ne mažiau 60 kW.

	20
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	21
	Automobilio draudimas
	Automobilis  nuomotojo  lėšomis  turi  būti draustas  transporto  priemonių  valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, vairuotojo ir  keleivių  draudimu  nuo  nelaimingų atsitikimų ir Kasko draudimu, kurie galioja visą   automobilio   nuomos   sutarties laikotarpį.    Nuomotojas užtikrina draudiminių  įvykių  administravimą  bei pačių  dokumentų  registravimą  draudimo bendrovėje.  Jeigu  įvykus  draudiminiam įvykiui  draudime  yra  numatytas  išskaitos mokestis  (frančizė),  tai  Kasko  draudimo franšizė  Nuomotojui  visoms  žaloms atlyginti, negali būti didesnė nei 150 Eur.

	22
	Automobilio techninis aptarnavimas, remontas (jeigu toks reikalingas), vasarinių/žieminių padangų keitimas 2 kartus per metus ir padangų saugojimas  (padangas saugo Tiekėjas).
	Nuomotojo jėgomis ir sąskaita, paimant ir grąžinant iš Nuomininko nurodytos vietos Lietuvos teritorijoje. 
Nuomotojas aprūpina nuomojamąjį automobilį eksploatacinėmis medžiagomis bei paslaugomis (pvz. ratų remontu ar keitimu pažeidus automobilio ratą (arba tik padangą) esant nedraudiminiam įvykiui) pateikiant Perkančiajai organizacijai apmokėjimui sąskaitas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. 

	23
	Pakaitinis automobilis
	Suteikiamas Nuomotojo sąskaita, Nuomotojui vėluojant pristatyti automobilį per sutartyje nurodytą laikotarpį arba gedimo/remonto atveju. Pateikiamas tos pačios arba aukštesnės specifikacijos automobilis.

	24
	Pristatymo terminas
	Automobilis nuomai pagal pirkimo sutartį Perkančiajai organizacijai turi būti perduotas ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

	25
	Nuomos laikotarpis
	36 mėnesių nuomos laikotarpis, planuojamai iki 50 000 km ridai, nuomojamam automobiliui per visą nuomos laikotarpį pradedamas skaičiuoti gavus tik automobilį, atitinkantį Pirkimo sąlygų nustatytus techninius reikalavimus.

	26
	Automobilio gražinimas
	Grąžinant automobilį Nuomotojui, taikomas natūralus nusidėvėjimas, vadovaujantis Lietuvos autoverslininkų asociacijos atmintine.

	27
	Automobilio registracija
	Automobilis visiškai paruoštas eksploatuoti bei užregistruotas VĮ „Regitra“

	28
	GPS įranga
	Suteikiama galimybė perkančiajai organizacijai susimontuoti turimą GPS stebėjimo įrangą

	29
	Prekių pristatymo vieta 
	1   vnt. automobilis, Algirdo g. 19, Vilnius

	30
	Prekių pristatymo data
	Ne vėliau kaip 2025 m. lapkričio 17 d.



SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. 
Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf 
Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 4

	Eil. Nr.
	Reikalavimai automobiliui
	Automobilio techniniai duomenys, komplektacija, aprašymas ir kt. sąlygos

	1
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	2
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1.

	3
	Kėbulo tipas
	Mažas visureigis, SUV klasės iki 3,5t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija, ne mažiau kaip 4 durų, 5 vietų.

	4
	Pagaminimo metai
	Pagamintas ne anksčiau nei 2020 m..

	5
	Minimalūs aplinkosaugos reikalavimai
	Turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą

	6
	Automobilio prošvaisa
	Ne mažiau 170 mm.

	7
	Automobilio ratai
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektai, su plieniniais arba lengvo lydinio ratlankiais.

	8
	Vairo mechanizmas
	Kairėje pusėje. 

	9
	Automobilio variklis
	Benzinas, benzinas/dujos arba benzinas/elektra (hibridas).

	10
	Automobilio pavarų dėžė
	Automatinė arba mechaninė.

	11
	Automobilio pavaros tipas
	Priekinių ratų pavara arba visi varantieji ratai.

	12
	Saugos oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės;
Šoninės saugos oro pagalvės.

	13
	Saugos sistemos
	Stabdžių antiblokavimo ABS. 

	14
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius.

	15
	Apsaugos sistema
	Atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus.

	16
	Centrinis užraktas
	Visų durų - valdymas nuotolinio valdymo pultu.

	17
	Papildoma komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene.

	18
	Variklio galingumas
	Ne mažiau 60 kW.

	19
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	20
	Automobilio draudimas
	Automobilis  nuomotojo  lėšomis  turi  būti draustas  transporto  priemonių  valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, vairuotojo ir  keleivių  draudimu  nuo  nelaimingų atsitikimų ir Kasko draudimu, kurie galioja visą   automobilio   nuomos   sutarties laikotarpį.    Nuomotojas užtikrina draudiminių  įvykių  administravimą  bei pačių  dokumentų  registravimą  draudimo bendrovėje.  Jeigu  įvykus  draudiminiam įvykiui  draudime  yra  numatytas  išskaitos mokestis  (frančizė),  tai  Kasko  draudimo franšizė  Nuomotojui  visoms  žaloms atlyginti, negali būti didesnė nei 150 Eur.

	21
	Automobilio techninis aptarnavimas, remontas (jeigu toks reikalingas), vasarinių/žieminių padangų keitimas 2 kartus per metus ir padangų saugojimas  (padangas saugo Tiekėjas).
	Nuomotojo jėgomis ir sąskaita, paimant ir grąžinant iš Nuomininko nurodytos vietos Lietuvos teritorijoje. 
Nuomotojas aprūpina nuomojamąjį automobilį eksploatacinėmis medžiagomis bei paslaugomis (pvz. ratų remontu ar keitimu pažeidus automobilio ratą (arba tik padangą) esant nedraudiminiam įvykiui) pateikiant Perkančiajai organizacijai apmokėjimui sąskaitas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. 

	22
	Pakaitinis automobilis
	Suteikiamas Nuomotojo sąskaita, Nuomotojui vėluojant pristatyti automobilį per sutartyje nurodytą laikotarpį arba gedimo/remonto atveju. Pateikiamas tos pačios arba aukštesnės specifikacijos automobilis.

	23
	Nuomos laikotarpis
	36 mėnesių nuomos laikotarpis, planuojamai iki 50 000 km ridai, nuomojamam automobiliui per visą nuomos laikotarpį pradedamas skaičiuoti gavus tik automobilį, atitinkantį Pirkimo sąlygų nustatytus techninius reikalavimus.

	24
	Automobilio gražinimas
	Grąžinant automobilį Nuomotojui, taikomas natūralus nusidėvėjimas, vadovaujantis Lietuvos autoverslininkų asociacijos atmintine.

	25
	Automobilio registracija
	Automobilis visiškai paruoštas eksploatuoti bei užregistruotas VĮ „Regitra“

	26
	GPS įranga
	Suteikiama galimybė perkančiajai organizacijai susimontuoti turimą GPS stebėjimo įrangą

	27
	Prekių pristatymo vieta 
	1 vnt. automobilis, Taikos pr. 28, Klaipėda

	28
	Prekių pristatymo data
	Ne vėliau kaip 2026 m. sausio 30 d.



SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. 
Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf 
Pastaba. Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.
