Specialiųjų pirkimo sąlygų
2 priedas 

TARNYBINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA[footnoteRef:1] [1:  Formuojama atsižvelgiant į laimėtas pirkimo objekto dalis] 


1. Pirkimo objektas:
1.1. [bookmark: _Hlk205473806][bookmark: _Hlk205540939][bookmark: _Hlk205539016]Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – Paslaugų pirkėjas arba Perkančioji organizacija) perka tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios bus atliekamos Paslaugų teikėjo servise (servisuose).

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS 
[bookmark: _Hlk205475197]Kauno kalėjimo, Pravieniškių 1-ojo ir 2-ojo tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

[bookmark: _Hlk204850277][bookmark: _Hlk204850026]Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną servisą, nutolusį ne didesniu nei 10 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Kauno kalėjimas, A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas Technikos g. 34, Kaunas, ir nutolusį ne didesniu nei 30 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Pravieniškių 1 kalėjimas Pravieniškių g. 5, Pravieniškių km., Kaišiadorių r. ir Pravieniškių 2 kalėjimas, Pravieniškių g. 57, Pravieniškių km., Kaišiadorių r..
Paslaugos turi būti teikiamos šioms tarnybinio transporto priemonėms:

	Automobilio markė ir modelis
	Fiat Ducato 5 vnt.
	Fiat Ducato
	Iveco Daily
	Renault
Trafic
	Nissan
X-trail
	Ford Connect
	Ford Transit Custom
	Opel Vivaro
	Ford Transit Custom, 
	Ford Tourneo Connect 

	Pagaminimo metai
	2016
	2018
	2011
	2014
	2008
	2008
	2016
	2016
	2016
	2024

	Kategorija, klasė
	M1
	M1
	N2
	M1
	M1
	M1
	M1
	M1
	M1
	M1

	Degalų rūšis
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Benzinas/Dujos
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas

	Variklio tūris (cm3)
	2287
	2287
	2998
	1995
	1997
	1753
	1995
	1598
	1995 
	1968

	Variklio galia (kW)
	96
	90
	103
	84
	104
	66
	96
	92
	96
	90

	Pavarų dėžė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė



2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
[bookmark: _Hlk145593564]Alytaus kalėjimo tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną servisą, nutolusį ne didesniu nei 10 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Alytaus  kalėjimas, Ulonų g. 8A, Alytus.
Paslaugos turi būti teikiamos šioms tarnybinio transporto priemonėms:

	Automobilio markė ir modelis
	Fiat Ducato
	Fiat Ducato
	Opel Vivaro

	Pagaminimo metai
	2007 
	2018
	2013

	Kategorija, klasė
	N1
	M1
	M1

	Degalų rūšis
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas

	Variklio tūris (cm3)
	2287 
	2287 
	1995 

	Variklio galia (kW)
	88
	96
	84

	Pavarų dėžė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė



3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
Marijampolės kalėjimo tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

[bookmark: _Hlk204850483]Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną servisą, nutolusį ne didesniu nei 10 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Marijampolės kalėjimas, Sporto g. 7, Marijampolė.
Paslaugos turi būti teikiamos šioms tarnybinio transporto priemonėms:

	Automobilio markė ir modelis
	Fiat Ducato
	Mercedes Benz Vito 115

	Pagaminimo metai
	2016 
	2008 

	Kategorija, klasė 
	M1
	M1

	Degalų rūšis
	Dyzelinas
	Dyzelinas

	Variklio tūris (cm3)
	2287 
	2148

	Variklio galia (kW)
	96
	110

	Pavarų dėžė
	Mechaninė
	Mechaninė



4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
[bookmark: _Hlk204853032]Panevėžio kalėjimo tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

[bookmark: _Hlk204850585]Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną servisą, nutolusį ne didesniu nei 10 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Panevėžio kalėjimas P. Puzino g. 12, Panevėžys.
Paslaugos turi būti teikiamos šioms tarnybinio transporto priemonėms:

	Automobilio markė ir modelis
	Fiat Ducato 2 vnt.
	Volkswagen Multivan

	Pagaminimo metai
	2016 
	2002

	Kategorija, klasė
	M1
	M1

	Degalų rūšis
	Dyzelinas
	Dyzelinas

	Variklio tūris (cm3)
	2287 
	2461 

	Variklio galia (kW)
	96
	75

	Pavarų dėžė
	Mechaninė
	Mechaninė



5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
Šiaulių kalėjimo tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

[bookmark: _Hlk204850669]Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną servisą, nutolusį ne didesniu nei 10 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Šiaulių kalėjimas, Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai.
Paslaugos turi būti teikiamos šiai tarnybinio transporto priemonei:

	Automobilio markė ir modelis
	Fiat Ducato

	Pagaminimo metai
	2016

	Kategorija, klasė
	M1

	Degalų rūšis
	Dyzelinas

	Variklio tūris (cm3)
	2287 

	Variklio galia (kW)
	96

	Pavarų dėžė
	Mechaninė



6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
[bookmark: _Hlk205537164]Vilniaus kalėjimo tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Paslaugų teikėjas privalo turėti ne mažiau kaip vieną servisą, nutolusį ne didesniu nei 10 kilometrų atstumu (matuojant automobiliu nuvažiuojamą atstumą) nuo Perkančiosios organizacijos padalinio, esančio adresu Vilniaus kalėjimas, Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius.
Paslaugos turi būti teikiamos šioms tarnybinio transporto priemonėms:

	Automobilio markė ir modelis
	Fiat Ducato
	Ford Transit
	Mercedes Benz 1820
	Opel Vivaro
	Mercedes Benz Vito

	Pagaminimo metai
	2016
	2016
	1994
	2006
	2005

	Kategorija, klasė
	M1
	M1
	N3
	M1
	M1

	Degalų rūšis
	Dyzelinas
	Dyzelinas
	Benzinas
	Dyzelinas
	Dyzelinas

	Variklio tūris (cm3)
	2287 
	1995 
	5958
	1995
	2148

	Variklio galia (kW)
	96
	96
	155
	84
	65

	Pavarų dėžė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė
	Mechaninė




2. Tarnybinio transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų sąrašas ir preliminarus poreikis:


	Eil. 
Nr.
	Paslaugų pavadinimas (keitimas/remontas/reguliavimas)
	Preliminarus kiekis, 36 mėn.

	
	
	Mato vnt. 
	1 pirkimo objekto dalies preliminarus mato vnt. kiekis 
	2 pirkimo objekto dalies preliminarus mato vnt. kiekis 
	3 pirkimo objekto dalies preliminarus mato vnt. kiekis 
	4 pirkimo objekto dalies preliminarus mato vnt. kiekis 
	5 pirkimo objekto dalies preliminarus mato vnt. kiekis 
	6 pirkimo objekto dalies preliminarus mato vnt. kiekis

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Kuro filtro keitimas
	kartas 
	14
	3
	2
	2
	1
	5

	2
	Oro filtro keitimas
	kartas 
	14
	3
	2
	2
	1
	5

	3
	Salono filtro keitimas
	kartas 
	14
	3
	2
	2
	1
	5

	4
	 Rato guolio keitimas
	kartas 
	14
	3
	2
	3
	1
	5

	5
	Priekinio rato stabdžių disko keitimas
	kartas 
	10
	3
	2
	3
	1
	4

	6
	Vairo traukės keitimas 
	kartas 
	6
	2
	1
	2
	1
	3

	7
	Vairo traukės antgalio keitimas
	kartas 
	6
	2
	1
	2
	1
	3

	8
	Galinio stabdžių disko/būgno keitimas
	kartas 
	10
	3
	3
	3
	2
	5

	9
	Stabdžių suporto remontas
	kartas 
	2
	1
	1
	1
	1
	2

	10
	Stabdžių suporto keitimas
	kartas 
	2
	1
	1
	1
	1
	2

	11
	Stabdžių kaladėlių keitimas
	kartas 
	12
	3
	2
	2
	1
	4

	12
	Stabdžių žarnelių keitimas
	kartas 
	4
	1
	1
	1
	1
	2

	13
	Stabdžių hidraulinės sistemos nuorinimas
	kartas 
	4
	1
	1
	1
	1
	2

	14
	Vairo stiprintuvo dirželio keitimas
	kartas 
	4
	1
	1
	1
	1
	2

	15
	Kondicionavimo sistemos sandarumo patikrinimas ir  užpildymas freonu
	kartas 
	6
	2
	2
	2
	1
	3

	16
	Vairo stiprintuvo skysčio pakeitimas
	kartas 
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Stabdžių skysčio pakeitimas
	kartas 
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Aušinimo skysčio keitimas, patikra
	kartas 
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	Stabdžių skysčio papildymas, 1 ltr.
	kartas 
	6
	2
	2
	2
	1
	2

	20
	Smagračio keitimas
	kartas 
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	Žibintų reguliavimas, lempučių keitimas
	kartas 
	14
	3
	2
	2
	1
	5

	22
	Tepalų keitimas įskaitant tepalo filtro pakeitimą
	kartas 
	14
	3
	2
	2
	1
	5

	23
	Termostato keitimas
	kartas 
	4
	1
	1
	1
	1
	2

	24
	Saugiklių pakeitimas 
	kartas 
	6
	2
	2
	2
	1
	2

	25
	Padangų balansavimas, montavimas, ratų keitimas (4 vnt. komplektas)
	kartas 
	28
	6
	4
	4
	2
	10

	26
	Ratų geometrijos patikrinimas ir reguliavimas
	kartas 
	6
	2
	2
	2
	1
	2

	27
	Padangų skylių remontas
	kartas 
	10
	2
	1
	1
	1
	2

	28
	Akumuliatoriaus pakeitimas
	kartas 
	4
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	Priekinio stiklo valytuvų remontas/pakeitimas 
	kartas 
	8
	2
	1
	1
	1
	2

	30
	Priekinio amortizatoriaus keitimas
	kartas 
	8
	1
	1
	1
	1
	2

	31
	Galinio amortizatoriaus keitimas
	kartas 
	8
	1
	1
	1
	1
	2

	32
	Automobilio sistemų diagnostika
	Kartas 
	24
	3
	2
	2
	1
	4

	33
	Žibintų remontas
	1 val.
	6
	1
	1
	1
	1
	2

	34
	Rankinio stabdžio remontas
	1 val. 
	5
	1
	1
	1
	1
	2

	35
	Kondicionavimo sistemos remontas
	1 val. 
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	36
	Vairo stiprintuvo remontas
	1 val. 
	5
	1
	1
	1
	1
	2

	37
	Stabdžių sistemos remontas
	1 val. 
	15
	3
	2
	2
	1
	5

	38
	Aušinimo sistemos remontas
	1 val. 
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	39
	Dujų išmetimo sistemos remontas
	1 val. 
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	40
	Generatoriaus remontas
	1 val. 
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	41
	Važiuoklės ir pakabos remontas
	1 val. 
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	42
	Variklio remontas
	1 val. 
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	43
	Sankabos remontas
	1 val.
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	44
	Transmisijos remontas
	1 val.
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	45
	Elektrinės dalies remontas
	1 val.
	10
	2
	2
	2
	1
	4

	46
	ABS sistemos remontas
	1 val.
	5
	1
	1
	1
	1
	2

	47
	Duslintuvo bei kėbulo suvirinimo darbai
	1 val.
	5
	1
	1
	1
	1
	2

	48
	Kuro sistemos remontas
	1 val.
	5
	1
	1
	1
	1
	2

	49
	Sąraše nenurodytoms automobilių remonto paslaugoms 
	1 val.
	14
	3
	2
	2
	1
	5

	50
	Duslintuvo remontas 
	1 val. 
	4
	1
	1
	1
	1
	2

	51
	Automobilio transportavimas 
	1 km 
	400
	200
	200
	200
	100
	 300 




3. Reikalavimai pirkimo objektui:
3.1. Paslaugų pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus paslaugų kiekio. Paslaugos bus perkamos pagal Paslaugų pirkėjo faktinį poreikį, bet neviršijant Pradinės Sutarties vertės.
3.2. Paslaugų teikėjas užtikrina ir atsako už Paslaugų pirkėjo transporto priemonių saugumą atliekant Paslaugas, atsako už transporto priemonės praradimą arba sugadinimą jų rinkos verte.  
3.3. Paslaugų teikėjas užtikrina Transporto priemonės transportavimą į atstovybę, jei dėl gedimo transporto priemonė negali būti eksploatuojama.
3.4.  Automobilių remonto metu pakeistas detales Paslaugų teikėjas privalo tinkamai utilizuoti vadovaujantis Sutarties nuostatomis,  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu patvirtintu 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787[footnoteRef:2] ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Nr. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“[footnoteRef:3] [2:  Sutarties galiojimo laikotarpiu bus vadovaujamasi galiojančia redakcija.]  [3:  Sutarties galiojimo laikotarpiu bus vadovaujamasi galiojančia redakcija.] 

3.5. Paslaugų teikimo metu už transporto priemonių saugumą atsako Paslaugų teikėjas.
3.6.  Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai - stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintojų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pakeistos tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.
3.7.  Paslaugų teikėjui draudžiama naudotis Paslaugų pirkėjo transporto priemonėmis, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti bandomąjį važiavimą gedimui nustatyti. Visus važiavimus Paslaugų teikėjas privalo suderinti su Paslaugų pirkėju. 
_______________
