[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Hlk148433529]KAIŠIADORIŲ MIESTO ŠALIGATVIO PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO  GIRELĖS G. 49 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas- Kaišiadorių miesto seniūnija  numato pirkti Kaišiadorių miesto šaligatvio prie daugiabučio gyvenamojo namo Girelės g. 49 paprastojo remonto darbus.
2. Darbų atlikimo vieta   - Kaišiadorys, prie Girelės g. 49 daugiabučio gyvenamojo namo.
3. Darbų atlikimo terminas: darbai atliekami pagal sutarties specialiosios dalies 5 punkte numatytą terminą. 
       4. Darbų aprašymas ir  kiekiai: 
Šaligatvio prie daugiabučio gyvenamojo namo Girelės g. 49:

	
Darbų aprašymas
	
Mato vnt
	
Kiekis

	1.
	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas 
	m
	96,00

	2.
	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	90,00

	3.
	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas
	 m²
	230,00

	4.
	Statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant ekskavatoriumi ir išvežimas iki 10 km atstumu
	t
	75

	5.
	Lovio II grupės grunte kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje
	m³
	33,00

	6.
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės
	 m²
	230,00

	7.
	Lovio dugno I-II grupės grunto sutankinimas elektropluktuvais (vibroplokšte) tankinant į tą pačią vietą 6 kartus
	 100 m²
	2,300

	8.
	Kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo
	100 m
	0,800

	9.
	Lenktų kelio bortų R3 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo
	100 m
	0,070

	10.
	Lenktų kelio bortų R5 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo
	100 m
	0,090

	11.
	Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo
	100 m
	0,90

	12.
	Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio papildymas iki h-20 cm
	m³
	46,00

	13.
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš atsijų
	100 m²
	2,300

	14.
	Grindinio įrengimas iš betoninių plytelių 300x300 mm h-6 cm rankiniu būdu, užpildant siūles akmens atsijomis
	100 m²
	2,300

	15.
	10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu
	100 m²
	0,20

	16.
	Plytelių pjaustymas diskiniu pjūklu
	m
	52,00

	17.
	Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas
	vnt.
	5,00
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