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1. [bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – UAB Kauno butų ūkis, juridinio asmens kodas 132532496, Chemijos g. 18, Kaunas, Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. 
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929]2. Pirkimo objektas
Perkančioji organizacija numato įsigyti:
2.1. Pirkimo objekto I dalis:  Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.1.1.  Pirkimo  I dalies vertė – iki 51171 EUR be PVM: 
2.1.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 30728 EUR be PVM 
2.1.1.2.  Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 20443 EUR be PVM. 
2.2.  Pirkimo objekto II dalis:  Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.2.1.  Pirkimo II dalies vertė – iki 22376 EUR be PVM  
2.2.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 21139 EUR be PVM 
2.2.1.2.  Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 1237 EUR be PVM. 

2.3.  Pirkimo objekto III dalis:  Daugiabučio gyvenamojo namo Stoties g. 18, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.3.1.  Pirkimo III dalies vertė – iki 50092 EUR be PVM 
2.3.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo Stoties g. 18, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 23943 EUR be PVM 
2.3.1.2.  Daugiabučio gyvenamojo namo Stoties g. 18, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 26149 EUR be PVM. 
2.4.  Pirkimo IV dalis:  Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.4.1.  Pirkimo IV dalies vertė – iki 47086 EUR be PVM  
2.4.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 25375 EUR be PVM 
2.4.1.2.  Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 21711 EUR be PVM. 
2.5.  Pirkimo V dalis:  Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.5.1.   Pirkimo  V dalies vertė – iki 43133 EUR be PVM: 
2.5.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 11035 EUR be PVM 
2.5.1.2. Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 32098 EUR be PVM. 

2.6. Pirkimo VI dalis: Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.6.1.  Pirkimo  VI dalies vertė – iki 20863 EUR be PVM: 
2.6.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 15033 EUR be PVM
2.6.1.2.  Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 5829 EUR be PVM. 
2.7. Pirkimo VII dalis:  Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
2.7.1.  Pirkimo  vertė – iki 156930 EUR be PVM: 
2.7.1.1.  Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ – iki 15303 EUR be PVM 
2.7.1.2. Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas – iki 141627 EUR be PVM. 
2.8.  Pirkimas skaidomas.
2.9. Darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Darbai aktuojami pagal atliktų darbų aktą.
2.10.  Darbų rezultatui suteikiama penkių metų garantija. Paslėptiems darbams – 20 metų.

2.11.  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.12.  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros, Tačiau Tiekėjams pateikus prašymą, gali būti organizuojamas patekimas į daugiabučio namo palėpę.
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede. 
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede. 
[bookmark: _Toc126333932]5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. Netaikoma
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šiose sąlygose pateiktą formą ir papildomai privaloma pateikti Išsamus pasiūlymą (sąmata) pagal projekte nurodytas pozicijas;
6.2.Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.2. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
6.3. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.4. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc126333934]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo. Jei Dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, pareikalavus, turės sumokėti 10 proc. Dalyvio Galutinio Pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Pasiūlymo kainos EUR be PVM. 

8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc126333935][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]Pasiūlymų vertinimas
[bookmark: _Hlk91157291]9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų  priede. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: [Spec. Sąlygų 6.1. p.]. 
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. 
11. [bookmark: _Toc126333938]Kitos sąlygos
11.1. Jeigu po Tiekėjo pateikto pranešimo apie darbų (ar jų etapo) užbaigimą, atlikus darbų apžiūrą nustatomi defektai ar neatitikimai, dėl kurių darbai negali būti priimti, ir Tiekėjas privalo juos pašalinti, pakartotinė darbų apžiūra, atlikta po defektų šalinimo, laikoma papildoma paslauga, už kurią Tiekėjui taikomas 50 (penkiasdešimt) eurų + PVM dydžio mokestis už kiekvieną tokį atvykimą. Šis mokestis taikomas kiekvieną kartą, kai dėl Tiekėjo kaltės darbai negali būti priimti iš pirmo karto.
11.2.  Tiekėjas atsako už viso konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ir praleidimais.
11.3. Rangovas privalo užtikrinti, jog būtų pranešama apie remonto pradžią, pabaigą, pateikiamos privalomos deklaracijos. Užsakovui taip pat pateikiamos medžiagų deklaracijos.
11.4. Darbus rangovas privalo pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant nepalankioms oro sąlygoms, Rangovas įsipareigoja raštiškai kreiptis į Užsakovą nurodant darbų stabdymo priežastis bei laikotarpius. 
11.5. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: 10 procentų pasiūlymo kainos su PVM vertės;. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos;  
11.6. Rangovas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją, kuri patvirtintų jog Rangovas yra apdraudęs savo veiklą civiline atsakomybe už padarytą žalą, į kurią įeina žalos atlyginimas už turtui ir asmeniui padarytą žalą. 
11.7. Rangovas užtikrina, kad darbuotojai turėtų skaidriai dirbančiojo ID ir pareikalavus pateiktų Užsakovui ar kitoms institucijoms tikrinimui.
12. Kadangi darbai atliekami su valstybės parama, po Darbų atlikimo Perkančioji organizacija teiks mokėjimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai pasirenkant sąskaitų apmokėjimo metodą. Darbų atlikimas įforminamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu, Perkančiajai organizacijai pateikiant šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atliktų darbų atitikimą šilumos tiekėjo projektavimo sąlygų reikalavimams, suderintiems su šilumos tiekėju, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą. 30 proc. sutarties sumos bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. Po darbų atlikimo Perkančioji organizacija Aplinkos projektų agentūrai teiks mokėjimo prašymą pasirenkant sąskaitų apmokėjimo būdą, kai deklaruojamos patirtos, bet dar neapmokėtos išlaidos. Likusi (70 proc.) sutarties suma bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą Aplinkos projektų valdymo agentūrai patvirtinus mokėjimo prašymą bei pervedus paramą Perkančiajai organizacijai.
13. Sistemos paleidimo ir administravimo mokestis: Darbų atlikimo pabaigoje, prieš priimant darbus ir paleidžiant sistemas į eksploataciją, rangovas privalo užtikrinti visų įrengtų sistemų tinkamą veikimą, atlikti reikalingus bandymus, parengti ir pateikti visą privalomą dokumentaciją, bei dalyvauti priėmimo–perdavimo procese. Už šių veiklų koordinavimą ir administravimą užsakovas taiko sistemos paleidimo ir administravimo mokestį, kuris apima: 
-Vykdomų ir  atliktų darbų techninės kokybės priežiūrą ir tikrinimą;
-Sistemos paleidimo priežiūrą;
-Defektų fiksavimą ir jų šalinimo kontrolę,
-Derinimą su techniniu prižiūrėtoju, projektuotoju ar kitomis suinteresuotomis šalimis (kai taikoma),
-dokumentacijos vertinimą ir sprendimų priėmimą dėl sistemos priėmimo.
Šio mokesčio dydis yra 1500 EUR be PVM, ir jis privalo būti padengtas Rangovo lėšomis prieš pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą. Mokestis nėra įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą ir turi būti apmokėtas atskirai.

13.1.1. Avansiniai mokėjimai neatliekami.
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[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	12 dienų nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	3. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	5. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	6. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	7. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	8. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	9. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

	

	10. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	11. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	12. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos.
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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Papildomai žiūrėti pridėtus projektus

I DALIS

[bookmark: _Hlk188997700]Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

1.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Pramonės pr. 1, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 25_0332-TDP.
2. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Pramonės pr. 1, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 25_0332A-TDP.


3. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
3.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
3.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
3.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
3.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
3.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
3.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
3.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
3.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
3.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
3.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
3.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
3.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
3.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
3.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
3.2.15. mėnesiais;
3.2.16. metais;
3.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
3.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
3.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
3.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
3.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
3.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
3.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
3.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
3.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
3.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
3.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
3.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
3.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
3.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
3.2.31. Elektroniniu paštu.
3.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
3.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
3.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
3.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
3.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
3.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
3.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
3.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
3.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
3.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
3.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
3.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
3.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
3.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
3.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
3.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
3.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.1. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.2. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.3. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.4. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.5. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.6. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.7. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.8. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.9. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.10. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.11. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.12. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.13. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.14. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.15. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.16. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.17. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.18. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.19. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.20. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.21. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.22. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.23. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II DALIS

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

4.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu K. Donelaičio g. 71, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 25_0337-TDP.
5. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu K. Donelaičio g. 71, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 25_0337A-TDP.


6. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
6.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
6.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
6.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
6.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
6.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
6.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
6.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
6.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
6.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
6.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
6.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
6.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
6.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
6.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
6.2.15. mėnesiais;
6.2.16. metais;
6.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
6.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
6.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
6.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
6.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
6.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
6.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
6.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
6.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
6.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
6.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
6.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
6.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
6.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
6.2.31. Elektroniniu paštu.
6.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
6.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
6.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
6.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
6.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
6.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
6.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
6.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
6.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
6.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
6.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
6.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
6.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
6.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
6.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
6.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
6.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.24. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.25. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.26. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.27. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.28. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.29. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.30. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.31. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.32. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.33. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.34. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.35. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.36. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.37. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.38. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.39. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.40. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.41. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.42. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.43. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.44. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.45. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.46. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
III DALIS

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo Stoties g. 18, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

7.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Stoties g. 18, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 25_0333-TDP.
8. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Stoties g. 18, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 25_0333A-TDP.


9. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
9.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
9.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
9.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
9.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
9.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
9.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
9.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
9.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
9.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
9.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
9.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
9.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
9.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
9.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
9.2.15. mėnesiais;
9.2.16. metais;
9.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
9.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
9.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
9.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
9.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
9.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
9.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
9.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
9.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
9.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
9.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
9.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
9.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
9.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
9.2.31. Elektroniniu paštu.
9.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
9.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
9.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
9.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
9.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
9.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
9.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
9.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
9.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
9.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
9.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
9.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
9.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
9.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
9.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
9.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
9.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.47. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.48. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.49. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.50. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.51. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.52. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.53. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.54. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.55. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.56. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.57. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.58. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.59. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.60. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.61. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.62. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.63. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.64. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.65. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.66. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.67. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.68. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.69. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
IV DALIS

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

10.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu R. Kalantos g. 123, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 25_0335-TDP.
11. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu R. Kalantos g. 123, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 25_0335A-TDP.


12. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
12.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
12.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
12.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
12.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
12.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
12.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
12.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
12.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
12.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
12.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
12.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
12.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
12.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
12.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
12.2.15. mėnesiais;
12.2.16. metais;
12.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
12.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
12.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
12.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
12.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
12.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
12.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
12.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
12.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
12.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
12.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
12.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
12.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
12.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
12.2.31. Elektroniniu paštu.
12.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
12.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
12.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
12.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
12.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
12.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
12.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
12.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
12.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
12.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
12.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
12.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
12.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
12.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
12.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
12.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
12.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.70. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.71. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.72. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.73. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.74. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.75. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.76. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.77. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.78. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.79. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.80. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.81. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.82. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.83. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.84. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.85. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.86. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.87. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.88. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.89. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.90. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.91. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.92. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
V DALIS

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

13.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 25_0336-TDP.
14. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 25_0336A-TDP.


15. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
15.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
15.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
15.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
15.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
15.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
15.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
15.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
15.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
15.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
15.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
15.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
15.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
15.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
15.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
15.2.15. mėnesiais;
15.2.16. metais;
15.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
15.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
15.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
15.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
15.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
15.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
15.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
15.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
15.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
15.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
15.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
15.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
15.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
15.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
15.2.31. Elektroniniu paštu.
15.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
15.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
15.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
15.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
15.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
15.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
15.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
15.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
15.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
15.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
15.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
15.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
15.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
15.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
15.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
15.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
15.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.93. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.94. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.95. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.96. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.97. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.98. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.99. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.100. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.101. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.102. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.103. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.104. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.105. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.106. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.107. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.108. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.109. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.110. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.111. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.112. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.113. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.114. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.115. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VI DALIS

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos bei karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

16.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Kurpių g. 15, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 24_1224-TDP.
17. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Kurpių g. 15, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 24_1224A-TDP.


18. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
18.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
18.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
18.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
18.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
18.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
18.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
18.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
18.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
18.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
18.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
18.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
18.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
18.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
18.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
18.2.15. mėnesiais;
18.2.16. metais;
18.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
18.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
18.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
18.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
18.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
18.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
18.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
18.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
18.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
18.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
18.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
18.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
18.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
18.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
18.2.31. Elektroniniu paštu.
18.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
18.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
18.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
18.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
18.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
18.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
18.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
18.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
18.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
18.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
18.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
18.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
18.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
18.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
18.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
18.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
18.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.116. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.117. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.118. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.119. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.120. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.121. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.122. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.123. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.124. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.125. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.126. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.127. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.128. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.129. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.130. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.131. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.132. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.133. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.134. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.135. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.136. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.137. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.138. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VII DALIS

Pirkimo objektas – Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos)
Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius. Įrengus Sistemą, Rangovas įsipareigoja 24 mėn. teikti Sistemos aptarnavimo paslaugas.
Rangovas darbus privalo atlikti kokybiškai, laikytis galiojančių tokių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų reikalavimų, savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atlikdamas darbus turi užtikrinti, kad būtų vykdomi higienos ir darbų saugos, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimai ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesai;

19.  REIKALAVIMAI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PUNKTUI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šilumos ir karšto vandens punkto techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Girmuonio g. 5, Kaunas šilumos punkto paprastojo remonto projekte Nr. 25_0338-TDP.
20. REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMAI

Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir įrangą su geresnėmis techninėmis charakteristikomis.

Šildymo sistemos techninės specifikacijos pateikiamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Girmuonio g. 5, Kaunas šildymo sistemos paprastojo remonto projekte Nr. 25_0338A-TDP.


21. REIKALAVIMAI PASTATŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PALAIKYMUI, REIKALINGA ĮRANGA IR FUNKCIONALUMAS

Pastatų administravimo informacinės sistemos paskirtis
1. Pastato šildymui naudojamos šiluminės energijos vartojimo valdymas ir vartojimo optimizavimas (pagal lauko ir vidaus oro temperatūras, pagal pastato, jo šildymo sistemos tipą ir t.t.).
2. Pastato inžinerinių sistemų procesų monitoringas, jų parametrų analizė (vidaus oro temperatūros, tiekiamo šilumnešio temperatūros ir t.t.) ir informacijos apie šiuos procesus kaupimas.
3. Avarijų prevencija pastato šildymo sistemoje.
4. Pastato energetinio efektyvumo didinimas, apjungiant šilumos punkte sumontuotų daviklių ir patalpų temperatūros jutiklių fiksuojamus rodmenis, taip pat energetinių resursų apskaitą į bendrą vieningą sistemą. 
5. Sukurta infrastruktūra užtikrina sąlygas, atitinkančias higienos normas. Pastato modernizavimo darbai užtikrina atitikimą šiuolaikiniams STR reikalavimams, padidina energijos vartojimo efektyvumą, sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus kiekius.
5.1. Numatomam pastato parametrų monitoravimo su valdymu įrengimui ir jos tinkamam aptarnavimo paslaugoms užtikrinti būtinas šilumos punkto bei šildymo sistemos atnaujinimas. 
6. Įvairių Sistemos duomenų, informacijos ir ataskaitų Sistemos vartotojui (UAB „Kauno butų ūkis“) prieinamumo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas pagal iš anksto priskirtas naudojimosi teises ir sukurtus modulių rinkinius.

Tiekėjas turi turėti serverinę įrangą, kuri atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:
21.2.1. Serverio procesorius su 4 priskirtais branduoliais 12 GB operatyvine atmintimi, 160GB veidrodinio tipo kietųjų diskų masyvu (RAID 1);
21.2.2. Operacinė sistema: Windows Server 2008 arba Windows Server 2012 x64 standard edition; 
21.2.3. Duomenų bazių sistema: Microsoft SQL server 2012; 
21.2.4. Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS).
21.2.5. Įrengta Sistema turi būti suprogramuota taip, kad atliktų šiuos funkcionalumo reikalavimus:
21.2.6. Apibendrintų informaciją apie visus pastato šildymo pagrindinių parametrų rodiklius (patalpų temperatūros, šilumnešio temperatūriniai parametrai, darbo režimai ir pan.);
21.2.7. Darbo režimo parametrų ir atostogų grafikų formavimas pasirinktai pastatų grupei;
21.2.8. Kiekvieno objekto šilumos ruošimo technologinė schemos formavimas su informaciniais bei valdymo parametrais;
21.2.9. Kiekvieno objekto temperatūrinių parametrų analizės lentelės formavimas už pasirinktą periodą;
21.2.10. kiekvieno objekto paros darbo grafiko formavimas  atskirai kiekvienai savaitės dienai ir ne mažiau kaip 3 žymos kiekvienai dienai;
21.2.11. Kiekvieno objekto atostogų tvarkaraščio formavimas  (ne mažiau 9 periodų).
21.2.12. Pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, kWh/kv.m.
21.2.13. pastato šiluminės energijos suvartojimo nustatymas kvadratiniam metrui, įvertinus dienolaipsnius, Wh/(kv.m. *DL) (DL-dienolaipsniai).
21.2.14. Techninių galimybių palyginimas - skirtingų, pasirinktų objektų šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui tokiais pjūviais:
21.2.15. mėnesiais;
21.2.16. metais;
21.2.17. už tam tikrą pasirinktą periodą.
21.2.18. Techninių galimybių palyginimas - pasirinkto objekto ir objektų grupės šiluminės energijos suvartojimas kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui tokiais pjūviais:
21.2.19. Dienomis už pasirinktą periodą – (pagal nutylėjimą už paskutines 7 dienas).
21.2.20. Mėnesiais, lyginant norimą mėnesį su ne mažiau 2 laisvai pasirinktais mėnesiais.
21.2.21. Metais, lyginant norimus metus su prieš tai buvusiais metais.
21.2.22. Už pasirinktą periodą, lyginant pasirinktą periodą su kitu pasirinktu periodu.
21.2.23. Informacijos pateikimo forma – grafikai ir lentelės.
21.2.24. Galimybė lenteles eksportuoti į Excel tipo failus ir atspausdinti.
21.2.25. Apibendrintos informacijos formavimas apie visos eksploatuojamos (nuskaitomos) įrangos funkcionalumo ir ryšio sutrikimus ir kitaip su įrangos eksploataciją susijusios informacijos;
21.2.26. Detalizuotos informacijos formavimas apie pasirinktą konkretų įrenginį ar objektą;
21.2.27. Technologinio pobūdžio kintančių laike procesų, kurie turi įvykių scenarijų formavimo funkcijas, kurių pagalba iš atskirų parametrų loginių ir matematinių funkcijų bei užduotos laiko dedamosios sudaromas konkretaus įvykio scenarijus, formavimas Įvykiai pagal savo kategorijas skirstomi į: avarinius, įspėjamuosius, informacinius, priminimus;
21.2.28. Pagal kiekvieną įvykį sukuriamas pranešimas, kuris priskiriamas atskiram vartotojui arba jų grupei bei pateikiamas atitinkama forma:
21.2.29. WEB puslapyje pranešimų skiltyje;
21.2.30. WEB puslapyje spalviniu atitinkamo objekto pažymėjimu;
21.2.31. Elektroniniu paštu.
21.2.32. Sistema turi automatiškai formuoti pranešimus, jeigu:
21.2.33. Nuokrypis nuo užduotos reikšmės yra didesnis nei 5 °C  laipsnių, 
21.2.34. Sustojo šildymo siurblys arba sutriko jo darbas.
21.2.35. WEB puslapyje turi būti informacinė skiltis, kurioje pateikiama apibendrinta ir surūšiuota informacija apie visus nepatvirtintus įvykius,  susijusius su visais vartotojui priskirtais objektai.
21.2.36. Ataskaitų suformavimas ir užfiksavimas.
21.2.37. Pasirinkto periodo objekto šilumos suvartojimo ataskaitos suformavimas.
21.2.38. Pasirinkto apskaitos prietaiso parodymų ataskaitos suformavimas.
21.2.39. Pasirinkto apskaitos prietaiso parametrų kitimo ataskaitos suformavimas.
21.2.40. Šilumos ruošimo ir pastato temperatūrų kitimo ataskaitos suformavimas.
21.2.41. Pastato šilumos suvartojimo vienam kvadratiniai metrui ataskaitos už pasirinktą periodą suformavimas.
21.2.42. Pastato šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui vienam dienolaipsniui už pasirinktą periodą suformavimas.
21.2.43. Palyginamosios ataskaitos skirtingų objektų šilumos suvartojimo palyginimui už pasirinktą periodą suformavimas.
21.2.44. Duomenų masyvų, skirtų aukštesnio lygio sistemoms, suformavimas (Billing export).
21.2.45. visi sistemos moduliai turi turėti filtrus, leisiančius juos surūšiuoti pagal pastatą, šiluminį punktą, šiluminį kontūrą ar panašiai;
21.2.46. Visos sistemos lentelės rūšiuojamos pagal pasirinktą lentelės stulpelį;
21.2.47. Visoje sistemoje išlaikyta tokia hierarchija: pastatas, punktas, kontūras, kt.;
21.2.48. Sistemoje objektų būsena, gedimai ir kita informacija turi būti pateikiami žemėlapyje, atvaizduojant objekto geografinę poziciją ir žymeklio spalvomis indikuojant apie avarijas ar nukrypimus nuo normų.

4. REIKALAVIMAI SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGAI
4.139. Tiekėjas privalo turėti 24 mėn. ryšio planą duomenų nuskaitymui.
4.140. Turi būti teikiamos tokios aptarnavimo ir palaikymo paslaugos naudojant Sistemą:
4.141. nuolatinė pastato telemetrinės sistemos įrangos darbo kontrolė ir sutrikimų indentifikavimas bei jų šalinimas;
4.142. atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir realų pastato panaudojimą per parą bei savaitę, optimalių pastato šildymo parametrų nustatymas, konfigūravimas ir jų palaikymas; 
4.143. pastato šildymo komforto ir ekonomijos periodų vykdymo kasdieninė kontrolė, nukrypimų indentifikavimas bei nuotolinis koregavimas; 
4.144. pastovi pastato šildymo sistemos darbinių parametrų analizės vertinimas, siekiant optimizuoti veikimo algoritmą ir padidinti pastato energetinį efektyvumą;
4.145. pastato šildymo sistemos veikimo kontrolė ir nuotolinis valdymas;
4.146. kontrolinių duomenų apie pastato šildymo sistemos veikimą per parą kaupimas ir saugojimas ne mažiau 12 mėnesių;
4.147. atsiradus šildymo sistemos gedimui ar avarinėms situacijoms, kurių neįmanoma pašalinti nuotolinių būdu, per 24 val. informuoti šildymo sistemą eksploatuojančius asmenis, pagal Perkančiosios organizacijos oficialiai pateiktus kontaktinius duomenis;
4.148. perkančiajai organizacijai turi būti suteikta prieiga stebėjimui informacijos, nurodytos sistemos reikalavimuose, su prisijungimu internetu. Visa informaciją vartotojui turi būti patogiai pateikiama pradiniame sistemos lange arba lengvai pasiekiama iš to paties lango;
4.149. informacijos administravimas ir teikimas Perkančiajai organizacijai:
4.150. einamojo ir paskutinio mėnesio informacijos apie sunaudotus energetinius resursus pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais kiekvienam objektui individualiai;
4.151. bendros einamojo mėnesio sunaudotų energetinių resursų informacijos pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais;
4.152. einamojo ir paskutinio mėnesio sunaudotų energetinių resursų kaštų palyginimas, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.153. einamųjų metų sunaudotų energetinių resursų kaštų istorija, išskaidant atskiromis dedamosiomis (šiluma, vanduo, elektra);
4.154. objektų palyginimas tarpusavyje, vertinant už paskutinį mėnesį sunaudotus energetinius resursus, kiek piniginių vienetų tenka vieno objekto kvadratiniam metrui išlaikyti;
4.155. einamųjų metų istorija ir energetinių resursų vartojimo pokyčių analizė;
4.156. ataskaitų formavimas ir pateikimas numatytais periodais (metais, mėnesiais, dienomis);
4.157. Objektų energetinio efektyvumo vertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.
4.158. Individualaus objekto apibendrintos informacijos pateikimas ir analizė; 
4.159. Einamojo ir paskutinio mėnesių kiekvienos dienos informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.160. Einamųjų ir paskutinių metų kiekvieno mėnesio informacijos apie sunaudotų energetinių resursų pateikimas energetiniais ir piniginiais vienetais.
4.161. Individualaus objekto energetinio efektyvumo įvertinimas pagal surenkamą informaciją apie resursų suvartojimą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI REKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

5.1. Rangovas, atlikdamas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privalo savo jėgomis vykdyti remonto darbų metu būtinas organizacines funkcijas, apimančias patekimą į privačių rūsių patalpas, informacinių pranešimų tinkamą pateikimą butų / patalpų savininkams apie trikdžius naudotis šildymo ir karšto vandens sistema ir kt.
5.2. Rangovas, atlikęs šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą (modernizavimą) privalo Užsakovui pateikti šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atnaujinto šilumos punkto bei šildymo sistemos tinkamumą eksploatuoti (atitikimą šilumos tiekėjo išduotoms projektavimo sąlygoms) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą ;
5.3. Pasirašant atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą Rangovas privalo pateikti pažymą apie susidariusių atliekų (tame tarpe ir atliekų, turinčių asbesto) utilizavimą.


Mes patvirtiname, kad mūsų siūloma įranga atitinka visus aukščiau nurodytus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. 
Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.
Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pasiūlyme pateiktos įrangos techninės specifikacijos duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.
    
  2025 m………………… mėn…..d.
      ______________________________________             A.V.
         (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)         
 






















[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc126333941]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus :
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


	2. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	3. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	4. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	6. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3


	7. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	8. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	9. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose


	10. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 



Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
__________

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc126333942]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 


2

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai

	1. 
	Teisė verstis veikla

	1.1 
	Tiekėjas turi teisę užsiimti būtina sutarties įvykdymui, veikla
	VĮ Registrų centro išduotas LR juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. 


	1.2.
	Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka
	Tiekėjo įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos

	2. 
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas

	2.1. 
	Tiekėjas per pastaruosius 2 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 2 metus) turi būti įvykdęs arba vykdyti bent vieną ar daugiau sutarčių, kurių  objektas – šilumos punktų ir šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 150 000 Eur su PVM.  


	1) Per pastaruosius 2 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 2 metus) įvykdytų/vykdomų sutarčių, kurių objektas -  šilumos punktų ir šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, sąrašas (elektronine forma).
Sąraše nurodomas suteiktų paslaugų pavadinimas, įvykdytų/vykdomų sutarčių (sutarties dalies) vertė per nurodytą laikotarpį, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo ir diena), užsakovo identifikavimo duomenys. Jame turi būti bent viena atitinkama įvykdyta/vykdoma sutartis.  
2) Užsakovų atsiliepimai apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodytas suteiktų paslaugų pavadinimas, įvykdytų/vykdomų sutarčių (sutarties dalies) vertė per nurodytą laikotarpį, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo ir diena), be to, ar jos buvo tinkamai suteiktos. Pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos.
Užsakovų atsiliepimuose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo dokumentų priede pateikta informacija.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos

	3. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	3.1. 
	Tiekėjas turi teisę atlikti statinio šildymo inžinerinių sistemų  (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) ir elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbus.
	LR aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą įmonės kvalifikacijos atestatas, suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, suteikiantį teisę atlikti  atitinkamus darbus ar atitinkamas užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas;

	3.2. 
	Tiekėjas turi teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus (išskyrus oro ir oro kabelių linijas).



	Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įrengimo  darbus (išskyrus oro ir oro kabelių linijas).
Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 
Jeigu tai kitos šalies tiekėjas – jis turi pateikti šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų dokumentus, liudijančius tiekėjo teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga statybos veikla.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*

	3.3. 
	Tiekėjas turi teisę atlikti šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbus.

	Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teisę verstis šilumos įrenginių ir turbinų įrengimo darbais.
Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 
Jeigu tai kitos šalies tiekėjas – jis turi pateikti šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų dokumentus, liudijančius tiekėjo teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga statybos veikla.
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*

	3.4. 
	Tiekėjo vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų, kvalifikacija.
Tiekėjas privalo turėti:
1) ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,  inžineriniai tinklai (šilumos), suteikta teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo, statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimo darbus.
Pastabos:  Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos.

	Pateikiama:
 LR aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotus ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti atitinkamas pareigas, ar atitinkamas užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas;
Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*

	4.
	Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:

	4.1
	Tiekėjas perkamų paslaugų vykdymui taiko aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemones - LST EN ISO 14001. 
(Reikalavimą turi atitikti tiekėjai, teikiantys pasiūlymą).

	Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas. Dokumentai turi galioti ne trumpiau kaip nuo pasiūlymo pateikimo termino ir galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalo pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti patvirtintą kopiją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti sutartį su tiekėju, jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas.

	4.2
	Tiekėjas perkamų paslaugų vykdymui taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones - LST EN ISO 9001.
(Reikalavimą turi atitikti tiekėjai, teikiantys pasiūlymą).
	Nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas. Dokumentai turi galioti ne trumpiau kaip nuo pasiūlymo pateikimo termino ir galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalo pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti patvirtintą kopiją perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti sutartį su tiekėju, jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. 

	4.3
	Tiekėjas turi nuosavybės teise turėti arba nuomotis (ar kitais pagrindais naudoti) programinę įrangą, skirtą pastatų administravimui  (šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų priežiūrai) atlikti.

	- Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi nuosavybės teise arba nuomosis (ar kitais pagrindais naudos) reikiamą programinę įrangą.
- Programinės įrangos techninių galimybių aprašymas.
- Jeigu programinę įrangą numatoma nuomotis ar naudoti kitais pagrindais, būtina nurodyti reikiamą programinę įrangą suteiksiantį asmenį bei pateikti ketinimų protokolus ar preliminarias nuomos, panaudos sutartis ar kitokias sutartis, patvirtinančias tiekėjo teisę programinę įrangą naudoti kita teisėta forma.
Partneriui ar subrangovui taikoma tik ta apimtimi, kiek reikia atitinkamoms užduotims pagal pirkimo sutartį įvykdyti.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje.*



Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1.Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų statybos darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401)    „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 10 punkto visus šiuos reikalavimus:
[bookmark: part_33e7c169efa3469bb3fbd07430741947]1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
[bookmark: part_bf646b5def314c43954a3d0e0b880ac4]2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
[bookmark: part_4f09a2613de44fd1832052d5ec1dedea]3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;
[bookmark: part_7abd5c50b3ec400d87c599422b297e54]4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

	· Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.



__________


[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc126333943]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
I DALIS
Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	2. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Pramonės pr. 1, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
II DALIS

Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	2. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo K. Donelaičio g. 71, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	




Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
III DALIS

Daugiabučio gyvenamojo namo m. Stoties g. 18, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Stoties g. 18, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	2. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Stoties g. 18, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	



Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
IV DALIS

Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	2. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo R. Kalantos g. 123, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	



Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
V DALIS
Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	3. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	4. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo A. Mickevičiaus g. 41, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
VI DALIS

Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šilumos ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	3. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos ir karšto vandens punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	4. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Kurpių g. 15, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	




Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Kauno butų ūkiui
PASIŪLYMAS
VII DALIS
Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
(Data)
 (Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis, ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.
Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

	Eilės Nr.
	Darbai
	Kaina EUR  be PVM


	1. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šilumos punkto atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima punkto remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“
	

	2. 
	Daugiabučio gyvenamojo namo Girmuonio g. 5, Kaunas šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektą, sistemos paleidimas
	

	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	PVM:
	

	Bendra pasiūlymo kaina kartu su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________               _____ EUR.          
(suma žodžiais) 

Į šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ________________________  EUR .
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pastaba: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- Nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo jėga, medžiagos, visos tiekėjo patiriamos išlaidos.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	
Pasiūlymas galioja 90 dienų.


	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc126333945]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

10. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:	
10.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
10.2. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;	
10.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų  „Pašalinimo pagrindai“ nustatytus reikalavimus arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;	
10.4. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų „Kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jei taikoma), arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;	
10.5. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
10.6.  pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina;	
10.7. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;	
10.8.  pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;	
10.9.  tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;	
10.10. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;	
10.11.  tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pateikti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą;
10.12.  tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
10.13.  tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
11. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.	
12. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos įpareigojimų.
 
__________

[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283][bookmark: _Toc126333948]Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

RANGOS SUTARTIS
2025 m.      Nr. 

UAB Kauno butų ūkis (toliau – Užsakovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, vadovaujantis CVP IS pirkimu Nr. ir 
_______________________ (toliau – Rangovas), atstovaujama ________________________, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos norminiais aktais ir atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, sudarė šią sutartį (toliau sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Daugiabučio gyvenamojo namo _______________________ Kaunas Kaunas šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas (modernizavimas), kuris apima šilumos, karšto vandens punkto, šildymo sistemos remontą pagal paprastojo remonto projektus, sistemos paleidimas, derinimas  ir įjungimas į UAB Kauno butų ūkio turimą „Pastatų administravimo informacinę sistemą“ (toliau – Darbai) ir sistemos priežiūros palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos) (toliau – Paslaugos)

II. SUTARTIES KAINA
2.1. Sutarties kaina yra ______________ EUR (___________________________) su PVM.  
2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I dalyje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios, sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais, išlaidos.
2.3. Darbai aktuojami pagal atliktų darbų aktą.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Visus sutartyje numatytus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per 60  kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.2. Darbus rangovas privalo pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei kita išpildomoji dokumentacija, privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
3.4. Atlikti darbai perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą. 

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI
4.1. Atsiskaitymo už darbus pagrindas sąskaita ir atliktų darbų aktas. Gali būti atliekami tarpiniai darbų aktavimai.
4.2. Rangovas, atlikęs sutartyje numatytus darbus pateikia Užsakovui sąskaitą ir atliktų darbų aktą. 
4.3. Atliktų darbų aktai pristatomi el. paštu info@kbu.lt .
4.4. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Dokumentai laikomi gautais, kai yra žymą apie jų priėmimą.
4.5. Darbai atliekami su valstybės skiriama parama, todėl po Darbų atlikimo Užsakovas teiks mokėjimo prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai pasirenkant sąskaitų apmokėjimo metodą. Darbų atlikimas įforminamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu, Užsakovui pateikiant šilumos tiekėjo išduotą pažymą apie atliktų darbų atitikimą šilumos tiekėjo projektavimo sąlygų reikalavimams, suderintiems su šilumos tiekėju, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių būklės patikrinimo dokumentą. 30 proc. sutarties sumos bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. Po darbų atlikimo Užsakovas Aplinkos projektų agentūrai teiks mokėjimo prašymą pasirenkant sąskaitų apmokėjimo būdą, kai deklaruojamos patirtos, bet dar neapmokėtos išlaidos. Likusi (70 proc.) sutarties suma bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą Aplinkos projektų valdymo agentūrai patvirtinus mokėjimo prašymą bei pervedus paramą Užsakovui.
4.6. Avansiniai mokėjimai neatliekami.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. perduoti Rangovui darbų atlikimo vietą;
5.1.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir už juos atsiskaityti;
5.1.3. Rangovui pareikalavus, pateikti turimą informaciją, reikalingą Rangovo darbuotojų supažindinimui su esančiais ir galimais pavojais, rizikos veiksniais darbų atlikimo vietoje;
5.1.4. priimti pagal sutartį atliktą Rangovo darbą, apžiūrėti jį ir, pastebėjus jame nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie juos Rangovui, ir nustatyti terminą darbų trūkumams pašalinti.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: 10 procentų pasiūlymo kainos su PVM vertės;. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. 
5.2.2. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją, kuri patvirtintų jog Rangovas yra apdraudęs savo veiklą civiline atsakomybe už padarytą žalą, į kurią įeina žalos atlyginimas už turtui ir asmeniui padarytą žalą. 
5.2.3. darbus atlikti pats; darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, naudodamas naujas ir kokybiškas medžiagas.  
5.2.4. visą sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;
5.2.5. visus darbus atlikti sutartais ir sutartyje įtvirtintais terminais; Stabdant darbus dėl netinkamų oro sąlygų nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą.
5.2.6. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus atlikimo vietoje, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;
5.2.7. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą, reikalavimų, instruktuoti savo darbuotojus bei teikti jiems informaciją apie esamus ar galimus rizikos veiksnius atliekant sutartyje numatytus darbus;
5.2.8. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja sutarties sąlygoms ir  normatyviniams dokumentams;
5.2.9. per 5 kalendorines dienas neatlygintinai pašalinti darbų priėmimo metu išryškėjusius remonto darbų trūkumus. 
5.2.10. užtikrinti visų įrengtų sistemų tinkamą veikimą, atlikti reikalingus bandymus, parengti ir pateikti visą privalomą dokumentaciją, bei dalyvauti priėmimo–perdavimo procese. Už šių veiklų koordinavimą ir administravimą Užsakovas taiko sistemos paleidimo ir administravimo mokestį - 1500 EUR be PVM, kuris privalo būti padengtas Rangovo lėšomis prieš pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, kuris apima: Vykdomų ir  atliktų darbų techninės kokybės priežiūrą ir tikrinimą; sistemos paleidimo priežiūrą; Defektų fiksavimą ir jų šalinimo kontrolę; Derinimą su techniniu prižiūrėtoju, projektuotoju ar kitomis suinteresuotomis šalimis (kai taikoma); dokumentacijos vertinimą ir sprendimų priėmimą dėl sistemos priėmimo. 

VI. KONFIDENCIALUMO PAREIGA
6.1. Jeigu viena šalis suteikia kitai šaliai konfidencialią informaciją, tai šalis, sužinojusi ir gavusi tokią informaciją privalo jos neatskleisti ar nenaudoti savo tikslams. Jeigu šalis šią pareigą pažeidžia, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytą žalą. 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖ
7.1. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius. 
7.2. Užsakovo turtinė atsakomybė:
7.2.1. Užsakovas, šioje sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su rangovu, moka Rangovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.
7.3. Rangovo turtinė atsakomybė:
7.3.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:
7.3.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;
7.3.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;
7.3.2. Rangovas, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% sutartyje numatytos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną.
7.3.3. jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą;
7.3.4. jei Sutartis nutraukiame dėl Rangovo kaltės, Rangovas neatlieka visų Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę.
7.3.5. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą. 
7.3.6. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų veiksmų ar jų įtakoje.

VIII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS
8.1. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų garantinis laikas. 10 metų – esant statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptiems defektams. Darbų garantinis terminas prasideda nuo jų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.  
8.2. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultatų sudėtinėms dalims. 
8.3. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį. 
8.4. Užsakovas, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos atlikus, tiek vėliau.
8.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti. 
8.6. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką. 
IX. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
9.1. Sutarties šalys atleidžiamos už dalinį arba visišką šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei sutartis nebuvo vykdoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis, t.y. dėl priežasčių, kurių šalys negalėjo numatyti (gaisrai, potvyniai, žemės drebėjimai, karo veiksmai, blokada, eksporto arba importo draudimas, įstatymų esminiai pakeitimai, šalies Vyriausybės veiksmai ir nutarimai ir kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką sutarties vykdymui. Šiuo atveju sutartis pratęsiama minėtų aplinkybių veikimo laikui. 
9.2. Šalis, kuri neturi galimybių įvykdyti sutartyje priimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, kuo skubiau turi raštiškai pranešti kitai šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, neatleidžiama nuo šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. 
9.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės vyksta daugiau kaip 3 mėnesius, šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, netaikant nustatyto vieno mėnesio įspėjimo termino. Šiuo atveju nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos šalies apmokėti patirtus nuostolius. 
9.4. Šios dalies nuostatos neatima iš kitos šalies teisės sustabdyti sutarties vykdymą.  

X. SUTARTIS GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos bei sutartyje numatyta tvarka pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją ir galioja iki visiško sutarties Šalių tarpusavio atsiskaitymo ir garantinio termino pabaigos.
10.2. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:
10.2.1. raštišku Šalių susitarimu;
10.2.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje sutartyje numatytus, įsipareigojimus. Tokį sprendimą Užsakovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Rangovą ne vėliau, kaip prieš 7 (septynias) kalendorinių dienų. 
10.2.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jeigu Užsakovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje sutartyje numatytus, įsipareigojimus. Tokį sprendimą Rangovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Užsakovą ne vėliau, kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. 
10.3. Sutarties Šalims galioja force majeure sąlygos. 

XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
11.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais, šios sutarties sąlygomis bei šios sutarties papildymais ir priedais. 
11.2. Ginčai tarp sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
11.3. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku Šalių susitarimu ir tik tuo atveju, jei tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimai. 
11.4. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo kitų pasikeitimų dienos.
11.5. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.
11.6. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine – finansine veikla, sudaryti šią sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 
11.7. Rangovas įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti ir pasirašyta sutartis netinkamo įgaliojimu pagrindu negali būti ginčijama.
11.8. Užsakovas įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti ir pasirašyta sutartis netinkamo įgaliojimu pagrindu negali būti ginčijama.
11.9. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip  dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
11.10. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. 

XII. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas:				Rangovas:
	UAB Kauno butų ūkis
Įmonės kodas: 132532496
PVM mokėtojo kodas: LT325324917
Chemijos g. 18, LT-51339, Kaunas
AB Swedbank, banko kodas: 73000
Atsisk.sąsk.: LT657300010002226782
Tel. Nr. +37070040022; +37065021937
info@kbu.lt
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