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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Perkami nešiojamojo kompiuterio komplektai, prekės bus perkamos pagal atskirus pirkėjo užsakymus sutarties galiojimo metu.
 
	[bookmark: _Hlk177469759]Eil. Nr. 
	Parametras 
	Reikalaujama rodiklio reikšmė 
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos 
(privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien 
„Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija) 

	Nešiojamas kompiuteris 
	 

	1.
	Gamintojas, modelis, modifikacija 
	Turi būti nurodytas. 
Būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį ar gamintojo techninę dokumentaciją, kurioje pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo konkurso metu). 
	



	2.
	Procesorius 
	Ne mažiau dvylikos branduolių. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. 
Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. 
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Procesoriaus architektūra ne mažesnė nei 64 bitai. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
Procesoriaus išleidimo į rinką data, ne anksčiau nei 2023 metų 4-asis ketvirtis. 
	

	3.
	Operatyvinė atmintis 
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau 16 GB, DDR5, ne mažiau 	5600 MT/s.
Turi būti ne mažiau kaip 1 laisva jungtis. 
Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą ne mažiau nei iki 64 GB. 
	

	4.
	Video adapteris 
	Integruotas arba atskiras. 
	

	5.
	Garsas 
	Integruota garso plokštė, stereo garsiakalbiai integruoti į korpusą. 
	

	[bookmark: _Hlk177470509]6.
	Vidinis kietasis diskas 
	Ne mažiau kaip 256 GB SSD (PCIe NVMe tipo). 
	

	7.
	Ekranas 
	Įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau kaip 14,9 colių. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1080, matinis ekranas (AntiGlare). 
Ryškumas ne mažiau kaip 250 Nits. 
Integruota į korpusą vaizdo kamera ir mikrofonas. 
	

	8.
	Įvesties / Išvesties prievadai 
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius ne mažiau nei 4 vnt. 
Ne mažiau ir ne prasčiau nei 3 vnt. išorinių USB 3.2 jungčių, 
Ne mažiau ir neprasčiau nei 1 vnt. USB-C (20 Gbps, bei užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas), 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis. 
	

	9.
	Bevielio ryšio technologijos 
	Turi būti integruotas Wi-Fi 6, 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris. 
Turi būti integruotas Bluetooth, ne senesnės nei 5.3 versijos adapteris. 
	

	10.
	Baterija 
	Ne mažiau kaip 3 celių ir 40 Whr.
	

	11.
	Duomenų apsaugos mikroschema 
	Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė. 
	

	12.
	Maitinimo 
šaltinis 
	Turi būti pateiktas adapteris skirtas maitinimui iš 220V tinklo. 
Maitinimo jungtis turi būti USB-C.
	

	13.
	Klaviatūra 
	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais. 
	

	14.
	Operacinė sistema 
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą.  
Komplektuojamas su operacine sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija) licencija. 
Programinė įranga įdiegta kompiuteryje. 
	

	15.
	Biuro programų paketas 
	Komplektuojamas su Microsoft Office Home & Business arba lygiaverte (Medialess, naujausia versija pristatymo metu) licencija. 
Programinė įranga įdiegta kompiuteryje. 
	

	[bookmark: _Hlk177472486]16.
	Svoris 
	Kompiuterio svoris ne daugiau nei 1,6 kg su baterija/baterijomis. 
	

	17.
	Storis 
	Kompiuterio storis ne daugiau nei 20 mm. 
	

	18.
	Papildomi reikalavimai 
	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). 
Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS). Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu. 
Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir 
Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija) patvirtintus aplinkos apsaugos kriterijus: 
1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 
2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; 
3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. 
Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: 
1. pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; 
2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
	

	19.
	Atsparumo 
reikalavimai kompiuteriui 
	Turi būti patvarumo sertifikatas MIL-STD810H arba lygiavertis. 
	

	Išorinė pelė ir klaviatūra 
	 

	20.
	Išorinė pelė ir klaviatūra 
	Nurodyti gamintoją,  modelį. Derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, paženklinta CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu) ir pelės, paženklintos CE ženklu ar jam lygiaverčiu ženklu, komplektas, juodos arba tamsiai pilkos spalvos. Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau kaip 18 mėn. Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.
	 

	Monitorius su integruota jungčių stotele
	 

	22.
	Monitorius 
	Nurodyti gamintoją, modelį. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo konkurso metu). 
Ekrano įstrižainė (nuo 23,6" iki 24") ; 
Ekrano tipas: IPS; 
Ekrano kraštinių santykis (ne mažiau nei 16:9); Matinis ekranas; 
Kontrastas (ne mažiau nei 1000:1); reakcijos laikas (ne daugiau nei 5 ms); ryškumas (ne mažiau nei 250 cd/m2); matymo kampas (ne mažiau nei 178x178) ; 
Vaizdo raiška ne prasčiau nei 1920x1080;
Sunaudojama galia darbo režimu (On mode arba Typical) ne daugiau kaip 34W. 
Turi būti jungtys:
Ne mažiau nei 1 vnt RJ-45 jungtis, šiam reikalavimui atitikti negali būti naudojami išoriniai adapteriai,
Ne mažiau nei 4 vnt. USB 3.2, ne mažiau nei 1 vnt. USB-Type C, ne mažiau nei 90 W galingumo, skirta nešiojamo kompiuterio pajungimui ir jo baterijos įkrovimui,
Ne mažiau nei 1 vnt. HDMI,
Ne mažiau nei 1 vnt. DisplayPort;
Ne mažiau nei 1 vnt. DisplayPort -out.
Komplekte turi būti bent 1 vnt. skaitmeninis kabelis, ne trumpesnis kaip 1,8 m. ir tinkantis pajungti monitorių prie DisplayPort  jungties. Monitoriaus stovas turi būti leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą; 
Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu arba jam lygiaverčiu ženklu; 
Monitorius privalo būti TÜV Rheinland arba turėti lygiavertį sertifikatą, TCO Certified arba turėti lygiavertį sertifikatą ir turi atitikti EPEAT Gold arba lygiavertį lygį. 
Monitoriaus korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu. 
Garantija ne mažiau kaip 36 mėn. 
	

	Kiti reikalavimai 
	 

	23.
	Kompiuterio krepšys 
	Derantis kompiuteriui krepšys, talpinantis nešiojamą kompiuterį ir maitinimo bloką 
	

	24.
	Naujumas 
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
	

	25.
	Komplektacija 
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, išorinė pelė ir klaviatūra, jungčių stotelė, monitorius ir kt.) turi būti suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. 
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
	

	26.
	Tvarkyklės 
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą)
	

	27.
	Saugumo 
reikalavimai 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomame kompiuteryje (įrangoje) nebus įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina kompiuterio (įrangos) funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad kompiuteryje (įrangoje) yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas. Tokie kompiuteriai (įranga) grąžinami tiekėjui arba keičiami naujais lygiaverčiais ar geresniais, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančiais kompiuteriais (įranga). 
Nešiojamo kompiuterio komplektai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
	 

	28.
	Gamintojo garantija 
	Kompiuteriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje („on-site“), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 5 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.  Garantija baterijai ne mažiau kaip 3 metai (gamintojo) ir papildoma ne mažiau kaip 2 metai pardavėjo garantija 
	

	29.
	Garantinis aptarnavimas 
	Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos 	darbo 	vietoje 	Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas 	nesusitaria kitaip). Garantinių įsipareigojimų metu, kompiuterio darbingumo atstatymas turi būti ne ilgesnis nei viena darbo diena.  
Kompiuteris turi būti remontuojamas arba pakeičiamas nauju, tuo metu gaminamu, modeliu, jei: 
Ant kompiuterio išsiliejus skysčiui tai trikdys kompiuterio darbą; 
Nukritus kompiuteriui 	bus pažeistas jo korpusas; 
Dėl elektros įtampos svyravimų sutriks kompiuterio darbas; 
Nukritus kompiuteriui, suduš jo ekranas; 
Ši aukščiau įvardyta paslauga (angl. Accidental Damage) turi būti įtraukta į tiekėjo pasiūlymą. 
Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami  (visas pristatymo išlaidas į bet kurį Lietuvos Respublikos miesto ar rajono centrą apmoka pardavėjas (garantinės priežiūros paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas)).
	 

	30.
	Reikalavimai siūlomų prekių gamybos sutrikimo atveju 
	Jei Sutarties vykdymo metu prekė nustoja būti gaminama, Pardavėjas gali pasiūlyti kitą, ne prastesnių parametrų, nei pasiūlyta pirkime, prekę. Pirkėjui pritarus, be papildomo atlygio, Pardavėjas gali pristatyti kitą, ne prastesnių parametrų, nei pasiūlyta pirkime, prekę. Pardavėjas turi pateikti visus pirkime nurodytus dokumentus, patvirtinančius prekės atitiktį keliamiems reikalavimams.
	

	Išplėstiniai aplinkos apsaugos reikalavimai 

	31.
	Operatyvinė atmintis 
	Kompiuteris turi būti sukonstruotas taip, kad operatyvinė atmintis būtų lengvai prieinama ir ją būtų galima pakeisti ar atnaujinti. 
	

	32.
	Baterija 
	Kompiuteris turi būti sukonstruotas taip, kad bateriją galėtų lengvai išimti vienas asmuo. Baterija neturi būti į gaminį įklijuota ar įlituota ir neturi būti jokių metalinių juostų, lipnių juostelių ar kabelių, kurie kliudytų ištraukti bateriją. 
	
 

	33.
	Atsarginės detalės 
	Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti bent trejus metus nuo gamybos nutraukimo. 
Su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	 

	34.
	Įrangos gyvavimo 
laikas 
	Pasiūlymo teikėjas užtikrina, kad perkančioji organizacija, praėjus 36 mėnesiams nuo kompiuterio gavimo, bet ne vėliau nei po 48 mėnesių, turi teisę kreiptis į tiekėją, kad būtų atliktas kiekvieno kompiuterio vienkartinis profesionalus techninės būklės ir našumo įvertinimas suderintu grafiku. Kompiuteris turi būti išvalomas, jei reikia, pakeičiamos nusidėvėjusios detalės, išmatuojamas baterijos talpumas, pateikiama kiekvieno kompiuterio įvertinimo ataskaita ir rekomendacijos tolimesnei įrangos eksploatacijai, kad kompiuterio naudotojas galėtų su juo komfortiškai dirbti dar bent 2 metus, taip prailginant įrangos gyvavimo laiką ir užtikrinant veiklos tęstinumą. Kompiuterio išvalymu bus laikoma mechaninis kompiuterio komponentų išvalymas nuo dulkių, nusidėvėjusiomis detalėmis bus laikomi pvz.: nešiojamo kompiuterio klaviatūros mygtukai, kurie nusidėvėję ir trikdo sklandų darbą, atplyšusios gumelės. Komfortišku darbu su kompiuteriu laikoma, kai naudojamas kompiuteris, neskleidžia pašalinių garsų, procesoriaus temperatūra standartinio darbo režime palaikoma normali, užtikrinamas optimalus kompiuterio aušinimas, kompiuteris įvertinant jo normalų nusidėvėjimą atrodo tvarkingas, nėra jokių atplyšusių gumelių, pusiau šviečiančių mygtukų, visos raidės matomos akivaizdžiai. Diagnostikos, išvalymo darbų, transportavimo ir išvadų pateikimo kaštai turi būti įskaičiuoti į teikiamo pasiūlymo kainą. Siūlomos įrangos gamintojas turi turėti integruotą arba lygiavertį įrankį, skirtą įrenginio komponentų diagnostikai. Arba į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti šio įrankio kaštai.  
Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: būtina pateikti tiekėjo deklaraciją šio įsipareigojimo įvykdymui.
	


 
