TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICININĖMS DUJOMS, AZOTUI IR ANGLIES DIOKSIDUI ĮSIGYTI.
1 pirkimo dalis.  Medicininis deguonis – balionais:
	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5%

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 200 bar

	3.
	Talpa
	3,0 l  (≥ 0,6 m3)

	Orientacinis poreikis 
	7800 vnt.


2 pirkimo dalis.  Medicininis azoto suboksidas (dujos inhaliacijai):

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 98%

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 50 bar

	3.
	Talpa
	40 l (30 kg±1 kg)

	4.
	Baliono pajungimo sriegis
	G3/8“ dešininis išorinis

	Orientacinis poreikis
	23 vnt.


3 pirkimo dalis. Skystas azotas (pildomas į diuarus):
	1.
	Skystas azotas pildomas į diuarus
	Grynumas pagal tūrį: ne mažiau 99,9%

	Orientacinis poreikis 
	1550 kg 


4 pirkimo dalis. Skystas azotas (pildomas į slėgines talpyklas):
	1.
	Skystas azotas (pildomas į slėgines talpyklas) 
	   Pildomos talpyklos tūris ~230  l

	Orientacinis poreikis
	48 220 kg


5 pirkimo dalis. Anglies dioksidas maistinis:

	1.
	Slėgis balione
	Ne mažiau  50 bar

	2.
	Talpa 
	50 l (37 kg±1 kg)

	3.
	Baliono pajungimo sriegis
	W21,8x1/14 dešininis išorinis

	Orientacinis poreikis
	185 vnt.


6 pirkimo dalis. Anglies dioksidas maistinis:

	1.
	Slėgis balione
	Ne mažiau  50 bar

	2.
	Talpa
	13,4 l (10 kg±0,5 kg)

	3.
	Baliono pajungimo sriegis
	W21,8x1/14 dešininis išorinis

	Orientacinis poreikis
	24 vnt.


7 pirkimo dalis. Instrumentinis azotas - balionais:

	Baliono tūris
	≥50 litrų

	Užpildymo slėgis
	≥200bar

	Medžiagos kiekis
	≥10m3 (+/- 0,5m3)

	Švarumo klasė
	5.0 (99,999%)

	Baliono pajungimo sriegis
	DIN 477 Nr. 10

	Priemaišos, ne daugiau kaip:
	

	Vanduo
	≤ 3ppm

	Deguonis
	≤ 3ppm

	Bendrai angliavandeniai
	≤ 1ppm

	Orientacinis poreikis (balionais)
	70 vnt.


Pastabos:

1. 3 litrų talpos deguonies balionai Kauno klinikose naudojami su integruotais deguonies reduktoriais su srauto reguliatoriais. Prie Kauno klinikų aparatų jungiami per greitąją SS standarto jungtį arba per žemo slėgio liniją naudojant baliono reduktoriuje esantį „eglutės“ tipo atvamzdį.
2. Prie anglies dioksido (maistinio) 50ltr. balionų pateikti tarpines iš metalo (varinės, aliuminės arba joms lygiavertės).
3. Jei tiekėjas tiekia dujų balionus su kito standarto sriegiu, tai su kiekvienu pristatytu balionu turi pateikti ir redukciją su tarpinių komplektu. 
4.  Pasibaigus sutarties galiojimui, pirkėjas įsipareigoja tuščius balionus grąžinti pardavėjui.
