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BIOKURAS (MEDIENOS GRANULĖS) ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI
TECHNINĖ SPECIFIAKCIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS: Medienos granulės. Preliminarus kiekis – 240  tonų per metus ( šildymo sezoną ).
 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: VšĮ „Švenčionių profesinio rengimo centro“ pastatų šildymui. 
3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS: 
3.1. Perkamos medienos granulės turi atitikti EN plus A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše su aktyviu galiojančiu EN plus A1sertifikatu. 
3.2. Medienos granulių savybės: 
• Sauso kuro  šilumingumas ne mažiau 18,5 MJ/kg; 
• Pelenų kiekis ne daugiau 0,7 %; 
• Drėgmė ne daugiau 10 %; 
• Granulių diametras 6 - 8 mm; 
• Granulių ilgis ne daugiau 40 mm; 
• Medienos granulės turi būti be žievių, lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų. 
4. Medienos granulių pristatymo laikas po Pirkėjo  užsakymo pateikimo iki 5 dienų. Užsakymas gali būti pateikiamas Pardavėjo nurodytu el. paštu, telefonu ir pan.  Užsakymo pateikimo laikas nustatomas pagal elektroninių ryšio priemonių  atmintyje fiksuotą datą, arba raštu pateikto užsakymo datą.
5. Perkamas kuras Pardavėjo transportu pristatomas į VšĮ Švenčionių profesinio rengimo centrą, adresu Liepų al. 2,  Cirkliškio k.,  Švenčionių    rajonas. 
[bookmark: _GoBack]6. Pardavėjas medienos granules turi pristatyti ir iškrauti į pristatymo vietoje (aukščiau nurodytu adresu) esančią kuro sandėliavimo vietą, arba katilinės kuro talpyklą.  Granulės transportuojamos  didmaišiuose. (Granulės gali būti ir nefasuotos, pristatomos specializuotu transportu ir į kuro talpyklą pakraunamos pneumatiniu transporteriu. Tokiu atveju vieno pristatymo kiekis ne daugiau 10 tonų ir turi būti galimybė apskaityti pristatytų granulių kiekį)
7. Granulės perkamos dalimis per sutarties galiojimo laikotarpį. Reikalavimai biokuro pristatymui, biokuro priėmimo tvarka, apmokėjimo tvarka ir sutarties vykdymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priede – Sutarties projektas.
