Priedas Nr.1 PRIE ĮSIGIJIMO SĄLYGŲ


							
(Tiekėjo pavadinimas)
							
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
 
Pirkėjas:
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų
Majoro Juozo Lukšos mokymo centras
Rukla Jonavos raj.
PASIŪLYMAS
DĖL IP TELEFONU IR OPERATYVIOS ATMINTIES ĮSIGIJIMO
 
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
 
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	 
 

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	 
 

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos
	 

	Telefono numeris
	 

	El. pašto adresas
	 

	Sutartį pasirašančio (jei sutartis bus sudaroma raštu) asmens pareigos vardas, pavardė, kokiu pagrindu turi teisę pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) mažos vertės skelbiamoje apklausoje prekėms įsigyti  (prekės) pagal  priede pateiktus pavadinimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdamas dokumentus ir siūlydamas kainas CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Mes siūlome šias prekes, siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios					Lentelė Nr.1
	Eil. Nr
	Reikalavimai paslaugai
	Siūlomos prekės (paslaugos) . informacija, kuri bus rašoma sąskaitoje prie pavadinimo
	  terminas dienomis  užsakymui
	Mato vnt.
	Kiekis 
	vieneto * kaina € su PVM
	Suma * € su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 (6*7)

	1
	Serverio Dell r730 operatyvioji atmintis. Operatyvioji atmintis suderinta darbui su serverių  PowerEdge R730.  Vidinės atminties tipas DDR4 RDIMM 2Rx4. Turi turėti EEB. Atminties taktinis dažnis nemažiau kaip 3200 Mhz. Vieno modulio talpa 32 GB. Talpumas 32 GB. Turi būti registruotas. Atminties įtampa 1,2 V.
	   (Būtina užpildyti, reikalinga informacija apie siūlomą prekę)
	
	vnt
	6
	
	

	2
	Stacionarus IP telefonas. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. Įrenginys turi veikti su Cisco 4000 serijos integruotų paslaugų maršrutų parinktuvais: https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html. Įranga neturi būti skirta trečiujų šalių skambučių valdymui. Reikalavimai telefono rageliui: standartinis plačiosios dažnių juostos audio telefono rage-lis, jungiamas per RJ-9 prievadą. Reikalavimai analoginės laisvų rankų įrangos lizdui: standartinis plačiosios dažnių juostos RJ-9 audio prievadas. Reikalavimai ekranui: spalvotas ekranas, ne mažesnis kaip 5 colių (12,7 cm); rezoliucija ne mažesnė kaip 800 x 480 taškų. Reikalavimai prievadams: 10/100/1000 BaseT prievadas telefono aparato prijungimui į tinklą; 10/100/1000 BaseT prievadas kompiuterio prijungimui. Reikalavimai komutatoriui: integruotas, 2 portų 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab). Reikalavimai maitinimo šaltiniui: išorinis maitinimo šaltinis AC 230V 50Hz. Reikalavimai garsiakalbiui: integruotas vienalaikio dvipusio ryšio garsiakalbis. Reikalavimai standartų palaikymui: IEEE 802.1Q standarto palaikymas prijungimo į tinklą prievade. „Power inline“ palaikymas arba IEEE 802.3af PoE technologijos palaikymas. 
G.711A, G.711µ, G.722, G.729A balso suspaudimo metodų palaikymas. XML technologijos palaikymas. Privalo palaikyti šias tinklo ypatybes: Session Initiation Protocol (SIP) signalizavimui; Session Description Protocol (SDP); IPv4 ir IPv6; User Datagram Protocol (UDP); Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) klientų arba statiniam konfigūravimui; Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP); Domain Name System (DNS); Trivial File Transfer Protocol (TFTP); Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS); VLAN; Real-Time Transport Protocol (RTP); Real-Time Control Protocol (RTCP); Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP); Cisco Discovery Protocol; LLDP (including LLDP-MED); Perjungiklių spartos automatinis nustatymas. Reikalavimai kodekams: privalo palaikyti G.711A, G.711µ, G.722, G.729A, Internet Low Bitrate Codec (iLBC) ir Internet Speech Audio Codec (iSAC) kodekus. Neturi būti Bluetooth ir WiFi prievadų.
Garantiniai reikalavimai: Tiekiamai įrangai turi būti suteikta 12 mėn. gamintojo garantija. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. „Tiekėjo, subtiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojo ar juos kontroliuojančio fizinio ar juridinio asmens, kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotos Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.“
	(Būtina užpildyti, reikalinga informacija apie siūlomą prekę)
	
	vnt
	30
	
	


* Rašyti 2 skaičius po kablelio
Į prekės/paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti pristatymo gavėjui kaštai.
Antrame stulpelyje rašomas pavadinimas bus rašomas sąskaitoje identiškai, trečiame stulpelyje rašoma informacija sąskaitoje turės/galės nurodoma kaip papildoma (taip pat ši informacija suteikia galimybę lengviau patikrinti ar siūlomas produktas atitinka keliamus reikalavimus), mato vienetai sąskaitoje bus rašomi identiškai.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:										Lentelė Nr2
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	 
	 
	 

	
	
	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:
                                                                                                                                     Lentelė Nr.3
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	 
	 
	 





*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
            
	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašas, vardas, pavardė, pareigos
							
