{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":115,"n_cols":4,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Spynos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Įleidžiama spyna","40","vnt."]
["1.1.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis universali"]
["1.1.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinkas"]
["1.1.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro 72 mm"]
["1.1.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45 mm"]
["1.2.","Įleidžiama spyna plastikinėms durims","20","vnt."]
["1.2.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis kairinė"]
["1.2.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga , padengimas cinkas"]
["1.2.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro   92 mm"]
["1.2.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 35 mm"]
["1.3.","Įleidžiama spyna plastikinėms durims","20","vnt."]
["1.3.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis dešininė"]
["1.3.2.","Medžiaga - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinkas"]
["1.3.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro   92 mm"]
["1.3.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 35 mm"]
["1.4.","Įleidžiama spyna su rankenomis ir cilindru","30","kompl."]
["1.4.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis universali"]
["1.4.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinkas"]
["1.4.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro 72 mm"]
["1.4.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro  45 mm"]
["1.4.5.","Komplekte spyna, rankena, cilindras su ne mažiau nei 5 raktais komplekte"]
["1.4.6.","Rankenų padengimas - chromuotos arba dažytos baltai"]
["1.5.","Įleidžiama spyna su rankenomis ir cilindru","30","kompl."]
["1.5.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis universali"]
["1.5.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinkas"]
["1.5.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro  55 mm"]
["1.5.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro  55 mm"]
["1.5.5.","Komplekte spyna, rankena, cilindras su ne mažiau nei 5 raktais komplekte"]
["1.5.6.","Rankenų padengimas - chromuotos arba dažytos baltai"]
["1.6.","Įleidžiama spyna","40","vnt."]
["1.6.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis kairinė"]
["1.6.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinkas"]
["1.6.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro  72 mm"]
["1.6.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro  55 mm"]
["1.7.","Įleidžiama spyna","40","vnt."]
["1.7.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis dešininė"]
["1.7.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinkas"]
["1.7.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro  72 mm"]
["1.7.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro  55 mm"]
["1.8.","Įleidžiama spyna","20","vnt."]
["1.8.1.","Įleidžiama spyna, varstymo kryptis universali"]
["1.8.2.","Medžiaga  - plienas arba lygiavertė medžiaga, padengimas cinka"]
["1.8.3.","Atstumas tarp rankenos angos centro ir cilindro išpjovos centro  90 (+-2) mm"]
["1.8.4.","Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro  40 mm"]
["1.9.","Durų rankenos su apyrakčiu","60","kompl."]
["1.9.1.","Komplekte 2 rankenos, 2 apyrakčiai, tvirtinimo varžtai"]
["1.9.2.","Medžiaga -  metalų lydinys "]
["1.9.3.","Spalvos - aliuminio, balta"]
["1.10.","Durų rankenos","40","kompl."]
["1.10.1.","Tinkamos objektui 1.1."]
["1.10.2.","Spalvos - aliuminio, balta"]
["1.10.3.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.10.4.","Komplekte - 2 rankenos, plokštelės, varžtai"]
["1.10.5.","72/45 tipo spynoms"]
["1.11.","Durų rankenos","20","kompl."]
["1.11.1.","Tinkamos objektui 1.2."]
["1.11.2.","Spalvos - aliuminio, balta"]
["1.11.3.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.11.4.","Komplekte - 2 rankenos, plokštelės, varžtai"]
["1.11.5.","92/35 tipo spynoms"]
["1.12.","Spynos cilindras","300","vnt."]
["1.12.1.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.12.2.","Ilgis  - 30/35 (65) mm"]
["1.12.3.","Komplekte ne mažiau nei 5 raktai"]
["1.13.","Spynos cilindras","30","vnt."]
["1.13.1.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.13.2.","Ilgis - 30/35 (65) mm"]
["1.13.3.","Komplekte ne mažiau 15-os raktų"]
["1.14.","Spynos cilindras","40","vnt."]
["1.14.1.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.14.2.","Ilgis - 30/35 (65) mm"]
["1.14.3.","Komplekte ne mažiau nei 5 raktai"]
["1.14.4.","Vienoje pusėje rakinama raktu, kitoje suktukas"]
["1.15.","Spynos cilindras","30","vnt."]
["1.15.1.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.15.2.","Ilgis - 45/50 (95) mm"]
["1.15.3.","Komplekte ne mažiau nei 5 raktai"]
["1.15.4.","Vienoje pusėje rakinama raktu, kitoje suktukas"]
["1.16.","Spynos cilindras","40","vnt."]
["1.16.1.","Medžiaga - metalų lydinys"]
["1.16.2.","Ilgis - 45/50 (95) mm "]
["1.16.3.","Komplekte ne mažiau nei 5 raktai"]
["1.17.","Kodinė durų spyna","10","vnt."]
["1.17.1.","Korpuso medžiaga - metalų lydinys"]
["1.17.2.","Su spragtuku"]
["1.17.3.","Tinka durims, kurių storis 30 (+-5) - 55 (+-5) mm"]
["1.18.","Durų rankena - burbulas su apyrakčiu","20","kompl."]
["1.18.1.","Vienoje pusėje stabili rankena bumbulas , kitoje - lankstoma rankena. Komplekte 2 apyrakčiai cilindrui."]
["1.18.2.","Medžiaga - metalų lydinys, aliuminis arba kita lygiavertė medžiaga."]
["1.18.3.","Splava - chromas, nerūdijančio plieno arba aliuminio spalva."]
["1.19.","Rankena plastikiniams langams","250","vnt."]
["1.19.1.","Medžiaga - metalų lydinys, pvc"]
["1.19.2.","Plastikiniams langams, užsukama"]
["1.20.","Rankena plastikiniams langams","100","vnt."]
["1.20.1.","Medžiaga - metalų lydinys, pvc"]
["1.20.2.","Plastikiniams langams,  su rankenoje esančiu užraktu"]
["1.21.","Durų pritraukėjas","10","vnt."]
["1.21.1.","Durų varčioms iki 1300 mm pločio ir iki 120 kg svorio"]
["1.21.2.","Reguliuojamas uždarymo greitis ir hidraulinis galinis pritraukimas"]
["1.21.3.","Tinka tiek kairinėm, tiek dešininėm durims"]
["1.21.4.","Spalvos - balta, ruda"]
["1.22.","Pakabinama spyna","50","vnt."]
["1.22.1.","Korpuso medžiaga - metalų lydinys, aliuminis"]
["1.22.2.","Raktų skaičius komplekte - ne mažiau 3 vnt"]
["1.22.3.","Korpuso aukštis 40 mm (+-10) x plotis 50 (+-15) mm"]
["1.23.","Pakabinama spyna","50","vnt."]
["1.23.1.","Korpuso medžiaga - metalų lydinys, aliuminis"]
["1.23.2.","Raktų skaičius komplekte - ne mažiau 3 vnt"]
["1.23.3.","Korpuso aukštis 30 mm (+-10) x plotis 40 (+-15) mm"]