TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aktyvi prevencinė sistema
rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku

Numatomų diegti įrenginių skaičius – 31. Įrenginiai bus diegiami pasirinktose Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Detektorius planuojama diegti 3 mokyklose.
Aktyvi prevencinė sistema rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku (toliau – sistema), bei ją sudarantys įrenginiai ir programinė įranga turi atitikti žemiau pateikiamus minimalius reikalavimus. 
	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos 
(tiekėjas turi nurodyti ar  siūlomos prekės technines charakteristikos atitinka ar neatitinka nurodytų reikalavimų)                
 (pildo tiekėjas)
	Įrodantys dokumentai
(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).
              (pildo tiekėjas)

	1. Reikalavimai sistemai
	
	

	1. Sistema turi aptikti ir informuoti realiu laiku apie mokykloje draudžiamų medžiagų vartojimo atvejus:
	
	

	2. elektroninės cigaretės ir el. skysčių garinimo prietaisų naudojimas, el. skysčių garai (vape);
	Atitinka/neatitinka
	

	2. dūmai skleidžiami naudojant kaitinamojo tabako įrenginius;
	Atitinka/neatitinka
	

	3. dūmai skleidžiami vartojant smilkstančio tabako gaminius (cigaretes, suktines ir pan.).
	Atitinka/neatitinka
	

	4. Sistema turi nereaguoti į kvepalų, smilkalų, purškiamų aerozolių produktus.
	Atitinka/neatitinka
	

	5. Turi būti galimybė organizacijos sistemos vartotojui neatlygintinai įtraukti naujus ir (ar) pašalinti esamus vartotojus. Sistemos vartotojų skaičius turi būti neribojamas, neapmokestinamas papildomai.
	Atitinka/neatitinka
	

	7. Turi būti galimybė valdyti vartotojo teises, vartotojui migruoti tarp organizacijų ir būti kelių nepriklausomų sistemų vartotoju vienu metu.
	Atitinka/neatitinka
	

	8. Turi būti galimybė priskirtiems vartotojams stebėti visų įdiegtų nepriklausomų organizacijų sistemų duomenis nuotoliniu būdu, realiu laiku ir (ar) analizuoti istorinius (mažiausiai 12 mėnesių) duomenis.
	Atitinka/neatitinka
	

	9. Vartotojai turi turėti galimybę  gauti pranešimus realiu laiku apie fiksuotus atvejus ir stebėti sistemos elementų rodmenis elektroniniu paštu ar mobiliajame įrenginyje (telefone, planšetiniame kompiuteryje).
	Atitinka/neatitinka
	

	2. Reikalavimai programinei įrangai
	
	

	1. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga turi būti įskaičiuota į sistemos kainą ir (ar) papildomai neapmokestinant gali būti diegiama neribotam vartotojų skaičiui.
	Atitinka/neatitinka
	

	2. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga turi būti suderinama su Android ir iOS įrenginiais.
	Atitinka/neatitinka
	

	3. Pranešimų ir jų gavėjų skaičius turi būti neribotas, neatlygintinas arba įskaičiuotas į sistemos įrengimo kainą.
	Atitinka/neatitinka
	

	4. Turi būti galimybė gauti pranešimus nuotoliniu būdu nesant sistemą eksploatuojančios organizacijos patalpose.
	Atitinka/neatitinka
	

	5. Siunčiamame pranešime turi būti nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: pranešimo tipas, atvejo nustatymo data ir laikas, patalpa, kurioje nustatytas atvejis.
	Atitinka/neatitinka
	

	6. Programinė įranga turi fiksuoti visus aptikimo atvejus ir saugoti istoriją ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
	Atitinka/neatitinka
	

	7. Sistemos pirkėjas ar įgalioti vartotojai turi turėti galimybę susipažinti ir analizuoti visų sumontuotų sistemų statistinę informaciją: pasirinktos organizacijos sistemos, pasirinktų organizacijų sistemų ar  visų pirkėjo valdomų sistemų duomenis vienu metu.
	Atitinka/neatitinka
	

	8. Turi būti galimybė gauti pranešimus elektroniniu paštu ar mobiliajame įrenginyje, abiem, arba vienu iš būdų pasirinktinai.
	Atitinka/neatitinka
	

	3. Reikalavimai techninei įrangai (detektoriams)
	
	

	1. Detektoriai turi atitikti tiesiogiai susijusius esminius reikalavimus taikomus CE ženklinimui, tiekėjas turi būti įgijęs teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje erdvėje ir kartu su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus.
	Atitinka/neatitinka
	

	2. Perkančioji organizacija turi turėti galimybę detektorius perkelti į kitą patalpą ir (ar) kitą organizaciją be papildomų techninių sprendimų. 
	Atitinka/neatitinka
	

	3. Detektoriai duomenis turi perduoti / priimti belaidžiu ir laidiniu būdu pasirinktinai ir gali būti keičiamas eksploatacijos metu be papildomų priemonių diegimo.
	Atitinka/neatitinka
	

	4. Detektoriai turi nenaudoti vaizdo stebėjimo ar vaizdo įrašymo technologijų, neįrašyti, nekaupti ir neperduoti garsinės informacijos.
	Atitinka/neatitinka
	

	5. Turi būti galimybė į sistemą pajungti papildomą detektorių (detektorius), jį (juos) perkelti į kitas patalpas ar perjungti į analogišką kitos organizacijos sistemą. Tokiu atveju tiekėjas turi pateikti būtinas priemones perkėlimui atlikti (jei taikoma) ir vartotojo instrukciją.
	Atitinka/neatitinka
	

	6. Turi būti integruota, nuotoliniu būdu sistemos vartotojo valdoma perspėjimo (garsinio įspėjimo, begarsio įspėjimo ar mišri) funkcija, informuojanti apie fiksuojamą atvejį.
	Atitinka/neatitinka
	

	7. Detektoriai turi turėti apsaugos nuo sugadinimo (smūgio, bandymo nuimti, uždengti ir pan.) įspėjimo funkciją.
	Atitinka/neatitinka
	

	8. Detektoriams ir kitiems techniniams sistemos elementams (jei tokie yra) turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija skaičiuojama nuo sistemos perdavimo eksploatacijai dienos.
	Atitinka/neatitinka
	

	4. Kiti reikalavimai
	
	

	1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad vieno ar kelių į sistemą pajungtų detektorių gedimas neturės įtakos likusių sistemos elementų funkcionalumui ir kitose patalpose sistema veiks.
	Atitinka/neatitinka
	

	2. Tiekėjas turi užtikrinti vartotojų apmokymus ir neatlygintinas konsultacijas sistemos eksploatavimo laikotarpiu.
	Atitinka/neatitinka
	



Teikėjas pasiūlyme turi nurodyti visų sistemą sudarančių komponentų (detektoriaus, programinės įrangos, licencijos, montavimo darbų, medžiagų ir pan.) kainą.
Teikėjas turi nurodyti siūlomų sistemos komponentų (detektorių ir programinės įrangos) modelius bei gamintojus, techninius įrangos parametrus ir sistemos funkcionalumą pagrįsti nuorodomis į gamintojo katalogus, techninę dokumentaciją, pateikti įrenginių atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.
