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DĖL TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama pirkimo Mokslo paskirties pastato Ledos g. 2, 2B, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų pirkimo (KARTOJAMAS) (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025-10-15 posėdyje Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS ) priemonėmis gautus tiekėjų paklausimus ir pateikia atsakymus:
Prašome paaiškinti arba patikslinti kvalifikacijos reikalavimus, kadangi:
1. KLAUSIMAS. Įrangos rėmai - kokie bus atraminiai padai, turėklai, užlipimo laipteliai? Nėra brėžinių, visų medžiagų kiekių. Prašome patikslinti.
ATSAKYMAS: Yra numatyti „Hilti“ moduliniai įrangos rėmai. Bendras rėmų, laiptelių, turėklų kiekis nurodytas medžiagų žiniaraštyje.
2. KLAUSIMAS. Šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT) dalies projekto pildomame  žiniaraštyje „poz. 33 Darbo projekto parengimo darbai -1kompl.“ dubliuojasi su dokumentu Pirkimo sąlygų 3 priedu. 4 lentele.
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Prašome panaikinti pildomam žiniaraštį poz 33.
Atsakymas:Nevertinti šio darbo exel kiekių žiniaraštyje.
3. KLAUSIMAS. Šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT) dalies projekto pildomame  žiniaraštyje kiekis „0*“ – „*“  konkurso sąlygose paaiškinimo nėra. Vadinasi savaime nėra aišku kaip ji turi būti ar neturi būti užpildyta. Patikslinkite.
ATSAKYMAS: Jei yra integruoti tai tada nevertinti, bet jei nėra tada reikia įsivertinti, priklauso nuo Jūsų perkamos įrangos.
	LD
	Lauko temperatūros davikliai (integruoti į išorinį ŠS bloką)
	 
	vnt
	0*
	 
	 
	 



4. KLAUSIMAS. ŠVOK dalies projekto skyriaus „Vėdinimas“ poskyryje „Sistema AHU-1“  žiniaraštyje nurodyta oro pratekėjimo grotelės. Patikslinkite ar jos nesidubliuoja su SA projekto dalimi.
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Atsakymas: Atsakymai buvo pateikti. Prašome skaityti ankstesnius atsakymus. 
Pakartojame atsakymą: 
patikslintas kiekis grotelių 400x100 turi būti viso 13vnt. Pridedame SVOK exel failą. Jūsų pasirinkimas kaip geriau įtraukti, galite įtraukti ir prie durų. 
Numatomos grotelės duryse: 
1. 13vnt. 400x100 – VD.4-6vnt., VD.3-2vnt.,VD.8-5vnt.,
2. 5vnt. 400x200 – duryse VD.6 -3vnt., VD.9 -2vnt.
3. 3vnt. 600x200 – duryse VD.5-3vnt.

5. KLAUSIMAS. Prašome pateikti vidaus vitrinos VVT-8 ugniai atsparumo klasę.
ATSAKYMAS: REI-M90

6. KLAUSIMAS. 2 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai :
STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (SA), GRINDŲ APDAILOS ĮRENGIMAS. Poz. 58, 62, 63, 64. Nurodyti grindjuosčių kiekiai kvadratiniais metrais. Ar tai nėra klaida ? Nes pvz. 58 poz. „Medinės, lakuojamos bespalviu laku, grindjuostės sporto salėje. H-50mm m2 74,6“ konvertavus į tiesinius metrus gautųsi 1492 m ? Tas pats su kitomis pozicijomis.
ATSAKYMAS: pataisyta excel lentelė, paliekant m, ne m²;

7. KLAUSIMAS. 2 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai :
STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS (SA), KITI. Poz. 91. Ar reikia užpildyti eilutę „ŽN pritaikytame tualete įrengiama: SA.TS.21 kompl. 6 ? Nes žemiau esančiose eilutėse medžiagos/darbai yra išskaidyti.
ATSAKYMAS: patikslinta excel lentelė, paliekant 6vnt. komplektų. Žemiau esančiuose eilutėse yra išvardinama, kas sudaro 1 komplektą.

8. KLAUSIMAS. 2 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai :
Ar nesidubliuoja SK dalyje METALINIAI LAIPTŲ TURĖKLAI Poz. 47, 48,49 su SA dalies KITI FASADŲ DARBAI Poz. 36 „Cinkuotų metalinių laiptų su turėklais komplektų įrengimas. LTR-2 900,00Kg SA.TS.30 vnt. 1“ ?
ATSAKYMAS: vadovautis SK dalimi. 

9. KLAUSIMAS. 2 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai :
SKLYPO PLANO TVARKYMO DALIS (SP), VAŽIUOJAMOJI DALIS Poz. 11 „Vejos bortelių įrengimas (sklypo ribose)“ nėra nurodytas mato vienetas ir kiekis. Ar turėtų būti m 300 ?
ATSAKYMAS: taip, 300m. Atnaujinti kiekiai pateikti excel lentelėje

10. KLAUSIMAS. 2 priedas Darbų kiekių žiniaraščiai :
SKLYPO PLANO TVARKYMO DALIS (SP), VAŽIUOJAMOJI DALIS. Poz. 12. Ar reikia užpildyti eilutę „Naujos asfaltbetonio dangos įrengimas pagal detalė (D-1) m2 230 ? Nes žemiau esančiose eilutėse medžiagos/darbai yra išskaidyti.
ATSAKYMAS: ankstesniuose užklausose buvo prašymas panaikinti pirmą eilutę ir palikti tik išskaidytus darbus. 
11. KLAUSIMAS. Pagal gautus atsakymus turi būti keičiami kiekiai Darbų kiekių žiniaraščiuose. Ar pateiksite koreguotus SA, SP dalių žiniaraščius ?
ATSAKYMAS. Taip, teikiami patikslinti žiniaraščiai.

12. KLAUSIMAS. Pagal 2025.10.08 pateiktą xls žiniaraštį 04. PE24-179-TP-SK 2025.10.08  neliko šių darbų: 
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Prašome patikslinti.
ATSAKYMAS. Nesuprantame iš kur šiuos kiekius gavote? Gal galite patikslinti?


13. KLAUSIMAS. Pagrindiniai laiptai tarp ašių 5-7 ir A_B.
Dėl Jūsų atsakymo 2025-10-08, eil.Nr.15:”Pridėtas laiptų kiekis”.

Prašome patikslinti, nes kiekis pridėtas prie lauko metalinių laiptų, o pagal projekto SP dalį pagrindiniai laptai aptaisomi trinkelėmis. Nebeaišku šie laiptai metaliniai ar betoniniai? 
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ATSAKYMAS: Laiptai

PRIDEDAMA. Patikslinti SA, SP dalių žiniaraščiai.
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