Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
ATLIEKŲ SMULKINTUVO TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO PASLAUGŲ, ĮSKAITANT REIKALINGŲ DETALIŲ /MEDŽIAGŲ PIRKIMUI

____________ Nr.______
                           (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos 
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekėjas (-ai)/
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas 
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose jeigu bus).

Mes siūlome:
1 lentelė.
	Eil. Nr.
	Prekių, paslaugų pavadinimas (kataloginis Nr.)
	Preliminarūs kiekiai
	 Mato
  vnt.
	Vieno mato vnt. įkainis Eur be PVM 
	Kaina Eur be PVM 
(3×5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Hlk535483335]Atliekų smulkintuvo TANA Shark 440 DTeco serijinis Nr. BT0377, pagaminimo metai 2020, variklio tipas Cummins CV5064101


	1. 
	 Aptarnavimas kas 250m/h (po 4250, 4750, 5250, 5750 m/h darbo) į kurį įeina:* 
Variklio tepalų 50 L ir variklio tepalo filtro 1 vnt. keitimas.
Kondensato nuosėdų šalinimas iš bako.
Kuro filtrų 2 vnt. keitimas. 
Variklio oro filtrų 1 komplekto keitimas.
Takelių reduktoriaus alyvos patikra. 
Sutepimo vamzdynų, centrinėje sutepimo sistemoje patikra.
Atvykimas į APA adresu: Graičiūno g. 36D Vilnius.
	4
	Vnt..
	
	

	2. 
	Aptarnavimas kas 500 m/h (po 5000, 5500 ir 6000m/h darbo) į kurį įeina:*
Paslaugų sąrašas išvardintas 1 p. Aptarnavimas kas 250m/h * ir papildomai:
Rotoriaus reduktorių alyvos 40 L keitimas.
Vandens išleidimas iš hidraulinės alyvos bako.
Važiavimo hidraulikos įkrovimo slėgio filtrų 2 vnt. keitimas.
Hidraulinės alyvos bako alsuoklio filtro 1 vnt. keitimas.
Reduktoriaus alyvos bako alsuoklio filtro 1 vnt. keitimas.
Reduktoriaus tepalo filtro 1vnt. keitimas.
Karbamido tirpalo bako filtro 1 vnt. keitimas. 
Atvykimas į APA adresu: Graičiūno g. 36D Vilnius.
	3
	Vnt..
	
	

	3. 
	Aptarnavimas prie 4500 m/h į kurį įeina:
*Paslaugų sąrašas išvardintas 1 p. Aptarnavimas kas 250m/h * ir papildomai:
Rotoriaus reduktorių alyvos 40 L keitimas.
Vandens išleidimas iš hidraulinės alyvos bako.
Važiavimo hidraulikos įkrovimo slėgio filtrų 2 vnt. keitimas.
Hidraulinės alyvos bako alsuoklio filtro 1 vnt. keitimas.
Reduktoriaus alyvos bako alsuoklio filtro 1 vnt. keitimas.
Reduktoriaus tepalo filtro 1 vnt. keitimas.
Karbamido tirpalo bako filtro 1 vnt. keitimas.
Aušinimo skysčio filtras 1 vnt. keitimas.
Hidraulinio tepalo 200 L keitimas.
Hidraulinio tepalo grįžtamasis filtras 1 vnt. keitimas.
Vikšrų tepalas 3 L
Atvykimas į APA adresu: Graičiūno g. 36D Vilnius.
	1
	Vnt..
	
	

	4. 
	Techninė priežiūra kas mėnesį į, kurį įeina: * 
Automatinės diržų veržimo sistemos patikra. 
Variklio sumontavimo patikra. 
Variklio žarnelių ir jungčių patikra. 
Papildomo teršalų apdorojimo purkštukų valymas.
Slėgio akumuliatorių patikra. 
Centrinės sutepimo sistemos dozavimo tiekimo patikra ir užpildymo filtro valymas.
Aušinimo sistemos patikra.
Akumuliatorinių baterijų patikra.
Aušinimo skysčio SCA koncentracijos patikra.
Troso įtemptumo patikra.
Vyrių ir spynų sutepimas.
Konvejerio juostos ritinių patikra.
Konvejerio juostų būgnų patikra.
Konvejerio juostos tiesumo ir įtemptumo patikra.
Konvejerio juostos gramdytųvų patikra.
Juostos magneto patikra.
Deflektoriaus plokščių ir šoninių gumų patikra.
Konvejerio juostų lankstymo jungčių, cilindrų ir grandinių patikra.
Įtempimo būgno ir keičiamojo būgno guolių korpusų sutepimas.
Diržo magneto būgnų guolių korpusų sutepimas.
Atraminių tepalo antgalių sutepimas.
Radiatoriaus slėgio dangtelio patikra.
Atvykimas į APA adresu: Graičiūno g. 36D Vilnius.
	24
	Vnt.
	
	

	5. 
	Kietųjų dalelių (DPF) filtras (563370400)
	1
	Vnt.
	
	

	6. 
	Variklio karterio alsuoklis (369168700)
	1
	Vnt.
	
	

	7. 
	Karbamido lygio ir kokybės jutiklis (551156100)

	1
	Vnt.
	
	

	8. 
	NOx jutiklis  (432686200RX )

	1
	Vnt.
	
	

	9. 
	Temperatūros jutiklis (546162800)

	1
	Vnt.
	
	

	10. 
	NOx jutiklis (368897800RX) 

	1
	Vnt.
	
	

	11. 
	Smulkinimo rotoriaus peilių su kietu padengimu (hardex) arba  lygiaverčiai 44 vnt. ir jų tvirtinimo detalių (44 varžtai, veržlės ir poveržlės) komplektas
	1
	Kompl.
	
	

	12. 
	Smulkinimo rotoriaus priešpeiliai su kietu padengimu (hardex) arba lygiaverčiai 21 vnt  šoniniai priešpeiliai su kietu padengimu (hardex) arba lygiaverčiai 2 vnt. ir priešpeilių fiksatoriai 23 vnt.  
	1 
	Kompl. 
	
	

	13. 
	Magnetinio transporterio transporterinė juosta (juostos plotis 700 mm. ilgis 4900 mm.) su skersiniais (skersinių aukštis 40 mm., žingsnis 980 mm.)
	1
	Vnt.
	
	

	14. 
	Smulkintos medžiagos transporterio transporterinė profiliuota (profilio aukštis 17 mm. plotis 630 mm.) juosta (juostos plotis 1000 mm. ilgis 26 m.) atspari naftos produktams ir riebalams, Juostos trūkio riba ne mažiau 400N/mm 
	1
	Vnt.
	
	

	15. 
	Remonto valandinis įkainis 
	60
	Val.
	
	

	16.
	Atvykimas į APA adresu: Graičiūno g. 36D Vilnius.
	20
	Vnt.
	
	

	Iš viso Eur be PVM:
	

	PVM
	

	Iš viso Eur su PVM:
	


*įskaitant reikalingas medžiagas ir detales.
**neįskaitant remontui atlikti reikalingų detalių ir medžiagų.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM skaičiais ________________ ir žodžiais ___________. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_______________ Eur. 

Kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siūlomos prekės/paslaugos/darbai (palikti reikalingą) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ar uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį? _______________ (įrašyti TAIP/NE)


Informacija apie tiekėjo pasitelkiamus ūkio subjektus pateikiama 2, 3 ir 4 lentelėse.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti). 
	Eil.
Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, adresas 
	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas

	1.
	
	

	
	
	



3 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).
	Eil.
Nr.
	Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė 
	Specialistas siūlomas pareigoms 
(pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas)
	Teisinis santykis su tiekėju (ketinama įdarbinti)

	1.
	
	
	Planuojamas įdarbinti, laimėjus pirkimą

	
	
	
	



4 lentelė. Informacija apie pasiūlymo teikimo metu žinomus subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	

	
	
	




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
5 lentelė.
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
6 lentelė.
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	
	


*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	

	
	
	  
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	     (Parašas)
	
	     (Vardas ir pavardė)
	




