Atsakymas, įvykdžius rinkos konsultaciją

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymai / pastabos / siūlymai
	
  


	1.
	Ar techninės užduoties ir sutarties projekto sąlygos yra aiškios ir suprantamos?
	Techninės užduoties ir sutarties projekto sąlygos yra aiškios ir suprantamos
	

	2.
	Ar turite kitų pasiūlymų / alternatyvų reikalavimams, nurodytiems pristatymo
terminams, techninės specifikacijos reikalavimams, sutarties sąlygoms? Jeigu
taip, prašome nurodyti.
	Galime pasiūlyti naują, nenaudotą M3 klasės autobusą, turintį ne mažiau kaip 21 sėdimąją
vietą, įskaitant vairuotojo vietą ir pritaikytą vežti keturis neįgaliuosius keleivius vežimėliuose, su įrengtu elektriniu hidrauliniu keltuvu, tačiau autobuse nebūtų stovimų vietų. Renkantis M3 klasės keleivinį autobusą tik su sėdimomis vietomis, užtikrinamas didesnis keleivių komfortas, saugumas bei kelionės kokybė. Toks sprendimas atitinka aukštesnius keleivių aptarnavimo standartus ir leidžia efektyviau valdyti keleivių srautus.
7. Variklis - dyzelinis arba turbodyzelinis, darbinis tūris ne daugiau 2 litrų, galia ne didesnė nei 120 kW.
Pašome perkančiosios organizacijos pakeisti šį punktą į:
Variklis - dyzelinis arba turbodyzelinis, darbinis tūris ne mažiau 2 litrų, galia ne mažesne nei 120
kW. Atsižvelgiant į siūlomą ribojimą, pagal kurį M3 klasės autobusų vidaus degimo variklių darbinis tūris neturėtų viršyti 2 litrų, o galia – 120 kW, toks apribojimas ne tik nepasiektų siekiamų kuro taupymo ar ekologinių tikslų, bet ir turi priešingą efektą. Mažesnio darbinio tūrio ir galios varikliai, eksploatuojami sunkesnėse transporto priemonėse, kaip M3 klasės autobusai dirba didesnėmis apkrovomis. Dėl to jie veikia aukštesnėmis apsukomis, o tai gali lemti didėjantį kuro sąnaudų lygį – mažo tūrio variklis, siekdamas kompensuoti galios trūkumą,
sunaudoja daugiau degalų. Šiuolaikiniai vidaus degimo varikliai, nepaisant didesnio darbinio
tūrio, dažnai yra efektyvesni, ekonomiškesni ir mažiau teršiantys aplinką nei mažesnio tūrio senesnės kartos varikliai.
10.2. Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm.
Pašome perkančiosios organizacijos pakeisti šį punktą į:
Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7800 mm. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų reglamentavimo principus, skaidrumo, nediskriminavimo, proporcingumo, autobuso ilgio apribojimas techninėje specifikacijoje neturi objektyvaus pagrindo ir nepagrįstai riboja galimą konkurenciją. Konkretaus ilgio nurodymas gali lemti, kad tik vienas ar keli gamintojai galės pateikti pasiūlymus, o tai pažeistų konkurencijos principą ir galimai padidintų įsigijimo kainą.
Platesnė konkurencija leidžia gauti daugiau pasiūlymų, o tai didina tikimybę pasirinkti ekonomiškai naudingiausią variantą – tiek kainos, tiek techninių sprendimų prasme. Be to, mažesni autobusiukai ar mikroautobusai ne visada turi geresnį manevringumą, nes jų vairo mechanizmai ar važiuoklė gali būti paprastesnės konstrukcijos, be papildomų valdymo sistemų. Daugelis ilgesnių autobusų yra aprūpinti vairuojamomis galinėmis ašimis, kurios leidžia jiems gerokai sumažinti apsisukimo spindulį. Tai gerina manevringumą siaurose gatvėse ar posūkiuose.
	

























	3. 
	Ar nurodytam pristatymo terminui turėsite
automobilį?
	Nurodytam terminui neturėsime norimo autobuso. Kadangi autobusas naujas, tam reikia gamybos laiko, kad sukomplektuoti pagal perkančiosios organizacijos poreikius. Realus pristatymo terminas yra 8 mėn. Siekdami užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą, siūlome alternatyvų sprendimą dėl atsiskaitymo tvarkos. Siūlome, kad Perkančioji organizacija sumokėtų 100 proc. avansą iki 2025 m. gruodžio 31 d., o tiekėjas, savo ruožtu, pateiktų avansinio mokėjimo įvykdymo laidavimą, užtikrinantį tinkamą gautų lėšų panaudojimą ir įsipareigojimų vykdymą.
	

	4. 
	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte
įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių
reikėtų atsisakyti?
	Tikimės, kad perkančioji organizacija atsižvelgs į aukščiau pateiktas pastabas ir sudarys sąlygas
kuo didesniam tiekėjų skaičiui dalyvauti pirkime, neribodama konkurencijos.
	

	5.
	Koks preliminariai galėtų būti šio pirkimo objekto biudžetas (Eur su PVM)?
	130 000,00 Eur su PVM.
	




	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymai / pastabos / siūlymai

	     1.
	Ar techninės užduoties ir sutarties projekto sąlygos yra aiškios ir suprantamos? 
	Taip

	2.
	Ar turite kitų pasiūlymų / alternatyvų reikalavimams, nurodytiems pristatymo terminams, techninės specifikacijos reikalavimams, sutarties sąlygoms? Jeigu taip, prašome nurodyti.
	Ne neturime

	3. 
	Ar nurodytam pristatymo terminui turėsite automobilį? 
	TAIP.
Jei konkursas įvyks bent iki 2025m. lapkričio 15
d. – turėsime automobilį pristatymo terminui.
Jei vėliau – bus sudėtinga.

	4. 
	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?
	Pastabų ar pasiūlymų neturime

	5.
	Koks preliminariai galėtų būti šio pirkimo objekto biudžetas (Eur su PVM)?
	Nurodyto biudžeto 130000,00 Eur su PVM iš esmės turėtų pakakti




	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymai / pastabos / siūlymai

	     1.
	Ar techninės užduoties ir sutarties projekto sąlygos yra aiškios ir suprantamos? 
	Taip, sąlygos yra aiškios ir suprantamos.

	2.
	Ar turite kitų pasiūlymų / alternatyvų reikalavimams, nurodytiems pristatymo terminams, techninės specifikacijos reikalavimams, sutarties sąlygoms? Jeigu taip, prašome nurodyti.
	Taip turime.
Ganėtinai standartinės komplektacijos autobusas, su pritaikymu galbūt didesniam kiekiui, nei įprastai, neįgaliųjų keleivių su vežimėliu.
Siūlymas: jei pirkėjui nėra konkretaus poreikio pritaikymui keturioms vietoms neįgaliesiems keleiviams su vežimėliu, siūlytumėm reikalauti daugiau standartiškai dviejų (2) pritaikytų vietų neįgaliesiems su vežimėliu. Tiekėjams būtų paprasčiau gamyboje.

	3. 
	Ar nurodytam pristatymo terminui turėsite automobilį? 
	Taip terminas yra pakankamas, ganėtinai paprastos komplektacijos autobusui.
Gali kilti problemų su el. liftų tiekėjų pristatymo terminais, bet mėnesio turėtų pakakti.

	4. 
	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?
	Matoma, kad pirkėjas perka autobusą labiau skirtą ir pritaikytą neįgaliesiems keleiviams, o kiti reikalavimai techninėje specifikacijoje visiškai standartiniam M3 klasės autobusui. 
Perteklinių reikalavimų nematome.

	5.
	Koks preliminariai galėtų būti šio pirkimo objekto biudžetas (Eur su PVM)?
	Priklausomai nuo siūlomos markės – ar tai bus Mercedes-Benz, Iveco, MAN ar VW, bet
kaina turėtų siekti 105000,00 -110000,00 Eur be PVM.



[bookmark: _Hlk160549756]Susipažinus su gautais keliais siūlymais, rinkos konsultacijos dalyviams atsakome sekančiai: 

Rinkos konsultacijos metu gauti tiekėjų pasiūlymai buvo išanalizuoti, tačiau pasiūlyti automobiliai neatitiko visų užsakovo poreikių ir techninių reikalavimų. Atsižvelgus į eksploatacines savybes, kuro sąnaudas ir priežiūros kaštus, pasirinkta  automobilio techninė specifikacija geriau atitinka institucijos, kuriai bus perduota transporto priemonė,  poreikius.
1) Naujas M3 klasės autobusas, pritaikytas žmonių su negalia vežimui perkamas specifinių paslaugų teikimui. Autobusas bus eksploatuojamas itin trumpais nustatytais maršrutais (5 – 30 km.), žmonių, turinčių spec. poreikių bei lydinčių asmenų pavežėjimui į mokymo, gydymo, socialinės priežiūros, etc., vietas. Atsižvelgiant į tai, stovimos vietos yra būtinos optimaliam darbo organizavimui ir paslaugų tiekimui.
2)  Dėl aukščiau minėtų numatomų autobuso darbo sąlygų, PO palieka variklio galią ne didesnę nei 120 kW, tačiau  naikina darbinio tūrio parametrą. 
3) Autobuso maximalūs parametrai (ilgis) nustatyti dėl specifinių eksploatacijos sąlygų. Parametrai keičiami nebus.
4) Trumpas automobilio pristatymo terminas (iki 2025 m. gruodžio 31 d.) nustatytas atsižvelgiant į tai, kad šiam pirkimui finansavimas skirtas iš 2025 metų biudžeto lėšų, kurios turi būti panaudotos iki biudžetinių metų pabaigos. Nepanaudojus šių lėšų laiku, jos būtų prarastos, o tai turėtų neigiamą poveikį Perkančiosios organizacijos veiklos planų įgyvendinimui. Be to, automobilis reikalingas užtikrinti įstaigos veiklos tęstinumą ir funkcijų vykdymą, todėl siekiama, kad transporto priemonė būtų pristatyta ir pradėta eksploatuoti dar šiais metais. Esama įstaigoje transporto priemonė nebeatitinka esamų poreikių (per mažas talpinamas žmonių su negalia (vežimėliuose) ir lydinčių asmenų vietų skaičius). Vėluojant pristatyti naują automobilį, įstaigai gali tekti patirti papildomas eksploatacines ar remonto išlaidas. Atsižvelgiant į rinkos praktiką, toks pristatymo terminas laikomas realiai įgyvendinamu, neužkertančiu konkurencijos, nes tiekėjai dažnai turi reikiamų autobusų sandėlyje arba gali juos pateikti per trumpą laiką,  todėl apmokėjimo bei pristatymo sąlygos keičiamos nebus.    


Atsakyma s, įvykdžius rinkos konsultaciją    

Eil.  Nr.  Klausimas  Tiekėjo a tsakymai /   pastabos   /   siūlymai       

1.  Ar techninės užduoties ir   sutarties projekto   sąlygos yra  aiškios ir suprantamos?  Techninės užduoties ir sutarties projekto sąlygos   yra aiškios ir suprantamos   

2.  Ar turite kitų pasiūlymų /  alternatyvų   reikalavimams,  nurodytiems pristatymo   terminams, techninės   specifikacijos   reikalavimams,  sutarties sąlygoms? Jeigu   taip, prašome nurodyti.  Galime pasiūlyti naują, nenaudotą M3 klasės   autobusą, turintį ne mažiau kaip 21 sėdimąją   vietą, įskaitant vairuotojo vietą ir pritaikytą vežti   keturis neįgaliuosius keleivius vežimėliuose, su   įrengtu  elektriniu hidrauliniu keltuvu, tačiau   autobuse nebūtų stovimų vietų . Renkantis M3   klasės keleivinį autobusą  tik su sėdimomis   vietomis, užtikrinamas didesnis keleivių   komfortas, saugumas bei kelionės kokybė. Toks   sprendimas atitinka aukštesnius keleivių   aptarnavimo standartus ir leidžia efektyviau   valdyti keleivių srautus.   7.  Variklis  -   dyzelinis arba   turbodyzelinis, darbinis tūris ne daugiau 2 litrų,   galia ne didesnė nei 120 kW.   Pašome perkančiosios organizacijos pakeisti šį   punktą į:   Variklis  -   dyzelinis arba turbodyzelinis, darbinis   tūris  ne mažiau 2 litrų , galia  ne mažesne nei   120   kW.   Atsižvelgiant į siūlomą ribojimą, pagal kurį M3   klasės autobusų vidaus degimo variklių darbinis   tūris  neturėtų viršyti 2 litrų, o galia  –   120 kW,   toks apribojimas ne tik nepasiektų siekiamų kuro   taupymo ar  ekologinių tikslų, bet ir turi priešingą   efektą. Mažesnio darbinio tūrio ir galios   varikliai, eksploatuojami  sunkesnėse transporto   priemonėse, kaip M3 klasės autobusai dirba   didesnėmis apkrovomis. Dėl to jie veikia   aukštesnėmis apsukomis, o tai gali lemti   didėjantį kuro sąnaudų lygį  –   mažo tūrio variklis,   siekdamas  kompensuoti galios trūkumą,   sunaudoja daugiau degalų. Šiuolaikiniai vidaus   degimo varikliai, nepaisant didesnio darbinio   tūrio, dažnai yra efektyvesni, ekonomiškesni ir   mažiau teršiantys aplinką nei mažesnio tūrio   senesnės kartos  varikliai.   10.2. Autobuso ilgis ne daugiau kaip   7400 mm.   Pašome perkančiosios organizacijos pakeisti šį   punktą į:   Autobuso  ilgis ne daugiau kaip 7800 mm .   Atsižvelgiant   į viešųjų pirkimų reglamentavimo   principus, skaidrumo,  nediskriminavimo,   proporcingumo, autobuso ilgio apribojimas   techninėje specifikacijoje neturi objektyvaus   pagrindo ir nepagrįstai riboja galimą   konkurenciją. Konkretaus ilgio nurodymas gali   lemti, kad tik vienas ar  keli gamintojai galės   pateikti pasiūlymus, o tai pažeistų konkurencijos   principą ir galimai padidintų įsigijimo  kainą.   Platesnė konkurencija leidžia gauti daugiau   pasiūlymų, o tai didina tikimybę pasirinkti   ekonomiškai  naudingiausią variantą  –   tiek   kainos, tiek techninių sprendimų prasme. Be to,   mažesni autobusiukai ar                          

