					4 priedas

PIRKIMO „LEDO LIEJIMO IR VALYMO MAŠINOS NUOMA, TEIKIANT VAIRAVIMO PASLAUGAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti ledo liejimo ir valymo mašinos (toliau – mašina) nuomą, teikiant vairavimo paslaugas, Daugiafunkcinio centro čiuožyklos, adresu Chemikų g. 30, Kėdainiai (toliau – čiuožykla) ledui paruošti ir prižiūrėti.
2. Čiuožyklos plotas - 2450 kv. m.
3. Ledo priežiūrai reikalinga atlikti šias funkcijas:
3.1. parengti išlieto ledo dangą naudojimui;
3.2. čiuožyklos naudojimo laikotarpiu visame čiuožyklos ledo plote nuskusti ledą, surinkti susidariusį sniegą ir užlieti ledą vandeniu bei palaikyti ledo storį intervale nuo 5 iki 7 cm. 
4. Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje nurodytus darbus čiuožyklos naudojimo laikotarpiu atlikti vieną kartą per dieną septynias dienas per savaitę, išskyrus oficialių švenčių dienas.
 5. Pirkėjas turi šildomą garažą, adresu Chemikų g. 30, Kėdainiai, mašinai laikyti. Garažo patalpoje vandens nuotekų surinkimo nėra, jis yra lauke. 
 6. Pirkėjas pasirūpins tiekiamu karštu vandeniu ledo perliejimui ir ledo mašinos plovimui. 
 7. Garažo patalpoje yra 380 voltų elektros įvadas, už ledo mašinos baterijos krovimui sunaudotą elektros energiją apmokės Pirkėjas.
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