VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮRENGIMO ŽEMĖS SKLYPE (UNIKALUS NR. 8867-0012-0032), RUSNĖS G. 1, ŠILUTĖS MIESTE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Viešosios erdvės įrengimas žemės sklype (unikalus Nr. 8867-0012-0032), Rusnės g. 1, Šilutės mieste.
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. Statybos vieta: Rusnės g. 1, Šilutė
4. Statybos rūšis: Nauja statyba.
5. Kategorija: Nesudėtingieji I ir II grupės inžineriniai statiniai.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

	Pavadinimas

	Mato vienetas
	Kiekis 
	Pastabos


	I. SKYRIUS
SKLYPAS
	
	
	

	1. sklypo plotas
	m2
	79666,00
	

	2. sklypo užstatymo intensyvumas
	%
	18
	

	3. sklypo užstatymo tankumas          
	%
	10
	

	IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI
	
	
	

	1. Lietaus nuotekų tinklai
	
	
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	     1.1. inžinerinių tinklų ilgis*
	m
	591,20
	

	     2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
	mm
	200
	

	2. Elektros linijos
	
	
	

	     1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	vnt.; mm2
	4x120
	Kilnojami daiktai

	     2. ilgis
	m
	188,00
	

	3. Elektros linijos
	
	
	

	     1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	vnt.; mm2
	4x25
	Kilnojami daiktai

	     2. ilgis
	m
	3310,00
	

	4. Elektros linijos
	
	
	

	     1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	vnt.; mm2
	3x1,5
	Kilnojami daiktai

	     2. ilgis
	m
	768,00
	

	V SKYRIUS
KITI STATINIAI
	
	
	

	1. Pėsčiųjų ir dviračių takai Nr. 1a–1c
	
	
	

	1.1. Pėsčiųjų ir dviračių takas Nr. 1a
	m2
	966,10
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	1.2. Pėsčiųjų ir dviračių takas Nr. 1b
	m2
	421,60
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takas Nr. 1c
	m2
	18,80
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2. Pėsčiųjų takai Nr. 2a–2t
	
	
	

	2.1. Pėsčiųjų takas Nr. 2a
	m2
	71,90
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2.2. Pėsčiųjų takas Nr. 2b
	m2
	148,20
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.3. Pėsčiųjų takas Nr. 2c
	m2
	79,20
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2.4. Pėsčiųjų takas Nr. 2d
	m2
	123,30
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.5. Pėsčiųjų takas Nr. 2e
	m2
	85,30
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2.6. Pėsčiųjų takas Nr. 2f 
	m2
	92,50
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2.7. Pėsčiųjų takas Nr. 2g
	m2
	1532,70
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.8. Pėsčiųjų takas Nr. 2h
	m2
	93,00
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2.9. Pėsčiųjų takas Nr. 2i
	m2
	84,30
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	2.10. Pėsčiųjų takas Nr. 2y

	m2
	107,70
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.11. Pėsčiųjų takas Nr. 2j

	m2
	142,00
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.12. Pėsčiųjų takas Nr. 2k

	m2
	104,60
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.13. Pėsčiųjų takas Nr. 2l
	m2
	1766,50
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	2.14. Pėsčiųjų takas Nr. 2m
	m2
	68,20
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	3. Automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 3a–3l
	
	
	

	3.1. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3a
	m2
	74,40
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	6
	

	3.2. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3b
	m2
	62,10
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	5
	

	3.3. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3c
	m2
	74,50
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	6
	

	3.4. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3d
	m2
	124,80
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	10
	

	3.5. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3e
	m2
	38,70
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	3
	

	3.6. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3f
	m2
	101,40
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	7
	

	3.7. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3g
	m2
	142,30
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	12
	

	3.8. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3h
	m2
	132,50
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	5
	

	3.9. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3y
	m2
	1458,20
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	51
	

	3.10. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3j
	m2
	49,70
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	4
	

	3.11. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3k
	m2
	542,10
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	22
	

	3.12. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3i
	m2
	581,90
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	Parkavimo vietų skaičius
	vnt.
	22
	

	4. Kiemo aikštelės Nr. 4a–4b
	
	
	

	4.1. Kiemo aikštelė Nr. 4a
	m2
	1214,00
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	4.2. Kiemo aikštelė Nr. 4b
	m2
	1976,80
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	5. Vaikų žaidimų aikštelės  Nr. 5a–5d
	
	
	

	5.1. Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 5a
	m2
	329,40
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	5.2. Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 5b
	m2
	230,20
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	5.3. Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 5c
	m2
	218,40
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	5.4. Vaikų žaidimų aikštelė Nr. 5d
	m2
	150,50
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	6. Projektuojamas pandusas Nr. 6
	m2
	32,00
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	7. Dviračių stoginės Nr. 7a–7c
	vnt.
	3
	Nesudėtingieji I grupės inžineriniai statiniai

	7. 1. Plotas
	m2
	10,00
	

	7. 2. Aukštis
	m
	3,00
	

	8. Atraminės sienos Nr. 8a, 8b
	
	
	

	8.1. Atraminė siena Nr. 8a
	
	
	Nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys

	8.1.1. Aukštis
	m
	0,5
	

	8.1.2. Perimetras
	m
	18,50
	

	8.2. Atraminė siena Nr. 8b
	
	
	Nesudėtingasis II grupės inžinerinis statinys

	8.2.1. Aukštis
	m
	2,0
	

	8.2.2. Perimetras
	m
	10,40
	


*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina LR žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
Pastaba: pažymime, kad šiuo pirkimu nėra perkamos automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 3l plotas – 1611,20 m² ir pėsčiųjų takų Nr. 2n – 41,30 m², Nr. 2o – 31,50 m²  statybos darbai. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą šių darbų nevertina, kurie yra suprojektuoti supaprastintame projekte „Viešosios erdvės įrengimo žemės sklype (unikalus Nr. 8867-0012-0032), Rusnės g. 1, Šilutės mieste projektas“.


Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.	 
