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[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc134433517]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TRANSLIACIJŲ ĮRAŠYMO IR ATGROJIMO SISTEMOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai
1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti transliacijų įrašymo ir atgrojimo sistemą, kuri bus skirta įrašyti tiesioginį vaizdo srautą, jį atgroti įrašymo metu su pavėlavimu, atgroti kitus vaizdo įrašus(toliau – prekės/įranga). 
2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. LRT siekia įsigyti  transliacijų įrašymo ir atgrojimo sistemą, aprašytą Techninės specifikacijos 2 lentelėje. 
3. Prekės skirtos video transliacijų įrašymui ir atgrojimui, t.y. vaizdo įrašų atgrojimui iš grojaraščio, tiesioginio video srauto įrašymui, augančio video failo atgrojimui. 
4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
4.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo: 
5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.
5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
6. Bendri reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:
6.1. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. 
6.2. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. 
6.3. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:
6.3.1. pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;
6.3.2. jeigu prekė modulinė:
6.3.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;
6.3.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.
7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:
7.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta [image: ]. 
7.2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“, nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrui.
7.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrui.
7.4. Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
7.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
7.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:
8.1. Tiekėjas:
8.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
8.1.2. gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
8.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „[image: ]“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.
8.2. Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
8.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
8.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.
9. [bookmark: _Hlk42000936]Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
10. Prekės turi būti komplektuojamos:
10.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;
10.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.
11. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.
12. Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) – 1 (vienas) mėnesis nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
II. Konkretūs reikalavimai prekėms
13. [bookmark: _Ref128483078]Transliacijų įrašymo ir atgrojimo sistema - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

1 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija
	Eil.
Nr.
	Įranga
	Gamintojas
	Modelis
	Kiekis, vnt.
	Vnt. kaina (Eur be PVM)
	Iš viso (Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Transliacijų įrašymo ir atgrojimo sistema
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	1
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	...
	[papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti]
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	Iš viso EUR be PVM:
	/įrašyti/


2 Lentelė. Reikalavimai transliacijų įrašymo ir atgrojimo sistemai
	1. [bookmark: _Hlk180506113] Transliacijų įrašymo ir atgrojimo sistema – 1 kompl.

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai

	1.1. 
	Siūloma sistema turi susidaryti iš aparatinės įrangos (serveris/-iai) ir programinės įrangos (licencijas).
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.2. 
	Siūlomos sistemos aparatinė įranga turi atitikti siūlomos programinės įrangos gamintojo rekmendacijas.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.3. 
	Siūloma programinė įranga ar jos licencija neturi būti pririšta prie siūlomos aparatinės įrangos ir privalo turėti galimybę būti perkeliama naudojimui neribotą kiekį kartų ant kitos aparatinės įrangos, be interneto prieigos.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.4. 
	Siūloma programinė įranga bei jos licencijos privalo veikti be interneto prieigos.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.5. 
	Siūloma sistema privalo vienu metu (lygiagrečiai) atlikti:
- ne mažiau nei 2 vnt. HD 1080i50 vaizdo formato kanalų atgrojimą;
- ne mažiau nei 6 vnt. HD 1080i50 vaizdo kanalų įrašymą.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/

	1.6. 
	Sistema privalo turėti ne mažiau kaip 8 nepriklausomus abipusius (angl. bi-directional), ne prastesnius nei 3G/HD – SDI kanalus su BNC jungtimis, skirtus atgrojamų vaizdo signalų išvedimui ir įrašomų vaizdo signalų įvedimui. PASTABA: Gali būti kitokios jungtys nei BNC, tačiau tokiu atveju privaloma kartu pateikti perėjimus iš tų jungčių į BNC-F.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.7. 
	Sistema privalo turėti ne mažiau 
kaip:
a) SSD tipo duomenų masyvą 
medijai talpinti, kurio talpa po 
RAID 5 apjungimo ne mažiau 
kaip 3 TB;
b) SSD tipo duomenų masyvą 
operacinei sistemai ir siūlomai 
programinei įrangai talpinti, 
kurio talpa po RAID 1 
apjungimo ne mažiau kaip 250 
GB.
Duomenų masyvai privalo būti karštai keičiami (angl. hot-swappable).
Pastaba: Talpa matuojama 
pagal gamintojų nurodytus 
dydžius dešimtainėje sistemoje 
(base 10), o ne operacinės 
sistemos naudojamą dvejetainę 
sistemą (base 2)
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.8. 
	Siūlomoje aparatinėje įrangoje privalo būti ne mažiau nei 2 vnt. USB (ne prastesnių nei) 2.0 ir ne mažiau nei 2 vnt. USB (ne prastesnių nei) 3.0 jungčių. Taip pat ne mažiau nei 2 vnt. RJ45 portų tinklo įvesčiai.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.9. 
	Sistema turi būti skirta montuoti į 42RU aukščio, standartinę 19 colių pločio spintą. Aukštis ne didesnis nei 2RU.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.10. 
	Siūloma sistema privalo atgroti aukštos kokybės (HD) 1080i50, XDCam HD 422 50Mb/s , MXF OP-1a kodeko skirtingus failus vienu metu, ne mažiau nei dviejuose, skirtinguose SDI signaluose.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.11. 
	Sistema turi palaikyti SRT internetinio srauto įvestis ir išvestis.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.12. 
	Sistema privalo gebėti keisti 16 garso kanalų išdėstymą sraute („Audio shuffling“ ).
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.13. 
	Sistema privalo turėti valdymą per tinklą iš kitų, tinklu pasiekiamų windows operacinės sistemos įrenginių (ne mažiau nei 2-iejų vienu metu). 
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.14. 
	Sistema privalo turėti galimybę valdyti trečių šalių vaizdo komutatorių.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.15. 
	Sistema privalo gebėti atgroti skirtingų formatų vaizdo failus viename grojaraštyje:
•	DV ir DVCPO;
•	HDV;
•	IMX;
•	DVCPRO HD;
•	XDCAM;
•	XDCAM EX;
•	XDCAM HD 422;
•	Apple ProRes 422;
•	MPEG-2 Long-GOP;
•	MPEG-2 (iki 1080i 4:2:2);
•	AVC-Intra;
•	H.264;
•	XAVC;
•	MXF OP1a;
•	MXF AS-03/11;
•	Windows AVI;
•	QuickTime MOV;
•	Windows Media;
•	JPEG, PNG ir BMP paveikslėlius.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.16. 
	Privalomas bendras grojaraščio funkcionalumas:
· įkrauti iš anksto sukurtą grojaraštį;
· išsaugoti esamą grojaraštį;
· ištrinti grojaraščio elementą;
· įterpti elementą;
· kopijuoti elementą;
· įklijuoti elementą;
· įkrauti iš anksto sukurtą 
grojaraštį “ NCRLists  File” formatu;
· išsaugoti esamą grojaraštį
“NCRLists File” formatu;
· peržiūrėti elementą atskirame grotuve, pasirenkant failą tiesiai iš grojaraščio;
· planuotai ir rankiniu būdu pereiti į pasirinktą įvykį;
· keisti įvykio atgrojimo rėžimą (rankinis paleidimas, automatinis paleidimas, grojimas ciklu (angl. loop).
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.17. 
	Kiekvienam grojaraščio įvykiui – eilutei atvaizduojama:
· starto laikas;
· pabaigos laikas;
· pavadinimas;
· komentaras;
· trukmė;
· būsena (užkrautas išgrojimui, išgrotas).
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.18. 
	Privalo būti priemonės operatoriui stebėti ir valdyti atkūrimo procesą operatoriaus valdymo skydelyje:
· esamo įvykio laiko rodymas;
· likusio įvykio laiko rodymas;
· sekančio (paruošto) įvykio starto laiko rodymas;
· esamo bendro grojaraščio laiko rodymas;
· sekančio (paruošto) įvykio paleidimo mygtukas;
· pasirinkto įvykio paruošimo mygtukas („Cue Sel“);
· kelių transliacijų atgrojimo kanalų eterio ir sekančio įvykio stebėsena tame pačiame lange (angl. PGM, PST);
· 16 garso kanalų indikacija.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.19. 
	Privalo būti kontrolė bet kuriam grojaraščio elementui:
· peržiūrėti klipą vaizdo įrašų valdymo modulyje;
· keisti pražios laiką klipe (angl. Mark IN);
· keisti pabaigos laiką (angl. Mark OUT);
· suskaldyti klipą į kelis loginius klipus.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.20. 
	Turi būti galimybė palaikyti SMPTE 2110 IP vaizdo signalų perdavimą, esant atitinkamoms papildomoms Įvesties/išvesties kortoms. PASTABA: tokios kortos būtų įsigytos atskiru pirkimu ir nėra įtraukiamos į šį pasiūlymą.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.21. 
	Įrašomas video signalas formatais:
· XDCam HD 422 50Mb/s , MXF OP-1a 50i;
· H.264 Main;
· Apple ProRes 422.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.22. 
	Sistema privalo vienu metu įrašyti gaunamą video signalą į failą. Ir tuo pat metu, įrašui nesustojus, atgroti tą augantį failą kitame video signale.
	/įrašyti/

	/įrašyti neprivaloma/


	1.23. 
	Kiekvienam iš 6 įrašinių kanalų atskirai privalo būti įrašo parametrų šablonų parengimas, saugojimas, naudojimas. Šablone saugomi ir keičiami parametrai: klipo pavadinimas, video formatas, audio kanalų konfigūracija, video ir audio kodekas, klipo įrašymo vietos nurodymas diske. 
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.24. 
	Operatoriaus valdymo skydelyje, skirtame valdyti vaizdo transliacijų įrašymą privalo būti:
· Įrašo paleidimo mygtukas;
· Įrašo sustabdymo mygtukas;
· Įrašo atgrojimo mygtukas;
· Įrašo prasukimo mygtukas;
· Įrašo pavadinimo nustatymas ir keitimas;
· Įrašo nustatymų rinkinio (angl. preset) parinkimas;
· Įrašo kanalo monitoringas (vaizdas, garso kanalų indikacijos)
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	1.25. 
	Visa siūlomos sistemos aparatinė įranga privalo turėti pagrindinį ir atsarginį, karštai keičiamą, maitinimo bloką.
	/įrašyti/
	/įrašyti neprivaloma/


	2. Bendri reikalavimai

	2.1. 
	Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.
	/įrašyti/
	

	2.2. 
	Visos siūlomos sistemos aparatinės ir programinės įrangos dalys (tarp jų ir licencijos) privalo būti išvardintos ir pateikiamos pasiūlyme. Jeigu siūlomas serveris su programine įranga, pasiūlyme privaloma pasiūlyme pateikti konkreti siūlomo serverio techninė specifikacija (OS, RAM, CPU, GPU ir pan.)
	/įrašyti/
	

	2.3. 
	Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis.
	/įrašyti/
	

	2.4. 
	Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau 24 mėn.
	/įrašyti/
	




III. Žalieji reikalavimai
14. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms 

	Eil. Nr.
	Įsigyjama prekė 
	Aplinkos apsaugos reikalavimas 
	Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai
	Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai

	1.
	Į pirkimo objektą įeinančios licencijos
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos.
	
	

	2.
	Visas pirkimo objektas
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“) nustatomas sutarties vykdymui reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis.
	Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia.
	

	3.
	Visas pirkimo objektas
	Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju.
	
	

	4.
	Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos
	Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių.
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