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Konkurso sąlygų aprašo

	3 priedas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
STATINIO REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMUI

	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	 Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo
	Viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras,
kodas 141879453, Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda. Tel. +370 46 410027. El. paštas: info@kpsc.lt
   Kontaktinis asmuo – projekto vadovas Antanas Čepys, tel.  +370 698 47809, el. p. projektai@kpsc.lt

	1.2.
	Statinys (pavadinimas, adresas)
	Gamybos, pramonės paskirties pastato Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo projektas

	1.3.
	Statinių kategorija,  ir naudojimo paskirtis
	Statinio kategorija – Ypatingasis 
Statinio statybos rūšis –  Statinio rekonstravimas 
Naudojimo paskirtis - Gydymo 

	1.4
	Statinio apibūdinimas, esama padėtis
	Rekonstruojamas nenaudojamas  vieno aukšto dirbtuvių - garažo  pastatas, esantis Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda (unikalus Nr. 2192-8000-3014), žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0769-2917.
 Rekonstruojamas pastatas yra kultūros paveldo vertybės objekto Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso kurtinos (kodas 23543) teritorijoje. Rekonstruojamo pastato sklypas patenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas: Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų kompleksas (kodas 10457); Klaipėdos senamiestis (kodas 16075) ir Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077).



	2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:	

	2.1.
	Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis
	Perkamų statybos darbų apimtys pagal parengtą ir patvirtintą techninį projektą NDP-24.060 Gamybos, pramonės paskirties pastato Galinio Pylimo g. 3, Klaipėda rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo projektas, 12 tomų (rengėjas - UAB „Nemuno deltos projektai“). 

Susijusių paslaugų apimtis:
· statybvietės aptvėrimas, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu;
· aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, gerai matomoje vietoje;
· archeologinių tyrimų atlikimas prieš vykdant bet kokius žemės judinimo darbus ;
· užbaigus statybos rangos darbus, visą rangos metu pažeistą / sugadintą  infrastruktūrą, inžinerinius tinklus, želdinius ir kt. objektus/elementus atstatyti į buvusią padėtį;
· technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas;
· statybos darbų žurnalų įsigijimas;
· visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui).
· apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“;
· visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti;
· statinio geodezinių nuotraukų atlikimas;
· požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas;
· technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas;
· nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Valstybės įmone Registrų centru.
· pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., Geodezijos ir GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus.
· žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia).

	3. Techniniai reikalavimai:

	3.1.
	Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:
	-statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu;
- įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais;
- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais;
- įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis;
- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais.
Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į
žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija

	3.2.
	Konstrukcijos, medžiagos, įranga
	-visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus;
- visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą; Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
 specifikacija;
 naudojimo instrukcija;
 nuoroda kam skiriama;
 spalvos nuoroda;
 pagaminimo data;
 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
- visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
- statybos metu draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilio (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.



