Priedas Nr. 4.1.
PREKĖS ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Įrodant tiekėjo siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
	
Eil. Nr.
(techninės specifikacijos punktas)
	
Aprašymas / Matmenys
	
Siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas pateikia siūlomų prekių aprašymus, matmenis, medžiagiškumą, internetines nuorodas (jei yra), ir t.t.)
Pildo tiekėjas

	1.
(3.1.)

(3.2.)
	Perkamas prekių kiekis:
- Pastatomi lauko vazonai – gėlinės stačiakampio formos: 40 vnt.
- Pastatomi lauko vazonai – gėlinės cilindro formos: 15 vnt.
	

	2.
(2.3.)

(2.1.)


	Vazonų – gėlinių parametrai:
- Lauko vazono - gėlinės pagrindinės dalies medžiaga – plienas;
- Lauko vazonai – gėlinės su dugno plokšte bei kojomis

/atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai: gamintojo ar jo įgalioto atstovo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai/
	

	3.
(2.2.1.)






(2.2.2.)

	Lauko vazonų – gėlinių išmatavimai:
stačiakampio formos:
- ne žemesnė kaip 25 cm.,
- ne siauresnė kaip 30 cm.,
- ne trumpesnė kaip 100 cm.,
- vazono sienelės storis – ne mažesnis nei 2 cm.
cilindro formos:
- ne žemesnė kaip 90 cm.,
- skersmuo – ne mažiau kaip 85 cm.,
- vazono sienelės storis – ne mažesnis nei 3 cm.
/atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai: gamintojo ar jo įgalioto atstovo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai/
	

	4.
(2.4.)

	Lauko vazonų – gėlinių dažymas:
- turi būti dažomi milteliniu būdu;
- spalva – sendinto karteno. 
/atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai: gamintojo ar jo įgalioto atstovo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai/
	

	5.
(2.5.)
(2.6.)
	Parengtas planuojamo objekto dizaino projektas su spalviniais sprendiniais.
Suderinama su Užsakovu – Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais.

Vadovaujantis Techninės specifikacijos Priedu Nr.4
	

	9.
(4.1.)
	Lauko vazonai - gėlinės pristatomos į Užsakovo nurodytą vietą.
Suderinama su Užsakovu – Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais.
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(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)
