Techninės specifikacijos potemėje „Nuotekų valymui keliami reikalavimai“, nuotekų užterštumų lentelėje, matavimo vienetas BDS7 eilutėje tikslinamas: vietoje ‘mg/l’ nurodoma ‘mg O₂/l’. Pakeitimas atliekamas siekiant užtikrinti, kad būtų naudojamas taisyklingas (BDS7) matavimo vienetas.

