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Perkamas scenos judantis apšvietimas – valdomo judesio prožektoriai (15 vnt.). Prekės turi būti pristatytos adresu T. Kosciuškos g. 11, Vilnius ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo.
	Reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį

	Šviesos šaltinis – LED.
	

	Šviesos šaltinio galia – ne mažiau 750 W.
	

	Šviesos šaltinio srautas – ne mažiau 38000 lm.
	

	Šviesos šaltinio tarnavimo laikas – ne mažiau 40000 valandų (>70 % šviesos srauto).
	

	Prožektoriaus maksimalus šviesos srauto stiprumas – ne mažiau 28000 lm.
	

	Prožektoriaus baltos spalvos temperatūra CCT – 6000K (+/- 500 K).
	

	Spalvų maišymo sistema – motorizuota, trijų spalvinių filtrų “CMY”.
	

	Tolygiai reguliuojamas spalvos temperatūros diapazonas “CTO” –  ne siauresnis kaip 3000 K - 5500 K.
	

	Spalvų ratas – motorizuotas, ne mažiau 5 dichroiniai filtrai  (įskaitant spektrinio stiprinimo filtrą, jei toks yra būtinas specifikacijoje nurodytų spalvų indeksų reikalavimų tenkinimui).
	

	Keičiamas šviesos spindulio sklaidos kampas ”Zoom” – motorizuotas, diapazonas ne siauresnis kaip  6° - 52°, 16-bit valdymas.
	

	Prožektoriaus judančios dalies pasisukimas horizontalia ašimi “Pan” – ne mažiau 540°, 16-bit, grubus ir tikslus valdymas bei greitis.
	

	Prožektoriaus judančios dalies pasisukimas vertikalia ašimi “Tilt”  – ne mažiau 260°, 16-bit, grubus ir tikslus valdymas bei greitis.
	

	Tolygiai reguliuojama spindulio ryškumo/fokuso funkcija “Focus” – motorizuota, 16-bit valdymas.
	

	Tolygiai reguliuojamas šviesos srauto intensyvumas”Dimmer” – elektroninis, diapazonas 0-100%, 16-bit valdymas.
	

	Tolygiai reguliuojama diafragma “Iris” – motorizuota, diapazonas ne siauresnis kaip 15-100%, 16-bit valdymas.
	

	Trafaretų ratas “Gobo wheel” – motorizuotas, su besisukančiais trafaretais “Rotating Gobo”, ne mažiau 2 vnt..
	

	Besisukantys trafaretai “Rotating Gobo” – bendras kiekis ne mažiau 14 vnt., funkcijos: sukimasis, sukimosi greitis ir kryptis, indeksuota padėtis, 16-bit valdymas.
	

	Trafaretinės animacijos efektas – motorizuotas, funkcijos: sukimasis, sukimosi greitis ir kryptis, indeksuota padėtis.
	

	Išplautos/suminkštintos spindulio sklaidos efekto filtrai “Frost” – motorizuoti, ne mažiau 2 filtrai.
	

	Prizmės linzės efektas – motorizuota. funkcijos: sukimasis, sukimosi greitis ir kryptis, indeksuota padėtis.
	

	Spindulio rėminimas “Framing” – ne mažiau 4 individualiai valdomos rėminimo užsklandos mentės su kintamu kampu ne mažiau kaip +/- 25°, visas rėminimo modulis pasukamas ne mažiau kaip +/- 60°.
	

	Spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 85.
	

	Spalvų tikslumo indeksas TM-30 Rf – ne mažiau kaip 75.
	

	Spalvų gamos indeksas TM-30 Rg – 100 (+/- 10).
	

	Televizijos apšvietimo nuoseklumo indeksas TLCI –  ne mažiau kaip 65.
	

	Valdymo protokolai – DMX512, RDM, ArtNet, eScan, NFC.
	

	Skleidžiamo triukšmo lygis statinėje padėtyje 1 m atstumu nuo prietaiso – ne daugiau 48 dBA (auto režimu), ne daugiau kaip 41 dBA (tylos režimu).
	

	Maitinimas – ~230 V (+/-10%), 50 Hz.
	

	Prožektoriaus energijos suvartojimas – ne daugiau 1500 W.
	

	Prožektoriaus efektyvumas – ne mažiau 28 lm/W.
	

	Matmenys (Aukštis x Plotis x Gylis) - ne daugiau 840 x 500 x 370 mm
	

	Svoris - ne daugiau 46 kg 
	

	Garantija ne mažiau kaip  - 2 metai prožektoriui, 4 metai šviesos šaltiniui.
	

	Kartu su prožektoriumi turi būti numatyti visi reikiami priedai prožektoriaus pakabinimui prie 48-50 mm vamzdžio.
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Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
DĖL VALDOMO JUDESIO PROŽEKTORIŲ

	

	(data)

	

	(vieta)



	Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai

	(Adresatas)



1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	



1. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



1. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	








1. PASIŪLYMO KAINA 

3. Pasiūlyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
1. transportavimo išlaidas;
1. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
1. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
1. prekių garantinės priežiūros išlaidos.
3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.


	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Mato vieneto įkainis EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM
(4x5)
	Kaina EUR su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Valdomo judesio prožektoriai
	Vnt.
	15
	
	
	




Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________



1. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

	Eil.Nr.
	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką
	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė
(pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus)

	1
	2
	3

	1.
	Garantinis terminas (metais) prožektoriui
	



1. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	
	
	

	2.
	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, - subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime
	
	
	

	5.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1. tiekėjas;
1. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
1. kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra), išskyrus fizinius asmenis (specialistus) – kvazisubtiekėjus;
	
	
	

	6.
	Pasirašyta tiekėjo deklaracija dėl atitikimo Reglamento nuostatoms (8 arba 9 priedas)
	
	
	

	7.
	Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą

	
	
	

	8.
	Gamintojo parengti duomenų lapai 
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja skelbime nurodytą terminą.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



__________

2

