

[bookmark: _Hlk212183887]
Suinteresuotiems dalyviams
		
ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas pirkime Nr. 5454029 – Kompleksinis erdvių sutvarkymas ir pėsčiųjų - dviračių tako palei Kūnos upę Švenčionių mieste statybos darbai (toliau – Pirkimas). Perkančioji organizacija, nepažeisdamas Pirkimo sąlygose nustatytų terminų, teikia atsakymą: 
Klausimas.
Prašome patikslinti, ar pozicijai (6. Medinis tiltas su terasa (23)) 6.16 – Nerūdijančio plieno turėklai su mediniu porankiu yra privalomas padengimas pagal korozijos klasę C5-I, ar nerūdijančio plieno elementams padengimas nereikalingas?
 
Atsakymas.
Reikia vadovautis projekto Techninėmis specifikacijomis. Plieninės konstrukcijos padengiamos antikorozine dažų sistema, kurios atsparumas aplinkoje C5-I. 
Tiksliname pirkimo „Kompleksinis erdvių sutvarkymas ir pėsčiųjų–dviračių tako palei Kūnos upę Švenčionių mieste statybos darbai“ 10 priedo Elektrotechnikos dalies duomenis, nustačius korektūros klaidą (pridedama).
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